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1. IDENTIFICAREA SUBSTANŢEI/PRODUSULUI ŞI A SOCIETĂŢII/ÎNTREPRINDERII

1.1.  Identificarea produsului

Forma produsului			: Substanţă
Denumirea comercială			: AGIP OBI 10
EC indice nr.				: -
EC nr.					: 232-455-8
[bookmark: _GoBack]CAS nr.					: 8042-47-5
REACH nr.				: 01-2119487078-27
Cod produs				: 4500
Formula				: 0014-2011
Grupa de produs			: Produs de marcă

1.2.  Utilizări relevante ale substanţei sau amestecului şi utilizări contraindicate

1.2.1. Utilizări relevante

Pentru publicul larg
Categoria principală de utilizare		: Industrială, Profesională, Consum
Utilizare specială 
Industrială/Profesională		: Utilizare specifică
				  Utilizare largă
				  inclusiv prin folosirea în amestecuri
Utilizarea substanţei/preparatului	: Lubrifiant cu utilizări generale; Cosmetice; fabricare Polimeri
Funcţia sau categoria de utilizare	: Lubrifiant şi aditiv


	Titlu
	Domeniu de utilizare
	Categoria de produs
	Categoria de fabricare
	Deversare în mediu
	SPERC

	Distribuţia substanţei (1A)
	SU3
	
	PROC1, PROC2, PROC3, PROC4, PROC8a, PROC8b, PROC9,PROC15
	ERC1, ERC2, ERC3, ERC4, ERC5, ERC6a, ERC6b, ERC6c, ERC6d, ERC7
	ESVOC SPERC 1.1b.v1

	Formularea şi (re)ambalarea substanţelor şi amestecurilor (2)
	SU3, SU10
	
	PROC1, PROC2, PROC3, PROC4, PROC5, PROC7, PROC8a, PROC8b, PROC10, PROC13, PROC15
	ERC2
	ESVOC SPERC 2.2.v1

	Utilizări în acoperiri (3)
	SU3
	
	PROC1, PROC2, PROC3, PROC4, PROC5, PROC7, PROC8a, PROC8b, PROC10, PROC13, PROC15
	ERC4
	ESVOC SPERC 4.3a.v1

	Utilizări în acoperiri (3)
	SU22
	
	PROC1, PROC2, PROC3, PROC4, PROC5,  PROC8a, PROC8b, PROC10, PROC11, PROC13, PROC15, PROC19
	ERC8a, ERC8d
	ESVOC SPERC 8.3b.v1
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	Titlu
	Domeniu de utilizare
	Categoria de produs
	Categoria de fabricare
	Deversare în mediu
	SPERC

	Utilizări în acoperiri (3)
	SU22
	PC1, PC4, PC5, PC10, PC15, PC18, PC23, PC24, PC31, PC34, PC9a, PC9b, PC9c
	
	ERC8a, ERC8d
	ESVOC SPERC 8.3c.v1

	Utilizare în agenţi de curăţare (4)
	SU3
	
	PROC1, PROC2, PROC3, PROC4, PROC8a, PROC8b, PROC10, PROC11, PROC13
	ERC4
	ESVOC SPERC 4.4a.v1

	Utilizare în agenţi de curăţare (4)
	SU22
	
	PROC1, PROC2, PROC3, PROC4, PROC8a, PROC8b, PROC10, PROC11, PROC13
	ERC8a, ERC8d
	ESVOC SPERC 8.4b.v1

	Utilizare în agenţi de curăţare (4)
	SU21
	PC3, PC4, PC24, PC35, PC38, PC9a
	
	ERC8a, ERC8d
	ESVOC SPERC 8.4c.v1

	Utilizare în fluide de prelucrare a metalelor/uleiuri de rulare
	SU3
	
	PROC1, PROC2, PROC3, PROC4, PROC5, PROC7, PROC8a, PROC8b, PROC9, PROC10, PROC13, PROC17
	ERC4
	ESVOC SPERC 4.7a.v1

	Utilizare în fluide de prelucrare a metalelor/uleiuri de rulare
	SU22
	
	PROC1, PROC2, PROC3, PROC5,  PROC8a, PROC8b, PROC9, PROC10, PROC11, PROC13, PROC17
	ERC8a, ERC8d
	ESVOC SPERC 8.7c.v1

	Utilizare ca liant sau agenţ de demulare (10)
	SU3
	
	PROC1, PROC2, PROC3, PROC4, PROC6, PROC7, PROC8b, PROC10, PROC13, PROC14
	ERC4
	ESVOC SPERC 4.10a.v1

	Utilizare ca liant sau agenţ de demulare (10)
	SU22
	
	PROC1, PROC2, PROC3, PROC4, PROC6,PROC8a,  PROC8b, PROC10, PROC11, PROC14
	ERC8a, ERC8d
	ESVOC SPERC 8.10b.v1

	Utilizare în chimicale agricole (11)
	SU22
	
	PROC1, PROC2, PROC4, PROC8a,  PROC8b, PROC11
	ERC8a, ERC8d
	ESVOC SPERC 8.11a.v1

	Utilizare în chimicale agricole (11)
	SU21
	PC12, PC22, PC27
	
	ERC8a, ERC8d
	ESVOC SPERC 8.11b.v1

	Fabricarea şi procesarea cauciucului (19)
	SU5, SU10, SU11
	
	PROC1, PROC2, PROC4, PROC5,  PROC6, PROC7, PROC8a, PROC8b, PROC9, PROC14, PROC15, PROC21 
	ERC1, ERC4, ERC6d
	ESVOC SPERC 4.19.v1

	Utilizuare în procesarea polimerilor (23)
	SU10
	
	PROC1, PROC2, PROC4, PROC5, PROC6, PROC8a, PROC8b, PROC14, PROC21
	ERC4
	ESVOC SPERC 4.21a.v1

	Utilizare drept combustibil (12)
	SU21
	PC13
	
	ERC9a, ERC9b
	ESVOC SPERC 9.12c.v1

	Lubrifianţi (6)
	SU3
	
	PROC1, PROC2, PROC4, PROC5, PROC7, PROC8a, PROC8b, PROC9, PROC10, PROC15, PROC17, PROC18
	ERC4, ERC7
	ESVOC SPERC 4.6a.v1
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	Titlu
	Domeniu de utilizare
	Categoria de produs
	Categoria de fabricare
	Deversare în mediu
	SPERC

	Lubrifianţi (6)
	SU22
	
	PROC1, PROC2, PROC4, PROC5,  PROC8a, PROC8b, PROC9, PROC10, PROC11, PROC15, PROC17, PROC20, PROC3, PROC18
	ERC9a, ERC9b
	ESVOC SPERC 9.6b.v1

	Lubrifianţi (6)
	SU22
	
	PROC1, PROC2, PROC4, PROC5,  PROC8a, PROC8b, PROC9, PROC10, PROC11, PROC15, PROC17, PROC20, PROC3, PROC18
	ERC9a, ERC9b
	ESVOC SPERC 9.6b.v1

	Lubrifianţi (6)
	SU21
	PC1, PC6, PC24, PC31
	
	ERC9b, ERC9a
	ESVOC SPERC 9.6d.v1

	Utilizare în laboratoare (17)
	SU22
	
	PROC10, PROC15
	ERC8a
	ESVOC SPERC 8.17.v1

	Utilizare în laboratoare (17)
	SU3
	
	PROC10, PROC15
	ERC2, ERC4
	ERC

	Utilizare în tratarea chimică a apei (21)
	SU10
	
	PROC1, PROC2, PROC3, PROC4,  PROC8a, PROC8b, PROC13
	ERC3, ERC4
	ESVOC SPERC 3.22a.v1

	Utilizare în tratarea chimică a apei (21)
	SU22
	
	PROC1, PROC2, PROC3, PROC4,  PROC8a, PROC8b, PROC13
	ERC8f
	ESVOC SPERC 8.22b.v1

	Lubrifianţi (6)
	SU22
	
	PROC1, PROC2, PROC4, PROC5,  PROC8a, PROC8b, PROC9, PROC10, PROC11, PROC15, PROC17, PROC20, PROC3
	ERC8a, ERC8d
	ESVOC SPERC 8.6c.v1

	Lubrifianţi (6)
	SU21
	PC1, PC6, PC24, PC31
	
	ERC8a, ERC8b
	ESVOC SPERC 8.6e.v1

	Fabricarea şi utilizarea explozivililor (18)
	SU22
	
	PROC1, PROC3, PROC5, PROC8a, PROC8b
	ERC8e
	ERC

	Utilizare ca fluide funcţionale (13)
	SU3
	
	PROC1, PROC2, PROC3, PROC4,  PROC8a, PROC8b, PROC9
	ERC7
	ESVOC SPERC 7.13a.v1

	Utilizare ca fluide funcţionale (13)
	SU22
	
	PROC1, PROC2, PROC3,  PROC8a, PROC8b, PROC9, PROC20
	ERC9a, ERC9b
	ESVOC SPERC 9.13b.v1

	Utilizuare în procesarea polimerilor (23)
	SU10
	
	PROC1, PROC2, PROC4, PROC5, PROC6, PROC8a, PROC8b, PROC14, PROC21
	ERC4
	ESVOC SPERC 4.21a.v1

	Alte utilizări 
	SU21
	PC39, PC28
	
	ERC8a, ERC9d
	ESVOC SPERC 8.16.v1

	Textul complet al descriptorilor este prezentat în secţiunea 16



1.2.2. Utilizări contraindicate

Nu există informaţii disponibile

1.3. Detalii privind furnizorul fişei cu date de securitate
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Producător/Furnizor:
ENI S.p.A.
P.le E. Mattei 1-00144 ROMA Italia
Tel (+39) 06 59821
www.eni.com

Contact:
Refining & Marketing Division
Via Laurentina 449 00142 ROMA Italia
Tel (+39) 06 59881  Fax (+39) 06 59885700

Importator/distribuitor: 
ENI AUSTRIA GmbH Viena - Sucursala Bucureşti, 
Șoseaua Pipera 43, Corp B, parter, 014254, Sector 2, București
Telefon: 0376.203.880;  Fax: 0376.203.882

1.4. Telefon de urgenţă

CNIT +39 0382 24444 (24 h)
RO:  0376.203.880 (orele 9oo- 17oo)
 
2. IDENTIFICAREA PERICOLELOR 

2.1. Clasificarea substanţei sau amestecului

Clasificare conform Regulamentului (EC) nr. 1272/2008 [CLP]:

Neclasificat

Clasificare conform Directivelor EC 67/548/EEC, 1999/45EC (inclusiv amendamentele), HG 1408/2008 şi
HG 937/2010:

Produsul nu este clasificat ca fiind periculos. 

Pericole fizico-chimice, pentru sănătate şi efecte asupra mediului

Nu există date de raportat în concordanţă cu reglementările EU prezente

2.2. Elemente pentru etichetă

În concordanţă cu directivele EC sau cu reglementările naţionale corespunzătoare, nu există obligaţii de etichetare pentreu acest produs

2.3. Alte pericole

Fizico-chimice:	Produsul este combustibil, dar nu este clasificat ca inflamabil. Poate produce amestecuri inflamabile în cazul în care este supus unor temperaturi cu mult mai mari decât cele normale.

Sănătate:	Dacă produsul este manipulat sau utilizat la temperaturi ridicate, în contact cu produse încinse sau în stare de vapori, poate provoca arsuri. Produsul are tensiunea de vapori redusă, astfel încât în condiţii normale de temperatură concentraţia în aer este 
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neglijabilă. O concentraţie mărită poate rezulta în utilizarea produsului la temperaturi ridicate, sau în condiţii care favo-rizează apariţia ceţei de ulei. În aceste cazuri, expunerea îndelungată poate provoca iritarea căilor respiratorii, dureri de cap, stare de greaţă.

Mediu:	Nu

Contaminanţi:	Nu

Această substanţă/amestec, nu este de tip PBT – persistentă, bioacumulativă sau toxică conform Anexei XIII REACH
Această substanţă/amestec, nu este de tip vPvB – foarte persistentă şi foarte bioacumulativă conform Anexei XIII REACH

3. SUBSTANŢE

3.1.  Substanţe

Textul complet al frazelor R, H şi EUH: vezi secţiunea 16

3.2.  Amestecuri

Nu se aplică

4. MĂSURI DE PRIM AJUTOR

4.1.  Descrierea măsurilor de prim ajutor

Generalităţi:	În cazul vomitării spontane, transportaţi victima la spital pentru verificarea posibilităţii aspirării produsului în plămâni.	

Inhalare:	În cazul inhalării de vapori sau aerosoli, scoateţi victima la aer curat. Dacă este necesar solicitaţi asistenţă medicală. Vezi şi pct. 4.3.

Contactul cu pielea:	Spălaţi cu multă apă şi săpun. Dacă inflamarea sau iritarea persistă, solicitaţi ajutor medical. În cazul contactului cu produs fierbinte răciţi părţile afectate cu multă apă rece şi acoperiţi cu tifon sau pânză curată. Chemaţi un medic sau mergeţi la spital. Nu folosiţi unguente dacă nu au fost recomandate de medic. Nu pueţi gheaţă pe arsură.
 
Contactul cu ochii:	Spălaţi ochii cu multă apă timp de 10 minute. Dacă iritaţia persistă solicitaţi ajutor medical. In cazul contactului cu produs fierbinte spălaţi cu multă apă rece şi acoperiţi cu tifon sau pânză curată. Chemaţi un medic sau mergeţi la spital. Nu folosiţi unguente dacă nu au fost recomandate de medic.

Înghiţire:	Nu provocaţi voma pentru a preveni aspirarea în căile respiratorii. Dacă persoana este conştientă, să clătească gura cu apă fără a înghiţi.  Chemaţi un medic sau mergeţi la spital. Dacă persoana este în stare de inconştienţă, plasaţi-o într-o poziţie de relaxare. În cazul vomei spontane, capul trebuie coborât pentru a preveni riscul aspirării în căile respiratorii.

 4.2.  Principalele simptome şi efecte, acute şi întârziate

Simptome/vătămări 
după inhalare:	Produsul are tensiunea de vapori redusă, astfel încât în condiţii normale de temperatură concentraţia în aer este neglijabilă. O concentraţie mărită poate rezulta în utilizarea 
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produsului la temperaturi ridicate, sau în condiţii care favorizează apariţia ceţei de ulei. În aceste cazuri, expunerea îndelungată poate provoca iritarea căilor respiratorii, dureri de cap, stare de greaţă.
Simptome/vătămări după 
contactul cu pielea:	Contactul prelungit şi repetat cu pielea poate cauza înroşirea, iritarea sau apari-ţia dermatitelor. Contactul cu produsul fierbinte poate cauza arsuri.
Simptome/vătămări după 
contactul cu ochii:	Contactul cu ochii poate provoca o uşoară iritare trecătoare. Contactul cu produsul fierbinte sau vapori poate provoca arsuri.
Simptome/vătămări 
după inghiţire:	Înghiţirea accidentală a unor cantităţi mici de produs poate cauza iritaţii, tuse şi disconfort gastric. Totuşi, având în vedere caracteristicile produsului, înghiţirea unor cantităţi periculoase este puţin probabilă.
Simptome/vătămări după
administrare intravenoasă:	Nu sunt informaţii disponibile

Simptome cronice:	Nu există raportări în concordanţă cu reglementările EU actuale 

4.3.  Indicaţii cu privire la controlul medical imediat şi cerinţe de tratament special

Solicitaţi control medical în toate cazurile de arsuri serioase.

5. MĂSURI DE COMBATERE A INCENDIILOR

5.1.  Medii de stingere a incendiilor

Medii adecvate:	Incendiu de mici dimensiuni: dioxid de carbon, spumă, anumite chimicale, nisip sau pământ. Incendiu puternic: spumă sau apă (pulverizată). Aceste mijloace trebuie folosite doar de personal specializat. 

Medii inadecvate:	Nu utilizaţi apa sub formă de jet. Aceasta poate înteţi şi extinde incendiul.

5.2.  Pericole speciale cauzate de substanţa sau amestecul în cauză

Pericol de incendiu:	Acest produs este combustibil dar nu este claficat ca inflamabil. Producerea de vapori inflamabili are loc la temperaturi mult mai ridicate decît acelea ale mediului ambiant.

Pericol de explozie:	În cazul pierderilor din circuitele sub presiune se formează ceaţă de ulei. În acest caz, trebuie să se ţină seama că limita inferioară de explozie este în jur de 45 g ulei/m3 de aer.

Produse de combustie:	Arderea incompletă produce un amestec complex de produse solide, lichide şi gaze, cum ar fi: CO, Nox, H2S, SOx, compuşi oxigenaţi (aldehide etc.)

5.3.  Informaţii pentru pompieri
Instrucţiuni generale:	Dacă este posibil opriţi scurgerile de produs şi mutaţi containerele şi butoaiele în afara zonei periculoase. Produsul scurs care nu arde trebuie acoperit cu nisip sau spumă. Folosiţi apa sub formă de spray pentru a răci containerele şi suprafeţele expuse flăcărilor. Dacă focul nu poate fi controlat, evacuaţi zona.

Echipament de protecţie special
pentru pompieri:	Echipament de protecţie individual (vezi secţiunea 8). Aparat de respiraţie autonom.
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6. MĂSURI ÎN CAZ DE SCURGERI ACCIDENTALE

6.1.  Preicauţii personale, echipament de protecţie şi proceduri de urgenţă

Măsuri generale:	În caz de incendiu nu împrăştiaţi produsele reziduale, deşeurile şi apa scursă: colectaţi-le separat şi utilizaţi un tratament adecvat. Evitaţi împrăştierile accidentale de produs pe suprafeţe calde şi contacte electrice.

6.1.1. Pentru personalul neangajat în urgenţe

Echipament de protecţie:	Vezi secţiunea 8.

Proceduri de urgenţă:	Dacă se poate efectua în condiţii de siguranţă pentru voi, întrerupeţi orice sursă de scurgere şi eliminaţi sursele de aprindere (electricitate, scântei, flăcări). Evitaţi contactul direct cu materialul împrăştiat. Alertaţi personalul cu atribuţii în cazuri de urgenţă, cu excepţia cazurilor de mici scurgeri şi alte acţiuni care pot 
	fi făcute dacă personalul a fost instruit corespunzător de persoane competente în conducerea operaţiunilor cu caracter de urgenţă..   

6.1.2. Pentru personalul cu răspunderi în situaţii de urgenţă

Echipament de protecţie:	Scurgeri reduse: echipament de lucru normal, antistatic. 
Scurgeri masive: salopete din materiale antistatice şi rezistente la produse chi-mice, iar dacă este necesar, din material rezistent la căldură şi izolant. Mănu-şile din PVA nu sunt rezistente la apă şi nu vor fi folosite în situaţii de urgenţă. Dacă se anticipează contactul cu produs fierbinte, se vor folosi mănuşi rezis-tente la temperatură ridicată şi izolate termic. Cască de protecţie. Bocanci sau cizme din material antistatic şi care previn alunecările. Glugă şi/sau vizieră de protecţie a feţei, pentru protejarea ochilor dacă se anticipează posibilitatea îm-prăştierii de produs. Protejarea căilor respiratorii: dispozitiv  complet sau parţial, cu filtre pentru vapori organici (aplicabil şi pentru H2S). Aparat de respiraţie au-tonom care poate fi utilizat în concordanţă cu suprafaţa scurgerii şi mărimea previzionată a expunerii. Dacă situaţia nu poate fi complet evaluată, sau există posibilitatea unei lipse de oxigen, se vor folosi doar aparatele de respiraţie autonome. Mănuşi de protecţie (preferabil cu un singur deget) cu rezistenţă adecvată la substanţe chimice.

Proceruri de urgenţă:	Informaţi autorităţile competente conform reglementărilor în vigoare. 

6.2.  Precauţii referitoare la mediu

Nu lăsaţi produsul să se scurgă în în canalizare, cursuri de apă sau pe spaţii verzi. În cazul contaminării solului, 
adunaţi solul contaminat în vederea tratării în conformitate cu legislaţia locală în vigoare. 

6.3.  Metode şi materiale pentru păstrare în siguranţă şi curăţare

Pentru colectare:	Sol: Asiguraţi păstrarea în siguranţă a produsului scurs tratat cu nisip, pământ sau alte substanţe absorbante. Adunaţi lichidul şi deşeurile cu produs în con-tainere adecvate rezistente la apă şi ulei. Curăţaţi zona contaminată. Acţionaţi în concordanţă cu reglementările locale. 
Apă: Delimitaţi scurgerea. Trataţi produsul de la suprafaţă cu materiale adsorbante adecvate. Colectaţi produsul şi alte deşeuri în containere adecvate rezistente la apă şi ulei. Curăţarea se va efectua în concordanţă cu legislaţia locală.
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Alte informaţii:	Nu folosiţi solvenţi sau dispersanţi dacă nu sunt avizaţi de un expert sau dacă nu sunt aprobaţi de autorităţile locale. Măsurile recomandate sunt bazate pe mai multe scenarii cu scurgeri de acest produs; totuşi condiţiile locale (vânt, temperatura aerului, prezenţa valurilor, direcţia şi viteza curentului apei) au o influenţă semnificativă în alegerea măsurilor adecvate.

6.4.  Referinţe la alte secţiuni

A se vedea secţiunea 8.

7. MANIPULARE ŞI DEPOZITARE

7.1. Precauţii pentru manipularea în siguranţă

Precauţii pentru manipulare
În siguranţă:	Aveţi în vedere să fie urmate reglementările cu privire la manipularea şi de-
	pozitarea produselor inflamabile. Nu folosiţi aer comprimat pentru operaţiile de  ambalare, descărcare şi manipulare. Menţineţi produsele departe de suprafeţele calde, scântei sau foc deschis. Manipulaţi produsele în spaţiu deschis sau zone bine ventilate. În timpul operaţiilor de transvazare sau amestecare, legaţi echipamentul la pământ. Evitaţi acumularea sarcinilor electrice. Goliţi containerele care conţin reziduuri de produse combustibile. Nu tăiaţi, sudaţi, găuriţi sau incineraţi containerele goale decât dacă sunt perfect golite şi curăţate. Înaintea înregistrării vaselor de stocare şi începerii oricărei operaţii în zona delimitată, asiguraţi o curăţenie adecvată şi controlul conţinutului de oxigen şi al inflamabilităţii. 

Temperatura de manipulare:	≤ 65oC

Măsuri de igienă:	Evitaţi contactul cu pielea. Nu fumaţi. Nu înghiţiţi. Nu inhalaţi fum, ceaţă sau vapori de produs.

7.2. Condiţii pentru depozitare, inclusiv unele incompatibilităţi

Măsuri tehnice:	Echipamentul electric şi legările la reţea trebuie să corespundă reglementărilor privind normele de siguranţă şi să fie dimensionate în concordanţă cu clasa de risc specifică zonei. 

Condiţii de depozitare:	Depozitaţi în zone uscate şi ventilate. Feriţi produsele de flăcări deschise, suprafeţe calde şi surse de aprindere. Nu fumaţi. Dacă produsul este livrat în containere, menţineţi-l în vasul oroginal sau în recipienţi adecvaţi păstrării produ-sului respectiv. Menţineţi containerele închise ermetic şi cu etichetele originale.

Produse incompatibile:	Oxidanţi puternici

Temperatura de păstrare:	0 – 55oC

Zona de depozitare:	Proiectarea depozitului, rezervoarelor, echipamentelor şi procedurile de operare trebuie să îndeplinească cerinţele legislaţiei europene, naţionale sau locale. Instalaţiile de stocare trebuie prevăzute cu posibilităţi adecvate de colectare a produsului pentru a preveni poluarea apei şi solului în cazul unor scurgeri. Curăţarea interioară a 
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rezervoarelor de depozitare trebuie efectuată doar de personal calificat şi dotat corespunzător, care sî îndeplinească reglementările naţionale, locale sau ale companiei.
 
Materialele ambalajelor:	Pentru containere, sau acoperirile containerelor folosiţi materiale specifice aprobate pentru a fi folosite pentru produsul respectiv. Pentru aceste contai-nere se recomandă oţel cu conţinut redus de carbon (moale) sau inoxidabil. 
                                                Anumite materiale sintetice nu pot fi utilizate, dependent de specificaţia materialului şi utilizarea preconizată. Compatibilitatea se verifică de producător.

7.3. Utilizări finale specifice
Nu există informaţii disponibile.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
8. CONTROLUL EXPUNERII/PROTECŢIE PERSONALĂ

8.1. Parametri de control

	AGIP OBI 10 (8042-47-5)

	Austria
	MAK (mg/m3)
	5 mg/m3 (inhalable aerosol)

	Belgia
	Limit value (mg/m3)
	5 mg/m3 (mineral oil mists)

	Italia-Portugalia-USA ACGIH
	ACGIH TLV - TWA (mg/m3)
	5 mg/m3 (mineral oil mists)

	
	ACGIH TLV – STEL (mg/m3)
	10 mg/m3 (mineral oil mists)

	USA NIOSH
	NIOSH REL (TWA) (mg/m3)
	5 mg/m3 (mineral oil mists)

	
	NIOSH REL (STEL) (mg/m3)
	10 mg/m3 (mineral oil mists)

	USA OSHA
	OSHA PEL (TWA) (mg/m3)
	5 mg/m3 (mineral oil mists)

	Spania
	VLA – ED (mg/m3)
	5 mg/m3 (mineral oil mists)

	
	VLA – EC (mg/m3)
	10 mg/m3 (mineral oil mists)

	Olanda
	MAC TGG 8h (mg/m3)
	5 mg/m3 (mineral oil mists)

	Marea Britanie
	WEL TWA (mg/m3)
	5 mg/m3 (mineral oil mists)

	
	WEL STEL (mg/m3)
	10 mg/m3 (mineral oil mists)

	Danemarca
	Graensevaerdie (langvarig) (mg/m3)
	1 mg/m3 (mineral oil mists)

	
	Graensevaerdie (kortvarig) (mg/m3)
	2 mg/m3 (mineral oil mists)

	Ungaria
	AK -ertek
	5 mg/m3 (mineral oil mists)

	Suedia
	Nivågränsvärde (NVG) (mg/m3)
	1 mg/m3 (mineral oil mists)

	
	Kortidsvärde (KTV) (mg/m3)
	3 mg/m3 (mineral oil mists)

	Canada (Quebec)
	VECD (mg/m3)
	10 mg/m3 (mineral oil mists)

	
	VEMP (mg/m3)
	5 mg/m3 (mineral oil mists)

	România
	Expunere pe termen lung – 8 ore (mg/m3)
	5 mg/m3 (ceaţă de ulei mineral)

	
	Expunere pe termen scurt – 15 min. (mg/m3)
	10 mg/m3 (ceaţă de ulei mineral)



Monitorizarea metodelor:	Procedurile de urmărire trebuie să fie în concordanţă cu indicaţiile autorităţilor 
naţionale sau contractele de muncă. Se va face referire la legislaţia în vigoare (Legea 319/2006 privind Securitatea şi sănătatea în muncă şi HG 1218/2006 privind Stabilirea cerinţelor minime de securitate şi sănătate în muncă pentru asigurarea protecţiei lucrătorilor împotriva riscurilor legate de prezenţa agenţilor chimici – anexa 1) şi la asigurarea unor condiţii bune de igienă industrială.

8.2. Controlul expunerii

Controlul tehnologiei specifice:	Înaintea înregistrării vaselor de stocare şi începerii oricărei operaţii în zona deli-mitată, asiguraţi o curăţenie adecvată şi controlul conţinutului de oxigen şi al inflamabilităţii. 
	
Echipament de protecţie
individual:	Ecran de protecţie a feţei. Mănuşi. Salopetă de protecţie. Ochelari de protecţie. Încălţăminte de protecţie. Mască pentru praf sau aerosoli.
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 Protecţia mâinilor:	Dacă există riscul contactului cu pielea, folosiţi mănuşi rezistente la hidro-carburi căptuşite cu postav. Folosiţi mănuşile respectând toate condiţiile şi fără a depăşi limitele fixate de producător. Înlocuiţi imediat mănuşile în cazul tăierii, găuririi sau al altor semne de degradare a acestora. Dacă este necesar, faceţi referire la standardul EN 374. Materialele adecvate sunt constituite din nitril sau PVC (polivinilclorură) cu un indice de protecţie > 5 (durata de permeabilitate > 240 minute).

Protejarea ochilor:	Folosiţi ochelari de protecţie sau ecran de protecţie a feţei. Dacă este necesar vedeţi standardele naţionale sau standardul EN 166. 
Protecţia pielei şi a 
corpului:	Folosiţi salopete complete. Vedeţi şi standardele aplicabile (EN 340), pentru definirea caracteristicilor şi performanţelor în concordanţă cu riscurile referitoare la zona respectivă. Este necesară folosirea încălţămintei de protecţie cu caracteristici anti-alunecare, rezistentă chimic şi, dacă este necesar, protejată împotriva temperaturii. 

Protecţia căilor respiratorii:	Independent de alte măsuri posibile (modificări tehnologice, proceduri de operare şi alte măsuri de limitare a expunerii lucrătorilor), poate fi folosit echipamentul de protecţie personal în funcţie de necesităţi. Spaţii deschise sau bine ventilate: în prezenţa ceţei de ulei sau dacă produsul este manipulat în condiţii neadecvate, folosiţi măşti cu acoperire completă sau parţială a feţei şi filtre pentru aerosoli sau ceaţă de ulei. În cazul în care este prezentă o cantitate semnificativă de vapori (manipulare la temperatură ridicată, de exemplu), folosiţi măşti cu acoperire completă sau parţială a feţei şi filtre pentru vapori de hidrocarburi. Pentru  zone închise sau interioarele rezervoarelor, folosiţi măsuri de protecţie  a căilor respiratorii (măşti sau aparate autonome de respirat), alese în concor-danţă cu activitatea specifică, precum şi cu durata prevăzută a expunerii.

Protecţie la pericole termice:	Dacă se anticipează un contact cu produse calde, mănuşile trebuie să fie izolate şi rezistente la temperatură.

Controlul expunerii mediului:	Nu deversaţi produsul în mediul înconjurător.

Controlul expunerii 
consumatorului:	Nu sunt necesare cerinţe speciale dacă estemanipulat la temperatura camerei.

9. PROPRIETĂŢI FIZICE ŞI CHIMICE

9.1. Informaţii privind proprietăţile fizice şi chimice de bază

Stare fizică:	Lichid

Masa moleculară:	Nu se aplică

Culoare:	Colorat

Miros:	Miros specific

Limitarea mirosului:	Nu sunt date specifice
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pH:	Nu se aplică

Punct de topire	- 12oC (punct de curgere) (ASTM D 97)

Punct de solidificare:	Nu se dispune de date

Punct de fierbere:	> 400oC (ASTM D 1160)

Punct de inflamabilitate:	> 190oC (ASTM D 93)

Viteza relativă de evaporare
(butilacetat = 1):	Neglijabilă

Inflamabilitate (solid, gaz):	Nu se dispune de date

Limita de explozie:	≥ 45 g/m3 (ceaţă de ulei mineral)

Presiunea de vapori:	<  hPa (20oC)

Densitatea relativă a vaporilor:	Nu se dispune de date

Densitatea relativă:	Nu se dispune de date

Solubilitate:	Apă: Nu este solubil
	Etanol: Complet
	Eter: Complet
	Solvent organic: Complet
Log Pow (coeficient de
partiţie n-octanol/apă): 	Nu sunt date disponibile

Log Kow (coeficient de
partiţie octanol/apă):	Nu sunt date disponibile

Temperaturaa de autoaprindere:	> 355oC

Temperatura de descompunere:	Nu sunt date disponibile

Viscozitatea cinematică:	63...75 mm2/s (la 40oC) (ASTM D 445)

Viscozitatea dinamică:	Nu sunt date disponibile

Proprietăţi explozive:	Nu

Proprietăţi oxidante:	Nu

9.2. Alte informaţii

Conţinut de compuşi organici
volatili (VOC):	= 0 (EU, CH)

10. STABILITATE ŞI REACTIVITATE

10.1. Reactivitate
Nu se dispune de informaţii suplimentare
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10.2. Stabilitate chimică
Produs stabil, în concordanţă cu proprietăţile sale intrinseci (în condiţii normale de depozitare şi manipulare).

10.3. Posibilităţi de reacţii periculoase

Nu sunt (în condiţii normale de depozitare şi manipulare). Contactul cu oxidanţi puternici (peroxizi, cromaţi etc.)
poate constitui un pericol de incendiu. Amestecul cu nitraţi sau alţi oxidanţi puternici (cloraţi, percloraţi, oxigen
lichid) poate crea o masă critică explozivă. Sensibilitatea la căldură, frecare, şocuri, nu poate fi anticipată.

10.4. Condiţii de evitat

Menţineţi produsul la distanţă de: oxidanţi puternici, flacără deschisă, suprafeţe fierbinţi şi surse de aprindere.
Evitaţi formarea de sarcini electrostatice.

10.5. Materiale incompatibile

Oxidanţi puternici.

10.6. Produse de descompunere periculoase

Nu se dispune de date suplimentare.

11. INFORMAŢII TOXICOLOGICE

11.1. Informaţii privind efectele toxicologice

Toxicitate acută:	Nu este clasificat (concluzii insuficiente pentru clasificare)
	AGIP OBI 10 (8042-47-5)

	LD50 – toxicitate orală (şobolan)
	> 5000 mg/kg

	LD50 – toxicitate dermală (şobolan)
	> 2000 mg/kg

	LC50 – toxicitate la inhalare (şobolan)
	> 5 mg/l/4h



Iritarea pielei:	Nu este clasificat (concluzii insuficiente pentru clasificare)
	(OECD 404)
	pH: Nu se aplică
Leziuni oculare/iritaţii:	Nu este clasificat (concluzii insuficiente pentru clasificare)
	(OECD 405)
	pH: Nu se aplică
Sensibilizarea pielei sau
a căilor respiratorii:	Nu este clasificat (concluzii insuficiente pentru clasificare)
	(OECD 406)
Efecte mutagene asupra
embrionilor:	Nu este clasificat (concluzii insuficiente pentru clasificare)
	(OECD 471 – testul Ames)
Carcinogenitate:	Nu este clasificat (concluzii insuficiente pentru clasificare)
	(OECD 453)
Capacitatea de reproducere:	Nu este clasificat (concluzii insuficiente pentru clasificare)
	(OECD 421)
	NOAEL = 1000 mg/kg (oral)
	NOAEL = 2000 mg/kg (dermal)
	[NOAEL = no observed adverse effect level; nu este observată o limită privind efecte adverse]
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Valoarea specifică a
toxicităţii unui organ 
(o singură expunere):	Nu este clasificat (concluzii insuficiente pentru clasificare)

Valoarea specifică a
toxicităţii unui organ 
(expuneri repetate):	Nu este clasificat (concluzii insuficiente pentru clasificare)

Pericol la aspirare:	Nu este clasificat (concluzii insuficiente pentru clasificare)
	Viscozitatea cinematică: > 20,5 mm2/s (la 40oC) (ASTM D 445)

12. INFORMAŢII ECOLOGICE

12.1. Toxicitate

Ecologie – generalităţi:	Deversarea necontrolată în mediu poate conduce la contaminarea diferitelor componente (sol, apă freatică, cursuri de apă). Manipulaţi respectând regulile generale stabilite pentru prevenirea poluării şi deversarea în mediul încon-jurător. Pe baza componenţilor şi prin comparare cu alte produse de acelaşi tip şi compoziţie, este de aşteptat ca produsul să fie toxic pentru organismele acvatice la peste 100 mg/l şi să nu fie considerat ca periculos pentru mediu.

Ecologie – aer:	Produsul are o presiune de vapori scăzută astfel că, în condiţii normale de temperatură, concentraţia în aer este neglijabilă. O concentraţie semnificativă se poate produce doar dacă produsul este folosit la temperaturi ridicate, sau sub formă de ceaţă sau spray.

Ecologie – apă:	Produsul nu este solubil în apă. Pluteşte la suprafaţa apei formând o peliculă. Pericolul pentru organismele acvatice este de natură mecanică (imobilizare şi îmbibare cu ulei=.

	AGIP OBI 10 (8042-47-5)

	LC50 peşti 1
	>100 g/l

	LC50 alte organisme acvatice 1
	>100 g/l

	EC50 Daphnia 1
	>100 g/l



12.2. Persistenţă şi degradabilitate

	AGIP OBI 10 (8042-47-5)

	Persistenţă şi degradabilitate
	Marea majoritate a principalilor constituenţi ai produsului trebuie consideraţi ca “inerent biodegradabili” şi nu “rapid biodegradabili” , având o persistenţă moderată, în special în condiţii anaerobe.



12.3. Potenţial de bioacumulare
Nu se dispune de informaţii suplimentare.

12.4. Mobilitate în sol
Nu se dispune de informaţii suplimentare.

12.5. Rezultate cu prevederile PBT şi vPvB
	AGIP OBI 10 (8042-47-5)

	Această substanţă/amestec nu îndeplineşte criteriul PBT conform REACH, anexa XIII

	Această substanţă/amestec nu îndeplineşte criteriul vPvB conform REACH, anexa XIII

	PBT – Persistent, Bioaccumulative and Toxic (Persistent, Bioaculativ şi Toxic)
vPvB – very Persistent and very Bioaccumulative (foarte Persistent şi foarte Bioacumulativ)
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12.6. Alte efecte adverse

Alte efecte adverse:	Nu

Alte informaţii:	Produsul nu are proprietăţi specifice de inhibare a activităţii bacteriene. În orice caz, reziduurile apoase care conţin acest produs trebuie tratate în instalaţiile speciale destinate acestui scop.  

13. CONSIDERAŢII PRIVIND ELIMINAREA

13.1. Metode de tratare a deşeurilor

Metode de tratare:	Nu deversaţi produsul, proaspăt sau uzat, pe sol, în canalizări de scurgere, lacuri sau cursuri de apă. Livraţi produsul unui colector autorizat.
Recomandări pentru
evacuarea apelor reziduale:	Nu deversaţi reziduurile industraile pe sol. Reziduurile trebuie incinerate, sau recuperate.

Recomandări privind
eliminarea deşeurilor:		Cod 13 08 99 ( 2001/118/CE; HG 856/2002, 441/2002, 1159/2003)
						Acest cod constitue doar o indicaţie generală care ţine seama de compoziţia
					originală a produsului şi utilizarea prescrisă. Utilizatorul are responsabilitatea 
					alegerii corecte a codului în raport cu domeniul efectiv în care foloseşte pro- 
					dusul, gradul de degradare şi contaminare. 
Deşeul de produs şi ambalajul acestuia  trebuie predate la punctele de colectare autorizate sau incinerate în incineratoare autorizate conform legislaţiei în vigoare: 
OUG 78/2000 privind regimul deşeurilor, aprobată prin legea 426/2001;
OUG 16/2001 privind gestionarea deşeurilor industriale reciclabile  aprobată cu modificări prin legea 465/2001;
HG 235/2007 privind gestionarea uleiurilor uzate;
HG 128/2002 privind incinerarea deşeurilor, modificată şi completată prin HG 268/2005
OMAPM nr.756/2004 pentru aprobarea Normativului tehnic privind incinerearea deşeurilor
HG 349/2005 privind depozitarea deşeurilor  
HG 621 /2005 privind gestionarea ambalajelor şi deşeurilor de ambalaje

Informaţii suplimentare:		Containerele goale pot conţine reziduuri combustibile. Nu tăiaţi, găuriţi, sudaţi
						sau incineraţi containerele sau butoaiele goale dacă acestea nu au fost foarte 
						bine curăţate şi declarate sigure.

Ecologie – deşeuri:		acest produs nu conţine substanţe halogenate.

14. INFORMAŢII PRIVIND TRANSPORTUL

Nu este periculos ţinând seama de reglementările privind transportul.

15. INFORMAŢII PRIVIND REGLEMENTAREA 

15.1. Regulamente/legislaţie în domeniul securităţii, sănătăţii şi al mediului specifice pentru substanţa sau amestecul în cauză
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15.1.1. Reglementări EU

Niciun ingredient nu este inclus în lista REACH.

Legislaţii EU relevante:	Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 (REACH): Restricţii la introducerea pe piaţă
	şi utilizare, Regulamentul 552/2009:	
	Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 privind clasificarea, etichetarea şi ambalarea substanţelor şi a amestecurilor, de modificare şi abrogare a Directivelor 67/548/CEE şi 1999/45/CE, precum şi de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1907/2006;
Regulamentul (CE) nr. 790/2009 de modificare, în vederea adaptării la pro-gresul tehnic şi ştiinţific a Regulamentului (CE) nr. 1272/2008 al Parlamentului European şi al Consiliului privind clasificarea, etichetarea şi ambalarea substanţelor şi a amestecurilor;
Regulamentul 552/2009  de modificare a anexei XVII din Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 – REACH privind “Restricţiile privind producerea, introducerea pe piaţă şi utilizarea anumitor substanţe, amestecuri,şi articole periculoase”.
Regulamentul (CE) nr. 1336/2008 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 648/2004 în vederea adaptării acestuia la Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 privind clasificarea, etichetarea şi ambalarea substanţelor şi a amestecurilor;
Regulamentul (UE) nr. 453/2010 al Comisiei din 20 mai 2010 de modificare a Regulamentului (CE) nr.1907/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea şi restricţionarea substanţelor chimice (REACH);
Conţinut VOC (compuşi
organici volatili):                       = 0 (EU, CH)   	

Cod deşeu (EURAL):		13 08 99

15.1.2. Reglementări naţionale

Maladies professionelles:	RG 36 – Affections provoquées par les huiles et graisses d’origine minérale ou
de synthèse
Clasa de pericol pentru
apă (WGK):			1 (în concordanţă cu compoziţia)

Referire la WGK:		Clasificare în funcţie de componenţi în concordanţă cu Verwaltungsvorschrift
wassergefährdender Stoffe (VwVwS)

Clasa de depozitare (LGK):	LGK 12 – Lichide neinflamabile în ambalaje neinflamabile.

Legislaţie naţională:	HG 1408/2008 privind clasificarea, ambalarea şi etichetarea substanţelor periculoase;
HG 937/2010 privind clasificarea, ambalarea şi etichetarea la introducerea pe piaţă a preparatelor periculoase;
HG 735/2006 privind limitarea emisiei de compuşi organici volatili;
HG 371/2010 pentru modificarea şi completarea HG 699/2003 privind stabilirea unor măsuri pentru reducerea emisiilor de compuşi organici volatili datorate utilizării solvenţilor organici în anumite activităţi şi instalaţii; 
Legea 360/2003 privind regimul substanţelor şi preparatelor chimice periculoase;
Legea 263/2005 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 360/2003;
HG 1093/2006 privind stabilirea cerinţelor minime de securitate şi sănătate pentru protecţia lucrătorilor împotriva riscurilor legate de expunerea la agenţi cancerigeni sau mutageni la locul de muncă; 
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HG 882/2007 privind desemnarea autorităţilor competente pentru aplicarea Regulamentului (CE) nr.1907/2006/CE – REACH; 
HG 477/2009 privind stabilirea sancţiunilor aplicabile pentru încălcarea prevederilor Regulamentului (CE) nr.1907/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea şi restricţionarea substanţelor chimice (REACH), de înfiinţare a Agenţiei Europene pentru Produse Chimice, de modificare a Directivei 1999/45/CE şi de abrogare a Regulamentului (CEE) nr.793/93 al Consiliului şi a Regulamentului (CE) nr.1488/94 al Comisiei, precum şi a Directivei 76/769/CEE a Consiliului şi a Directivelor 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE şi 2000/21/CE ale Comisiei;
HG 398/2010 privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea prevederilor Regulamentului (CE) nr.1272/2008 al Parlamentului European şi al Consiliului din 16 decembrie 2008 privind clasificarea, etichetarea şi ambalarea substanţelor şi a amestecurilor, de modificare şi de abrogare a Directivelor 67/548/CEE şi 1999/45/CE, precum de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1907/2006;
O.G. 122/2010 privind stabilirea sancţiunilor aplicabile pentru încălcarea prevederilor Regulamentului (CE) nr.1272/2008 al Parlamentului European şi al Consiliului din 16 decembrie 2008 privind clasificarea, etichetarea şi ambalarea substanţelor şi a amestecurilor, de modificare şi de abrogare a directivelor 67/548/CEE şi 1999/45/CE, precum şi de modificare a Regulamentului (CE) nr.1907/2006.

15.2. Impuneri de natură chimică pentru siguranţă 

Produsul nu este clasificat drept periculos în concordanţă cu reglementarea (EC) 1272/2008 [CLP]

16. ALTE INFORMAŢII

Indicaţii de pericol:	Modificare în concordanţă cu Regulamentul (EC) nr. 1907/2006 şi 453/2010.

Sursele informaţiilor:	Fişa cu Date de Securitate se bazează pe caracteristicile componenţilor, corespunzător informaţiilor puse la dispoziţie de furnizor.

Prescurtări şi acronime:	Textele complete ale frazelor R sunt cuprinse în această Fişă cu Date de Securitate.

Alte informaţii:	Nu folosiţi produsul pentru alte utilizări în afara celor avizate de producător. În aceste cazuri, utilizatorul poate fi expus unor riscuri neprevăzute.

Textul complet pentru frazele R-, H- şi EUH (European Union Specific Hazard Statements)
	ERC
	Conţine fracţiile definite de ERC

	ERC 1
	Fabricarea substanţelor

	ERC 2
	Formularea preparatelor

	ERC 3
	Formularea de materiale

	ERC 4
	Utilizare industrială în procesarea unor materii auxiliare şi produse, care nu sunt  componente ale unor produse

	ERC 5
	Utilizare industrială 

	ERC 6a
	Utilizare industrială în fabricarea unei alte substanţe (utilizare ca auxiliar) 

	ERC 6b
	Utilizare industrială prin procedee de reacţie

	ERC 6c
	Utilizarea industrială a monomerilor la fabricarea termo-plasticelor

	ERC 6d
	Utilizare industrială ca material de adaos la procesele de polimerizare în fabricarea răşinilor cauciucului şi polimerilor
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	ERC 7
	Utilizare industrială ca substanţă în sisteme închise

	ERC 8a
	Mijloc de dispersie de interior utilizat la procesarea materialelor auxiliare în  sisteme deschise

	ERC 8b
	Mijloc de dispersie de interior utilizat ca substanţă de reacţie în sisteme deschise

	ERC 8d
	Mijloc de dispersie de exterior utilizat la procesarea materialelor auxiliare în  sisteme deschise

	ERC 8e
	Mijloc de dispersie de exterior utilizat ca substanţă de reacţie în sisteme deschise

	ERC 8f
	Mijloc de dispersie de exterior utilizat în sau în afara matricei

	ERC 9a
	Mijloc de dispersie introdus ca substanţă în sisteme închise

	ERC 9b
	Mijloc de dispersie de exterior utilizat ca substanţă în sisteme închise

	ESVOC SPERC 1.1b.v1
	Distribuţie: Industrial (SU3)

	ESVOC SPERC 2.2.v1
	Formulare şi ambalare de substanţe şi amestecuri: Industrial (SU10)

	ESVOC SPERC 3.22a.v1
	Tratarea chimică a apei: Industrial (SU10)

	ESVOC SPERC 4.10a.v1
	Utilizare ca liant şi agent de demulare: Industrail (SU3)

	ESVOC SPERC 4.19.v1
	Fabricarea cauciucului: Industrail (SU10)

	ESVOC SPERC 4.21a.v1
	Producerea polimerilor: Industrial (SU10)

	ESVOC SPERC 4.3a.v1
	Utilizare în acoperiri: Industrial (SU3)

	ESVOC SPERC 4.4a.v1
	Utilizare în agenţi de curăţare: Industrial (SU3)

	ESVOC SPERC 4.6a.v1
	Lubrifianţi: Industrial (SU3)

	ESVOC SPERC 4.7a.v1
	Utilizare în fluide pentru prelucrări metale/uleiuri de rulare: Industrial (SU3)

	ESVOC SPERC 7.13a.v1
	Utilizare ca fluide funcţionale: Industrial (SU3)

	ESVOC SPERC 8.10b.v1
	Utilizare ca liant şi agent de demulare: Profesional (SU22)

	ESVOC SPERC 8.11a.v1
	Utilizare pentru chimicale agricole: Profesional (SU22)

	ESVOC SPERC 8.11b.v1
	Utilizare pentru chimicale agricole: Consumatori (SU21)

	ESVOC SPERC 8.16.v1
	Alte utilizări pentru consumatori: Consumatori (SU21) 

	ESVOC SPERC 8.17.v1
	Chimicale pentru laborator: Profesional (SU22)

	ESVOC SPERC 8.22b.v1
	Chimicale pentru tratarea apei: Profesional (SU22)

	ESVOC SPERC 8.3b.v1
	Utilizare în acoperiri: Profesional (SU22)

	ESVOC SPERC 8.3c.v1
	Utilizare în acoperiri: Consumator (SU21)

	ESVOC SPERC 8.4b.v1
	Utilizare în agenţi de curăţare: Profesional (SU22)

	ESVOC SPERC 8.4c.v1
	Utilizare în agenţi de curăţare: Consumator (SU21)

	ESVOC SPERC 8.6c.v1
	Lubrifianţi: Profesional (SU22) – împrăştiere ridicată în mediu

	ESVOC SPERC 8.6e.v1
	Lubrifianţi: Consumator (SU21) – împrăştiere ridicată în mediu

	ESVOC SPERC 8.7c.v1
	Utilizare în fluide pentru prelucrarea metalelor/uleiuri de rulare: Profesional (SU22) - împrăştiere ridicată în mediu

	ESVOC SPERC 9.12c.v1
	Utilizare drept combustibil: Consumator (SU21)

	ESVOC SPERC 9.13b.v1
	Utilizare ca fluide funcţionale: Profesional (SU22)

	ESVOC SPERC 9.6b.v1
	Lubrifianţi: Profesional (SU22) – împrăştiere scăzută în mediu

	ESVOC SPERC 9.6d.v1
	Lubrifianţi: Consumator (SU21) – împrăştiere scăzută în mediu

	PC1
	Adezivi, materiale de etanşare

	PC10
	Repararea construcţiilor şi clădirilor neacoperite

	PC12
	Îngrăşăminte

	PC13
	Combustibili

	PC15
	Produse de tratare a suprefeţelor nemetalice

	PC18
	Cerneluri şi coloranţi

	PC22
	Pregătirea gazonului şi grădinilor, inclusiv îngrăşăminte

	PC23
	Produse pentru tăbăcirea, colorarea, finisarea, impregnarea şi întreţinerea pieilor 
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	PC24
	Lubrifianţi, unsori, produse pentru demulare

	PC27
	Produse pentru protecţia instalaţiilor

	PC28
	Parfumuri, explozibili

	PC3
	Produse pentru întreţinerea avioanelor

	PC31
	Material de amestec în ceruri şi produse de lustruit

	PC34
	Colorarea textilelor, produse de impregnare şi finisare; inclusiv decoloranţi şi alte mijloace de procesare

	PC35
	Produse de spălare şi curăţare (inclusiv produse pe bază de solvenţi)

	PC38
	Produse pentru sudare şi lipire (cu acoperire în flux), inclusiv producerea materialului de flux

	PC39
	Cosmetice, produse de întreţinere personală

	PC4
	Anticongelanţi şi produse de degivrare

	PC5
	Preparate artistice şi hobi

	PC6
	Produse pentru întreţinerea autovehiculelor

	PC9a
	Izolaţii şi vopsele, diluanţi, produse de îndepărtare a vopselelor

	PC9b
	Materiale de umplere, chituire, tencuire, modelare 

	PC9c
	Vopsele pentru instrumente

	PROC1
	Utilizare în procese de interior, fără exounere la lumină

	PROC10
	Aplicare prin rulare sau periere

	PROC11
	Pulverizări neindustriale

	PROC13
	Tratamentul produselor prin imersare şi turnare

	PROC14
	Producerea preparatelor sau produselor prin tabletare, comprimare, extrudere, granulare

	PROC15
	Utilizare ca reactiv în laboratoare

	PROC17
	Lubrifiere în condiţii cu energie ridicată şi parţial în procese deschise

	PROC18
	Gresare în condiţii de energii înalte

	PROC19
	Amestecare manuală pentru contact intim, cu echipament de protecţie personal

	PROC2
	Utilizare în procese continue, în spaţiu închis, cu expunere ocazională şi controlată la lumină

	PROC20
	Fluid de transfer termic, sub presiune, în utilizări profesionale în sisteme închise 

	PROC21
	Manipulare la energii scăzute a substanţelor din compunerea unor materiale şi/sau produse

	PROC3
	Utilizare în amestecătoare închise (procesede formulare sau sintetizare)

	PROC4
	Utilizare în autoclave sau alte procese (sintetoizare) când există posibilităţi crescute de expunere la lumină

	PROC5
	Procese de amestecare în autoclave pentru formulare şi prepararea produselor (în mai multe trepte şi/sau contact semnificativ)

	PROC6
	Operaţii de calandrare

	PROC7
	Pulverizări industriale

	PROC8a
	Transferul substanţei sau preparatului (încărcare/descărcare) din vase de dimensiuni mari în instalaţiile nespecifice

	PROC8b
	Transferul substanţei sau preparatului (încărcare/descărcare) din vase de dimensiuni mari în instalaţiile specifice

	PROC9
	Transferul substanţei sau preparatului în containere de mici dimensiuni (linii de umplere specifice, incluzând cântărirea)

	SU10
	Formularea [amestecarea] preparatelor şi/sau reambalare (excluzând aliajele)

	SU11
	Fabricarea produselor din cauciuc

	SU21
	Utilizări la consumatori: Aparate de uz casnic (= publicul larg = consumatori)
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	SU22
	Utilizări profesionale: Domeniul public (administraţie, educaţie, servicii, distracţii, meşteşugari)

	SU3
	Utilizări industriale: Utilizarea substanţelor ca atare sau în amenajările de şantier

	SU5
	Manufacturare textile, produse din piele, blănuri



SU – Sector of  Use;  PC – Product Category;  PROC – Process Category; ERC – Environmental Realese Category;  SPERC – Specific 
Environmental Realease Classes; ESVOC – European Solvents Volatile Organic Compounds;  







Aceste informaţii se bazează pe cunoştinţele actuale şi se referă la descrierea produsului doar în privinţa 
sănătăţii, securităţii şi cerinţelor privitoare la mediu. Acest material nu este deci realizat pentru a garanta
anumite proprietăţi săpecifice ale produsului.
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