	FIŞA CU DATE DE SECURITATE
 în conformitate cu Regulamentul 1907/2006 (REACH) - Anexa II, înlocuită de R 2015/830

	SECŢIUNEA 1: IDENTIFICAREA SUBSTANŢEI/AMESTECULUI ŞI A SOCIETĂŢII /ÎNTREPRINDERII

	1.1. Identificarea produsului
       Forma produsului: Amestec
       Denumirea comercială a produsului: eni Aquamet 104 Plus
       Codul produsului: 7522
       Tipul de produs:
       Formula:1209-2018
       Grupa de produse: produs comercial.
1.2. Utilizări relevante identificate ale substanţei sau amestecului şi utilizări contraindicate
      Utilizări identificate relevante:
Categoria uzuală principală: Utilizare industrială, utilizare profesională.
Utilizare industrială, profesională specifică:

Utilizarea substanţei/amestecului: Prelucrarea metalelor
Funcţia sau categoria de utilizare: Lubrifianţi şi aditivi.
Nu utilizaţi produsul în alte scopuri decât acelea avizate de producător. În caz contrar, utilizatorul se poate expune unor riscuri neprevăzute
      Utilizări contraindicate: nu sunt disponibile informaţii suplimentare.  
1.3. Detalii privind furnizorul fişei cu date de securitate
Furnizor intern: 
          Denumirea şi adresa completă:
              ENI AUSTRIA GmbH Viena - Sucursala Bucureşti, 
              Șoseaua Pipera 43, Corp B, parter, 014254, Sector 2, București
         Telefon: 0376.203.880;
   E-mail:office.ro@eni.com
      Furnizor extern:  
          Denumirea şi adresa completă:  
              ENI S.p.A.
              P.le E. Mattei 1-00144 ROMA Italia
         Tel (+39) 06 59821
          www.eni.com 
1.4. Număr de telefon care poate fi apelat în caz de urgenţă
       Institutul de Sănătate Publică, tel: 021-3183606, Luni - Vineri orele: 8 - 15.
       Adresa web: www.insp.gov.ro /Informații publice/Informare toxicologică.

	SECŢIUNEA 2: IDENTIFICAREA PERICOLELOR

	[bookmark: _GoBack]2.1. Clasificarea substanţei sau amestecului
      Clasificarea (în conformitate cu R1272/2008 - CLP):
      Eye Dam. 1;H318
      Aquatic Chronic 3;H412                                                                        
                                                                        
      Efecte adverse fizico-chimice, pentru sănătate şi pentru mediu.
Iritant pentru ochi. Periculos pentru organismele acvatice; poate cauza efecte adverse pe termen lung mediului acvatic. 
Pentru informații despre proprietățile toxicologice/ecotoxicologice și clasificarea produsului , vezi Secțiunea 11 și/sau 12

2.2. Elemente de etichetare în conformitate cu R1272/2008 (CLP):
       Pictograme de pericol:



                                                                              
[image: ]                                           GHS-05        
      Cuvânt de semnalizare: Pericol!
Ingrediente periculoase și/sau cu limite la expunere ocupațională	: N,N-bis(2-hidroxietil)oleamidă; Benzen, C10-12-alchil derivați, reziduuri distilate,   sulfonatate, săruri de sodiu; (Etilendioxi)dimetanol; 
      Fraze de pericol:
H318 - Provoacă leziuni oculare grave.
H412 - Nociv pentru mediul acvatic, cu efecte pe termen lung.
           Fraze de precauţie:
P273 - Evitaţi dispersarea în mediu.
P280 -Purtaţi mănuşi de protecţie/îmbrăcăminte de protecţie/echipament de protecţie a ochilor/ echipament de
protecţie a feţei.
P305+P351+P338 - În caz de contact cu ochii: Clătiți cu atenție cu apă timp de mai multe minute. Scoateți lentilele 
de contact, dacă este cazul și dacă acest lucru se poate face cu ușurință. Continuați să clătiți.
P310 - Sunaţi imediat la un centru de informare toxicologică/un medic.
P501 - A se elimina conţinutul şi ambalajul în conformitate cu reglementările regionale ori naționale aplicabile.
2.3.Alte pericole
     Produsul este combustibil, dar nu este clasificat ca inflamabil. Poate produce amestecuri inflamabile în cazul în care este supus unor temperaturi cu mult mai mari decât cele normale. Notă: încălzirea produsului generează abur și alte produse care nu sunt ușor inflamabile. Orice substanţă, în caz de accidente survenite la instalaţii aflate sub presiune ori similare, poate accidental, să fie injectată în ţesuturile subcutanate chiar dacă în aparenţă  persoana nu a suferit  leziuni externe. În acest caz, victima trebuie transportată imediat la spital pentru tratament de specialitate. Nu așteptați dezvoltarea simptomelor.
     Rezultatul evaluării PBT ori vPvB: această substanță/amestec nu este considerată ca fiind PBT ori vPvB.
     

	SECŢIUNEA 3: COMPOZIŢIE/INFORMAŢII PRIVIND COMPONENŢII

	3.1 Substanţe
Nu se aplică
3.2. Amestecuri
        Compoziţie/informaţii despre ingrediente:
        Amestec de hidrocarburi, alcooli, apă și aditivi.
	Nrcrt.
	Denumirea substanţei şi conc./
domeniul de concentraţie
	Date de identificare
a substanţelor din amestec
	Clasificarea CLP
a substanţelor



	
	Denumirea

	Conc.
%
	CAS/
EC/
nr. Index/
nr. înreg. REACH
	

	1
	Distilate (petroliere) naftenice (ușoare), hidrotratate
(vezi nota (*))
	≥5 < 25
	CAS No.: 64742-53-6
EC no: 265-156-6
EC index: 649-466-00-2
REACH no: 01-2119480375-34
	Asp. Tox. 1, H304

	2
	N,N-bis(2-hidroxietil)oleamidă
	≥1 < 5
	CAS No.: 93-83-4
EC no: 202-281-7
EC index: -
REACH no: -
	Skin Irrit. 2, H315
Eye Dam. 1, H318

	3
	Benzen, C10-12-alchil derivați, reziduuri distilate, sulfonatate, săruri de sodiu
	≥1 < 3
	CAS No.: 91844-64-3
EC no: 295-131-5
EC index: -
REACH no: -
	Skin Irrit. 2, H315
Eye Dam. 1, H318
Aquatic Cronic 3, H412

	4
	Alcooli, C14-18, etoxilați propoxilați
	≥1 < 3
	CAS No.68002-96-0
EC no: 614-209-5
EC index: -
REACH no: -
	Aquatic cronic 3, H412

	5
	Piridină-2-tiol 1-oxid, sare de sodiu
	≥0,1 < 0,25
	CAS No.: 3811-73-2
EC no: 223-296-5
EC index: -
REACH no: -
	Acute Tox. 4 (Oral), H302
Acute Tox. 4 (Dermal), H312
Acute Tox. 4 (Inhalare), H332
Skin Irrit. 2, H315
Eye Irrit. 2, H319
Aquatic Acut 1, H400 (M=100)
Aquatic Cronic 1, H410 (M=10)


Note	: (*) Acest produs are o valoare a extractului DMSO <3% conform IP 346/92. Conform criteriilor EU (nota L,   
               Anexa VI din Reg (CE) 1272/2008), acest produs trebuie considerat a nu fi carcinogen.
	Textul complet al frazelor de pericol care nu au fost menționate la Secțiunea 2 se prezintă la Secţiunea 16.

	SECŢIUNEA 4: MĂSURI DE PRIM AJUTOR

	4.1.Descrierea măsurilor de prim ajutor 
     În caz de inhalare: În cazul inhalării de vapori sau aerosoli, scoateţi victima la aer curat. Dacă este necesar solicitaţi asistenţă medicală. Dacă persoana este inconștientă și nu respiră: asigurați-vă că nu sunt obstrucționate căile 
respiratorii pentru a proceda la respirație artificială prin personal avizat. Dacă este necesar se va face masaj cardiac. Dacă accidentatul respiră: Plasați victima într-o poziție comodă. Dacă este necesar administrați oxigen.
     În caz de contact cu pielea: Spălaţi cu multă apă şi săpun. Dacă inflamarea sau iritarea persistă, solicitaţi ajutor medical. În caz de accidente survenite la instalaţii aflate sub presiune ori similare, poate accidental, să fie injectată în
ţesuturile subcutanate chiar dacă în aparenţă  persoana nu a suferit  leziuni externe. În acest caz, victima trebuie transportată imediat la spital pentru tratament de specialitate. Nu aşteptaţi apariţia simptomelor.
     În caz de contact cu ochii: Spălaţi ochii cu multă apă timp de 10 minute. Dacă iritaţia persistă solicitaţi ajutor medical.
     În caz de înghiţire/îngerare: Nu provocaţi voma pentru a preveni aspirarea în căile respiratorii. Dacă persoana este conştientă, să clătească gura cu apă fără a înghiţi.  Chemaţi un medic sau mergeţi la spital. Dacă persoana este în stare de inconştienţă, plasaţi-o într-o poziţie de relaxare. În cazul vomei spontane, capul trebuie coborât pentru
a preveni riscul aspirării în căile respiratorii.     
4.2.Cele mai importante simptome şi efecte, atât acute, cât şi întârziate: 
      În caz de inhalare: Produsul are tensiunea de vapori redusă, astfel încât în condiţii normale de temperatură concentraţia în aer este neglijabilă. O concentraţie mărită poate rezulta în utilizarea produsului în condiţii care favorizează apariţia ceţei de ulei. În aceste cazuri, expunerea îndelungată poate provoca iritarea căilor respiratorii, 
dureri de cap, stare de greaţă.
      În caz de contact cu pielea: Contactul prelungit şi repetat cu pielea poate cauza înroşirea, iritarea sau apariţia dermatitelor. 
      În caz de contact cu ochii: Contactul cu ochii poate provoca vătămări serioase
      În caz de înghiţire/îngerare: Înghiţirea accidentală a unor cantităţi mici de produs poate cauza iritaţii, tuse şi disconfort gastric. Totuşi, având în vedere gustul produsului, înghiţirea unor cantităţi periculoase este puţin probabilă.
      Simptome/vătămări după administrare intravenoasă: Nu sunt informaţii disponibile.
4.3.Indicaţii privind orice fel de asistenţă medicală imediată şi tratamente speciale:
     Nu sunt necesare în condiții normale. Dacă este necesar se vor efectua spălături stomacale doar sub supraveghere
medicală.

	SECŢIUNEA 5:   MĂSURI DE COMBATERE A INCENDIILOR

	5.1. Mijloace de stingere a incendiilor
       Mijloace de stingere adecvate: 
          Incendii mici: dioxid de carbon, spumă, anumite chimicale, nisip sau pământ.
          Incendii mari: spumă, apă pulverizată.
Aceste mijloace trebuie utilizate numai de personal pregătit anume pentru astfel de misiuni.
       Mijloace de stingere care nu trebuie folosite:. Nu utilizaţi simultan, pe aceeași suprafață, spumă și apă pentru a preveni distrugerea spumei
5.2. Pericole particulare generate de substanţă sau de amestec
      Pericol de incendiu: Produsul are un foarte scăzut risc de incendiu. Se poate aprinde sau produce amestecuri  
inflamabile doar când se evaporă conținutul de apă. 
      Pericol de explozie: În cazul pierderilor din circuitele sub presiune se formează ceaţă de ulei. În acest caz, trebuie să se ţină seama că limita inferioară de explozie este în jur de 45 g ulei/m3 de aer.
      Pericol de combustie:
      Produse de descompunere periculoase în caz de incendiu: Arderea incompletă produce un amestec complex de produse solide, lichide şi gaze, cum ar fi: CO, Nox, Box. 
5.3. Recomandări pentru pompieri:
       Instrucţiuni pentru pompieri: Dacă este posibil opriţi scurgerile de produs şi mutaţi containerele şi butoaiele în afara zonei periculoase. Produsul scurs care nu arde trebuie acoperit cu nisip sau spumă. Folosiţi apă pulverizată sub  pentru a răci containerele şi suprafeţele expuse flăcărilor. Dacă focul nu poate fi controlat, evacuaţi zona.
       Echipament de protecţie special pentru pompieri: Echipament de protecţie individual (secţiunea 8). Aparat de respiraţie autonom.
       Alte informaţii:	În caz de incendiu nu împrăştiaţi produsele reziduale, deşeurile şi apa scursă: colectaţi-le
 separat şi utilizaţi un tratament adecvat.

	SECŢIUNEA 6: MĂSURI ÎN CAZUL PIERDERILOR ACCIDENTALE

	6.1. Măsuri de precauţie pentru personal, echipament de protecţie şi proceduri pentru situaţii de urgenţă
     Măsuri generale: Dacă se poate efectua în condiţii de siguranţă pentru voi, întrerupeţi orice sursă de scurgere şi 
eliminaţi sursele de aprindere (electricitate, scântei, flăcări). Evitaţi contactul direct cu materialul scurs. Asiguraţi ventilaţie de aspiraţie.
6.1.1 Măsuri pentru personalul care nu este de intervenţie (celelalte persoane):
Echipament de protecţie:	Vezi secţiunea 8.
Proceduri de urgenţă: Evitaţi contactul direct cu materialul împrăştiat. Personalul neimplicat trebuie să părăsească zona. Alertaţi personalul cu atribuţii în cazuri de urgenţă, cu excepţia cazurilor de mici scurgeri şi alte acţiuni care pot fi făcute dacă personalul a fost instruit corespunzător de persoane competente în conducerea operaţiunilor cu caracter de urgenţă. 
6.1.2 Măsuri pentru personalul de intervenţie/de urgenţă:
     Echipament de protecţie:
Scurgeri reduse: echipament de lucru normal, antistatic. 
Scurgeri masive: salopete din materiale antistatice şi rezistente la produse chimice, iar dacă este necesar, din material rezistent la căldură şi izolant. Mănuşile din PVA nu sunt rezistente la apă şi nu vor fi folosite în situaţii de urgenţă. Dacă se anticipează contactul cu produs fierbinte, se vor folosi mănuşi rezistente la temperatură ridicată şi izolate termic.Cască de protecţie. Bocanci sau cizme din material antistatic şi care previn alunecările. Glugă şi/sau vizieră de protecţie a feţei, pentru protejarea ochilor dacă se anticipează posibilitatea împrăştierii de produs. Protejarea căilor respiratorii: dispozitiv  complet sau parţial, cu filtre pentru vapori organici (aplicabil şi pentru H2S). Aparat de respiraţie autonom care poate fi utilizat în concordanţă cu suprafaţa scurgerii şi mărimea previzionată a expunerii. Dacă situaţia nu poate fi complet evaluată, sau există posibilitatea unei lipse de oxigen, se vor folosi doar aparatele de respiraţie autonome. Proceruri de urgenţă:	Informaţi autorităţile competente conform reglementărilor în vigoare. 
6.2. Măsuri de precauţie pentru mediu: Nu lăsaţi produsul să se scurgă în  canalizare, cursuri de apă sau pe spaţii verzi. În cazul contaminării solului, strângeţi solul contaminat în vederea tratării conform legislaţiei locale. Trebuie asigurată scurgerea într-o zonă de siguranţă pentru a reduce riscurile deversării.   
6.3. Metode şi material pentru prevenirea împrăştierii pierderilor de produs şi pentru curăţare: 
Pentru contaminare:
Sol: Asiguraţi păstrarea în siguranţă a produsului scurs tratat cu nisip, pământ sau alte substanţe absorbante. Adunaţi lichidul şi deşeurile cu produs în containere adecvate rezistente la apă şi ulei. Curăţaţi zona contaminată. Acţionaţi în concordanţă cu reglementările locale. 
Apă: Acest produs este solubil în apă şi, ca urmare, nu pot fi luate măsuri speciale. Dacă este  posibil, colectaţi produsul scurs cu mijloace mecanice.  Anunţaţi autorităţile competente despre incident. Acţionaţi în concordanţă cu legislaţia în domeniu.
Alte informaţii:	Nu folosiţi solvenţi sau dispersanţi dacă nu sunt avizaţi de un expert sau dacă nu sunt aprobaţi de
autorităţile locale. Măsurile recomandate sunt bazate pe mai multe scenarii cu scurgeri de acest produs; totuşi condiţiile locale (vânt, temperatura aerului, prezenţa valurilor, direcţia şi viteza curentului apei) au o influenţă semnificativă în alegerea măsurilor adecvate. Reglementările locale pot limita acţiunile care pot fi luate.
6.4 Trimiteri către alte secţiuni
      A se vedea secțiunea 7 pentru informații privind manipularea în siguranță.
      A se vedea secțiunea 8 pentru informații privind echipamentul de protecție individuală. 
      A se vedea secțiunea 13 pentru informații privind eliminarea deșeurilor.

	SECŢIUNEA 7: MANIPULARE ŞI DEPOZITARE

	7.1. Măsuri de precauţie pentru manipularea în condiţii de siguranţă
 Precauţii pentru manipulare în siguranţă: Aveţi în vedere să fie urmate reglementările cu privire la manipularea şi depozitarea produselor inflamabile. Nu folosiţi aer comprimat pentru operaţiile de  ambalare, descărcare şi manipulare.
Menţineţi produsele departe de suprafeţele fierbinţi, scântei sau foc deschis. Manipulaţi produsele în spaţiu deschis sau zone bine ventilate. În timpul operaţiilor de transvazare sau amestecare, legaţi echipamentul la pământ. Evitaţi  acumularea sarcinilor electrice. Goliţi containerele care conţin reziduuri de produse combustibile. Nu tăiaţi, sudaţi, găuriţi sau incineraţi containerele goale decât dacă sunt perfect golite şi curăţate. Înaintea înregistrării vaselor de stocare şi începerii oricărei operaţii în zona delimitată, asiguraţi o curăţenie adecvată şi controlul conţinutului de oxigen, al inflamabilităţii şi prezenţei compuşilor cu sulf. 
  Măsuri de igienă: Evitaţi contactul cu pielea. Nu fumaţi. Nu înghiţiţi. Nu inhalaţi fum, ceaţă sau vapori de produs. Nu
mâncaţi şi nu beţi pe timpul folosirii produsului. Nu ştergeţi mâinile cu nisip sau cârpe îmbibate cu ulei. Nu refolosiţi mănuşile dacă sunt contaminate. Ţineţi produsul departe de mâncare şi băuturi.      
7.2. Condiţii pentru depozitare în condiţii de siguranţă, inclusiv eventuale incompatibilităţi
Condiţii de depozitare:	Depozitaţi în zone uscate şi ventilate. Feriţi produsele de flăcări deschise, suprafeţe fierbinţi şi surse de aprindere. Nu fumaţi. 
Produse incompatibile:	Oxidanţi și acizi puternici.
Temperatura de păstrare:	5 – 40oC. 
Zona de depozitare:	Proiectarea depozitului, rezervoarelor, echipamentelor şi procedurile de operare trebuie să 
îndeplinească cerinţele legislaţiei europene, naţionale sau locale. Instalaţiile de stocare trebuie prevăzute cu posibilităţi adecvate de colectare a produsului pentru a preveni poluarea apei şi solului în cazul unor scurgeri. Curăţarea interioară a rezervoarelor de depozitare trebuie efectuată doar de personal calificat şi dotat corespunzător, care să îndeplinească reglementările naţionale, locale sau ale companiei.
Ambalaje şi containere:	Dacă produsul este livrat în containere, acestea vor fi menţinute închise ermetic şi cu etichetele în perfectă stare. Menţineţi produsul doar în containerele originale sau adecvate acestui scop.
Materialele ambalajelor:	Pentru containere, sau acoperirile containerelor folosiţi materiale specifice aprobate pentru a fi folosite pentru produsul respectiv. Pentru aceste containere se recomandă oţel cu conţinut redus de carbon (moale) sau inoxidabil. Pot fi folosite şi anumite materiale sintetice. Compatibilitatea acestora cu uleiul trebuie asigurată de producător.
7.3. Utilizări finale specifice: Prelucrarea metalelor

	SECŢIUNEA 8: CONTROLUL EXPUNERII/PROTECŢIE INDIVIDUALĂ

	8.1. Parametri de control
       Valori limită de expunere profesională.
Uleiuri minerale: 8 ore 5 mg/m³;  15 minute 10 mg/m³; (Norme generale de protecţie a muncii)
	Eni Aquamet 104 Plus

	DNEL/DMEL (informații suplimentare)

	Informații suplimentare
	Nu se aplică

	PNEC (informații suplimentare)

	Informații suplimentare
	Nu se aplică


Informaţii suplimentare:	DNEL (Derived No Effect Level) este un nivel estimat de siguranţă la expunere care derivă
din datele pentru toxicitate ce sunt specifice reglementărilor REACH. DNEL poate să difere de OEL (Occupational Exposure Limit – Limita Expunerii Ocupaţionale) pentru aceeaşi substanţă. Valorile OEL pot fi recomandate de o companie, reglementări guvernamentale sau organizaţii specializate, cum ar fi: Scientific Commitee for Occupational Exposure Limits (SCOEL) sau American Conference of Governmental Industrial Hygienists (ACGIH). OEL consideră nivelul de siguranţă la expunere pentru un lucrător pe durata a 8 ore de lucru pe zi şi 40 ore pe săptămână, ca durată
medie ponderată (TWA – time weighted average) sau 15 minute – expunere pe tim scurt (STEL– short-therm exposure limit). Având în vedere protejarea sănătăţii, OEL diferă faţă de REACH.
Monitorizarea metodelor:	Procedurile de urmărire trebuie să fie în concordanţă cu indicaţiile autorităţilor naţionale sau contractele de muncă. Se va face referire la legislaţia în vigoare (Legea 319/2006privind Securitatea şi sănătatea în muncă şi HG 1218/2006 privind Stabilirea cerinţelor minime de securitate şi sănătate în muncă pentru asigurarea protecţiei lucrătorilor împotriva riscurilor legate de prezenţa agenţilor chimici – anexa 1) şi la asigurarea unor condiţii bune de igienă industrială
       8.2. Controlul expunerii: 
     Măsuri de control adecvate:
     Controlul tehnologiei specifice: Înaintea înregistrării vaselor de stocare şi începerii oricărei operaţii în zona delimitată,asiguraţi o curăţenie adecvată şi controlul conţinutului de oxigen şi al inflamabilităţii.
     Măsuri de protecție și igienă
    Evitaţi contactul cu pielea şi ochii. Nu inhalaţi vaporii sau ceaţa de ulei. Nu curăţaţi mâinile cu nisip sau cârpe îmbibate în ulei. Nu beţi, mâncaţi sau fumaţi cu mâinile murdare. Spălaţi mâinile cu apă şi săpun. Nu utilizaţi solvenţi sau alte produse iritante. Nu refolosiţi mănuşile şi salopetele contaminate.
      Echipament de protecţie pentru personal:. Ecran de protecţie a feţei. Mănuşi. Salopetă de protecţie. Ochelari de protecţie. Încălţăminte de protecţie. Mască pentru praf sau aerosoli.
     Protecţia ochilor /feţei: Folosiţi ochelari de protecţie sau ecran de protecţie a feţei. Dacă este necesar vedeţi standardele naţionale sau standardul EN 166.  
     Protecţia pielii:
        - Protecţia mâinilor: Dacă există riscul contactului cu pielea, folosiţi mănuşi rezistente la hidrocarburi căptuşite cu
postav. Folosiţi mănuşile respectând toate condiţiile şi fără a depăşi limitele fixate de producător.Înlocuiţi imediat mănuşile în cazul tăierii, găuririi sau al altor semne de degradare a acestora. Dacă este necesar, faceţi referire la standardul EN 374. Materialele adecvate sunt constituite din nitril sau PVC (polivinilclorură) cu un indice de protecţie > 5 (durata de permeabilitate > 240 minute).
        - Protecţia altei părţi a corpului (protecţia pielii şi a corpului): Folosiţi salopete complete. Vedeţi şi standardele aplicabile (EN 340), pentru definirea caracteristicilor şi performanţelor în concordanţă cu riscurile referitoare la zona respectivă. Este necesară folosirea încălţămintei de protecţie cu caracteristici anti-alunecare, rezistentă chimic şi, dacă este necesar, protejată împotriva temperaturii.
     Protecţia respiraţiei: Independent de alte măsuri posibile (modificări tehnologice, proceduri de operare şi alte
măsuri de limitare a expunerii lucrătorilor), poate fi folosit echipamentul de protecţie personal în funcţie de necesităţi. Spaţii deschise sau bine ventilate: în prezenţa ceţei de ulei sau dacă produsul este manipulat în condiţii neadecvate, folosiţi măşti cu acoperire completă sau parţială a feţei şi filtre pentru aerosoli sau ceaţă de ulei. În cazul în care este prezentă o cantitate semnificativă de vapori (manipulare la temperatură ridicată, de exemplu), folosiţi măşti cu acoperire completă sau parţială a feţei şi filtre pentru vapori de hidrocarburi. Pentru  zone închise sau interioarele 
rezervoarelor, folosiţi măsuri de protecţie a căilor respiratorii (măşti sau aparate autonome de respirat), alese în concordanţă cu activitatea specifică, precum şi cu durata prevăzută a expunerii. 
     Pericole termice. Dacă se anticipează un contact cu produse calde, mănuşile trebuie să fie izolate şi  rezistente la temperatură.
8.2.3 Controlul expunerii  mediului: Nu lăsaţi produsul să se scurgă în în canalizare, cursuri de apă sau pe spaţii verzi. În cazul contaminării solului, strângeţi solul contaminat în vederea tratării conform legislaţiei locale.
Controlul expunerii consumatorului: Nu sunt necesare cerinţe speciale dacă este manipulat la temperatura camerei

	SECŢIUNEA 9: PROPRIETĂŢILE FIZICE ŞI CHIMICE

	
	Nr crt.
	Denumirea proprietăţilor
	UM

	Valoarea

	Metode de testare
	Motivare neaplicare

	
	9.1. Informaţii privind proprietăţile fizice şi chimice de bază:
	
	
	
	

	(a)
	Aspect   
	
	
	
	

	
	- Stare fizică  (solid/lichid/gaz)
	
	Lichid clar
	
	

	
	   - Granulometrie    
	
	nu se aplică
	
	

	
	   - Culoare  
	
	Galben
	
	

	(b)
	Miros 
	
	Caracteristic
	
	

	(c)
	Pragul de percepere a mirosului
	
	nu sunt date disponibile 
	
	

	(d)
	pH 
	
	8-11(5% în apă)
	
	

	(e)
	Punctul de topire/punctual de înghețare
	°C
	nu sunt date disponibile
	
	

	(f)
	Punctul inițial de fierbere și intervalul de fierbere
	°C 
	110oC (760 mmHg)

	
	

	(g)
	Punctul de aprindere
	°C 
	nu sunt date disponibile
	
	

	(h)
	Viteza de evaporare (butilacetat = 1)
	
	Neglijabilă

	
	

	(i)
	Inflamabilitatea (solid, gaz);
	
	nu se aplică
	
	

	(j)
	Limita inf./sup. de inflamab. sau de explozie
	
	nu sunt date disponibile
	
	

	(k)
	Presiunea de vapori
	hPa 
	nu sunt date disponibile
	
	

	(l)
	Densitatea vaporilor (aer=1)
	
	nu sunt date disponibile
	
	

	(m)
	Densitatea 
	g/ml
	0,98-1,08 (20°C)
	
	

	(n)
	Solubilitatea  în apă
	
	Solubil
	
	

	(o)
	Coeficientul de partiție: n-octanol/apă
	
	nu se aplică
	
	

	(p)
	Temperatura de autoaprindere
	°C
	nu sunt date disponibile
	
	

	(q)
	Temperatura de descompunere
	°C
	200 
	
	

	(r)
	Vâscozitatea cinematică
	mm2/.s
	~50 mm2/s (la 40oC) (ASTM D 445)

	
	

	(s)
	Proprietăți explozive
	
	nu 
	
	

	(t)
	Proprietăți oxidante
	
	nu 
	
	

	
	Limite de explozie
	
	nu sunt
disponibile
	
	

	
	9.2. Alte informaţii:
	
	nu sunt
disponibile 
	
	

	
	Conţinut de compuşi organici
volatili (VOC):
	
	1% (EU, CH)

	
	




	SECŢIUNEA 10: STABILITATE ŞI REACTIVITATE

	10.1. Reactivitate: Acest amestec nu induce pericole datotită reactivităţii, cu excepţia acelora menţionate în 
paragrafele următoare
10.2. Stabilitate chimică: Produs stabil, în concordanţă cu proprietăţile sale intrinseci (în condiţii normale de depozitare şi manipulare).
10.3. Posibilitatea de reacţii periculoase: Nu sunt (în condiţii normale de depozitare şi manipulare). Amestecul cu nitrați sau alți oxidanţi puternici (clorați, perclorați, oxigen lichid) poate crea o masă critică explozivă. Sensibilitatea la căldură, frecare, şocuri, nu poate fi anticipată.
10.4. Condiţii de evitat:. Menţineţi produsul la distanţă de: flacără deschisă, suprafeţe fierbinţi şi surse de aprindere, 
acizi și oxidanți puternici.
10.5. Materiale incompatibile: Oxidanţi şi acizi puternici. 
10.6. Produşi de descompunere periculoşi: Nu se produc produse de descompunere periculoase la temperatura camerei. Prin descompunere termică se produce fum toxic.

	SECŢIUNEA 11: INFORMAŢII TOXICOLOGICE

	11.1. Informaţii privind efectele toxicologice
Efecte şi simptome potenţiale adverse asupra sănătăţii umane: Iritant pentru ochi. Inhalarea vaporilor poate provoca iritarea căilor respiratorii. Evitați contactul cu ochii și pielea și nu inhalați vapori	
Alte informaţii:		posibilele căi de expunere: piele și ochi.
	
	eni Aquamet 104 Plus

	LC50 – toxicitate la inhalare (şobolan)
	> 5 mg/l/4h 


[bookmark: _Hlk530566489]
	[bookmark: _Hlk530564094]Piridină-2-tiol 1-oxid, sare de sodiu (3811-73-2)

	LD50 – toxicitate orală (şobolan)
	1208 mg/kg corp

	LC50 – toxicitate dermală (iepure)
	188 – 1900  mg/kg corp 



	Distilate petroliere naftenice ușoare, hidrotratate (64742-53-6)

	LD50 – toxicitate orală (şobolan)
	> 5000 mg/kg (OECD 401)

	LD50 – toxicitate dermală (şobolan)
	> 5000 mg/kg (OECD 402)

	LC50 – toxicitate la inhalare (şobolan)
	> 5 mg/l/4h (OECD 403)



	                     Nr crt.
	Clasa de pericol 
	Informaţii privind efectele toxicologice


	(a)
	toxicitate acută (oral, dermal, inhalare)
	Pe baza datelor disponibile
nu sunt întrunite criteriile de clasificare

	(b)
	corodarea/iritarea pielii
	[bookmark: _Hlk530564299]Pe baza datelor disponibile
nu sunt întrunite criteriile de clasificare
pH: 8 – 11 (5%)

	(c)
	lezarea gravă/iritarea ochilor
	Provoacă iritații severe ale ochilor.
pH: 8 – 11 (5%)

	(d)
	sensibilizarea căilor respiratorii sau a pielii
	Pe baza datelor disponibile
 nu sunt întrunite criteriile de clasificare

	(e)
	mutagenitatea celulelor germinative
	Pe baza datelor disponibile
 nu sunt
întrunite criteriile de clasificare

	(f)
	cancerigenitate
	Pe baza datelor disponibile
 nu sunt întrunite criteriile de clasificare
Acest produs conține: Distilate (petroliere) naftenice ușoare hidrotratate; Ulei de bază nespecificat [Combinațíe complexă de hidrocarburi obținute prin tratarea cu hidrogen a fracțiilor petroliere în prezența unui catalizator.  Acestea constau în hidrocarburi cu conținut în carbon între C15 și C30 care produc uleiuri finite cu viscozități sub 19 cSt la 40oC. Conțin puține parafine normale.]. Produsul are o valoare a extractului DMSO <3% conform IP 346/92. Conform criteriilor EU (nota L, Anexa VI din Reg. (CE) 1272/2008) produsul nu este carcinogen.


	(g)
	toxicitate pentru reproducere
	Pe baza datelor disponibile
 nu sunt întrunite criteriile de clasificare

	(h)
	STOT - o singură expunere
	Pe baza datelor disponibile
 nu sunt întrunite criteriile de clasificare
	Piridină-2-tiol 1-oxid, sare de sodiu (3811-73-2)

	LOAEL (oral, șobolan)
	1,5 mg/kg corp

	LOAEC (inhalare, şobolan, vapori)
	8,1 mg/m3

	NOAEL (oral, șobolan)
	0,5 mg/kg corp

	NOAEL (dermal, șobolan/iepure)
	5 – 15 




	(i)
	STOT - expunere repetată
	Pe baza datelor disponibile
 nu sunt întrunite criteriile de clasificare
	Distilate (petroliere) naftenice ușoare, hidrotratate (64742-53-6)

	LOAEL (oral, şobolan, 90 zile)
	125 mg/kg corp/zi (OECD TG 408)





	(j)
	pericol prin aspirare
	Pe baza datelor disponibile
nu sunt întrunite criteriile de clasificare
Viscozitatea cinematică > 20,5 mm2/s (40oC) (ASTM D 445)
	eni Aquamet 104 Plus

	Viscozitatea cinematică
	≈ 50 mm2/s (la 40oC)







	SECŢIUNEA 12: INFORMAŢII ECOLOGICE

	12.1 Toxicitate: 
Ecologie – generalităţi:	Periculos pentru organismele acvatice; poate provoca efecte adverse pe termen lung. Deversarea necontrolată în mediu poate conduce la contaminarea diferitelor componente (sol, apă freatică, cursuri de apă). Manipulați respectând regulile generale stabilite pentru prevenirea poluării și deversarea în mediul înconjurător. 

Ecologie – apă:	Periculos pentru viața acvatică. Formează emulsii în prezența apei. 
Toxicitate acută acvatică:	Nu este clasificat.

Toxicitate cronică acvatică:	Periculos pentru viața acvatică cu efecte pe termen lung.
	Distilate petroliere naftenice ușoare, hidrotratate (64742-53-6)

	LC50 pești 1
	>100 mg/l (LL 50)

	EC50 Daphnia 1
	>10000 mg/l WAF 48h (OECD 202)

	Piridină-2-tiol 1-oxid, sare de sodiu (3811-73-2)

	LC50 pești 1
	7,3 µg/l 

	EC50 Daphnia 1
	600 µg/l 


12.2. Persistenţă şi degradabilitate  
	eni Aquamet 104 Plus

	Persistență și degradabilitate
	Produsul este greu biodegradabil.

	Distilate petroliere naftenice ușoare, hidrotratate (64742-53-6)

	Persistență și degradabilitate
	Cei mai importanţi constituenţi ai produsului trebuie să fie consideraţi “inerent biodegradabili” şi nu “rapid biodegradabili”, având o persistenţă moderată, în special în condiţii anaerobe.



12.3. Potenţial de bioacumulare         
	eni Aquamet 104 Plus

	Log Pow
	Nuse aplică pentru amestecuri

	Log Kow
	Nu se aplică pentru amestecuri

	Potențial de bioacumulare
	Potențial scăzut de bioacumulare



12.4. Mobilitate în sol         
	eni Aquamet 104 Plus

	Ecologie - sol
	Produs ușor solubil, formează rapid deppzite



12.5. Rezultatele evaluării PBT şi vPvB:
        
	eni AQUAMET 104 Plus

	Această substanță/amestec nu îndeplinește criteriile PBT și vPvB de clasificare. Produsul trebuie considerat “Persistent” în mediu, conform REACH, anexa XIII

	PBT – Persistent, Bioaccumulative and Toxic (Persistent, Bioaculativ și Toxic)
vPvB – very Persistent and very Bioaccumulative (foarte Persistent și foarte Bioacumulativ)



	Distilate petroliere naftenice ușoare, hidrotratate (64742-53-6)

	Această substanță/amestec nu îndeplinește criteriile PBT şi vPvB de clasificare. Produsul trebuie considerat “Persistent” în mediu, conform REACH, anexa XIII


12.6. Alte efecte adverse: nu se cunosc.

	SECŢIUNEA 13: CONSIDERAŢII PRIVIND ELIMINAREA

	13.1. Metode de tratare a deşeurilor şi a ambalajelor contaminate 
Produs
    Considerații privind eliminarea
    Codificarea deșeurilor: în coformitate cu Catalogul europen privind deșeurile: (Dec. 2000/532, cu modificările 
ulterioare: Dec. 2001/118, Dec. 2014/155, etc.):
[bookmark: _Hlk530571174]    Cod deşeu 12 01 08* (emulsii și soluții pentru așchieri care conțin halogeni ),  2001/118/CE;
     Codul deșeului  este doar o indicaţie generală şi el ia în considerare compoziţia originală a produsului şi utilizările
 intenţionate. Utilizatorul are responsabilitatea de a face încadrarea reală a codului EWC considerând utilizarea 
efectivă a produsului precum şi eventualele modificări şi contaminări.
      Se va manipula produsul cu grijă. Generarea deșeurilor va fi evitată ori redusă la minim ori de câte ori este posibil. 
       Nu se va permite ca produsul să ajungă în sistemul de canalizare sau în cursurile de apă.
       Nu se aplică nămoluri industriale ce conţin acest produs, solurilor  naturale. Nămolurile trebuie incinerate,
încărcate în containere ori recuperate.
       Eliminarea deșeurilor se va face în conformitate cu legislația Comunitară și cea națională în domeniu (Directiva 
2008/98, respectiv Legea 211/2011, republicată în 2014).
Ambalaje 
    Considerații privind eliminarea
    Generarea deșeurilor trebuie să fie evitată ori limitată la minim ori de câte ori este posibil.
    Ambalajele/recipientele se vor manipula la fel ca produsul însuși.
    Eliminarea ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje se va face în conformitate cu legislația Comunitară și cea 
națională în domeniu (Directiva 94/62, respectiv Legea 249/2015).

	SECŢIUNEA 14:INFORMAŢII PRIVIND TRANSPORTUL

	    Transportul trebuie să se facă în conformitate cu reglementările de transport relevante. În timpul transportului se 
va păstra recipientul/ambalajul închis etanş, în poziţie verticală  şi sigură. Asiguraţi-vă că persoanele care 
transportă produsul ştiu ce măsuri să ia în caz de accident sau scurgeri.
    În concordanță cu ADR/RID/ADNR/IMDG/ICAO/IATA

14.1. Cod UN

Nu este reglementat 

14.2. Cod UN pentru transport naval

Nu este reglementat 

14.3. Clasa de pericol 
Nu este reglementat 
14.4. Grupa de ambalare

[bookmark: _Hlk530571400]Nu este reglementat 

14.5. Pericole pentru mediu 

Nu este reglementat

14.6. Precauții speciale pentru utilizator

14.6.1. Transport internațional

Nu este reglementat 

14.6.2. Transport pe mare

Nu este reglementat 

14.6.3. Transport aerian

Nu este reglementat 

[bookmark: _Hlk530571626]14.6.4. Transport pe ape interioare

Nu este reglementat 

14.6.4. Transport feroviar

Nu este reglementat 

14.7. Transport în vrac conform Axexa II MARPOL 73/78 și codul IBC

Nu se aplică


	SECŢIUNEA 15: ALTE INFORMAŢII  DE REGLEMENTARE

	         Alte informaţii privind reglementarea aplicabile S/A (care nu au fost prevăzute deja în FDS)
        Produsul (substanța/amestecul)  nu face  obiectul altor reglementări (Regulamentului 1005/2009 privind 
substanţele care epuizează stratul de ozon, Regulamentului 850/2004 privind poluanţii organici persistenţi şi 
Regulamentului  649/2012 privind exportul  şi importul produselor chimice periculoase).
15.1. Reglementări/legislaţie particulare privind  substanţa/amestecul, în domeniul securităţii, sănătăţii şi 
Mediului
	3. Substanțe lichide sau amestecuri care sunt private ca periculoase în conformitate cu Directiva 1999/45/EC sau îndeplinesc criteriile pentru oricare dintre următoarele clase de pericol sau categorii cuprinse în Anexa I, Regulamentul (EC) 1272/2008
	Piridină-2-tiol 1-0xid, sare de sodiu; Distilate (petroliere) naftenice ușoare, hidrotratate; 

	3.b. Clasa de pericol 3.1 la 3.6, 3.7 efecte adverse asupra funcțiilor sexuale, fertilității sau dezvoltării, 3.8 alte efecte decât acelea narcotice, 3.9 și 3.10
	Eni Aquamet 104 Plus, Piridină-2-tiol 1-0xid, sare de sodiu; Distilate (petroliere) naftenice ușoare, hidrotratate; N,N-bis(2-hidroxietil)aleamidă, Benzen, C10-12-alchil derivați, reziduuri distiate, sulfonate, săruri de sodiu

	3.c. Clasa de pericol 4.1
	Eni Aquamet 104 Plus;  Piridină-2-tiol 1-0xid, sare de sodiu; 2-aminoetanol,  Alcooli C14-18, etoxilați propoxilați; Benzen, C10-12-alchil derivați, reziduuri distiate, sulfonate, săruri de sodiu, 



        Prevederi particulare 
                 Acest produs nu face obiectul autorizării (Anexa XIV din REACH). 
Conţinut VOC (compuşi organici volatili):    = 1% (EU, CH) 
                     
15.2. Evaluarea securităţii chimice
	Impuneri de natură chimică pentru siguranţă au fost puse în evidență pentru următorii componenți din amestec

	Distilate petroliere hidrotratate, naftenice ușoare
Piridină-2-tiol 1-oxid, sare de sodiu


        Nu a fost elaborat raport de evaluare a securității chimice pentru acest amestec. 

	SECŢIUNEA 16: ALTE INFORMAŢII

	(a) Informaţii care au fost adăugate, şterse sau modificate la revizuirea FDS:
A fost elaborată fișa cu date de securitate în conformitate cu Regulamentul 1907/2006 - Anexa II, adică în
conformitate cu R2015/830, care înlocuiește Anexa II la REACH.
(b) Legenda abrevierilor şi acronimelor utilizate la elaborarea FDS: 
          LD50 - doză letală (doza unui produs chimic care omoară 50% din populaţia expusă). 
          LC50 - concentrație letală (concentraţia unui produs chimic care omoară 50% din populaţia expusă).
          IC50 - concentrație inhibitoare
          EC50 - concentrație inhibitoare efectivă
          SVHC - substanţe care provoacă o îngrijorare deosebită
          PBT - persistent, bioacumulativ, toxic
          vPvB - foarte persistent, foarte bioacumulativ
          NOAEL - nivel la care nu se observă vreun efect advers semnificativ
          NOAEC - concentraţie la care nu se observă vreun efect advers semnificativ
          PNEC - concentraţie la care este de așteptat să nu se producă vreun efect advers 
          DNEL - valoarea limită ale expunerii profesionale (a dozei sau concentrației) peste care oamenii nu trebuie
să fie expuși
          OEL - limită de expunere la locul de muncă
          COD - consumul chimic de oxigen
          BOD - consumul biochimic de oxigen
          BCF - factor de bioconcentrare
          ADR - Acordul european privind transportul rutier al mărfurilor periculoase.
          RID - Reguli internaţionale privind transportul pe calea ferată al mărfurilor periculoase. 
          ADN - Acordul european privind transportul pe căile navigabile interioare al mărfurilor periculoase.  
          IMDG - Acordul Internaţional privind transportul maritim al mărfurilor periculoase.
ICAO/IATA - Reguli internaţionale privind transportul aerian al mărfurilor periculoase.
MARPOL - Convenţia internaţională pentru prevenirea poluării marine de către nave
Codul IBC - Codul internațional pentru produse chimice în vrac
      (c) Principalele referinţe bibliografice şi surse pentru date: fişa cu date de securitate de la Furnizor, date de
literatură, cunoştinţele şi experienţa proprie.
      (d) Metodele utilizate pentru evaluare informaţiilor privind produsul: 
         Datele de testare privind unele proprietăți fizico-chimice și unele pericole pentru sănătate. Metoda convenţională de calcul privind unele pericole pentru sănătate şi pericolele pentru mediu .
Evaluarea informațiilor disponibile în vederea clasificării se referă la forma și starea de agregare sub care
produsul se introduce pe piață și probabil este utilizat.
      (e) Lista frazelor de pericol relevante care nu au fost menționate deja în FDS (textul complet): 
	Acute Tox.4 (Dermal)
	Toxicitate acută (piele) Categoria 4

	Acute Tox.4 (Inhalation)
	Toxicitate acută (inhalare) Categoria 4

	Acute Tox.4 (Oral)
	Toxicitate acută (orală) Categoria 4

	Aquatic Acute 1
	Periculos pentru mediul acvatic – Pericol Acut, Categoria 1

	Aquatic Chronic 1
	Periculos pentru mediul acvatic – Pericol Cronic, Categoria 1

	Aquatic Chronic 3
	Periculos pentru mediul acvatic – Pericol Cronic, Categoria 3

	Asp. Tox. 1
	Pericol la aspirare, Categoria 1

	Eye Dam. 1
	Iritații severe ale ochilor, Categoria 1 

	Eye Irrit. 2
	Iritații severe ale ochilor, Categoria 2 

	Skin Irrit. 2
	Iritarea pielei Categoria 2

	STOT RE 2
	Toxicitatea specifică unui organ – Expuneri repetate, categoria 2

	STOT SE 3
	Toxicitatea specifică unui organ – O singură expunere, categoria 3. Iritarea căilor respiratorii

	H302
	Nociv în caz de înghiţire

	H304
	Poate fi mortal în caz de înghiţire şi de pătrundere în căile respiratorii

	H312
	Nociv în contact cu pielea.

	H315
	Provoacă iritarea pielii

	H318 
	Provoacă leziuni oculare grave

	H319
	Provoacă o iritaţie gravă a ochilor

	H400
	Foarte toxic pentru mediul acvatic

	H410
	Foarte toxic pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung.

	H412
	Nociv pentru mediul acvatic, cu efecte pe termen lung



	Eye Dam. 1
	H318
	Metodă de calcul

	Aquatic Chronic 3
	H412
	Metoda de calcul 



    (f) Recomandări privind instruirea lucrătorilor: instruirea periodică în vederea menţinerii la zi a nivelului de
cunoaştere a cerinţelor legislaţiei, aflate într-un proces continuu de modificare şi completare. 
      Alte informaţii: Nu utilizați produsul în scopuri care nu au fost recomandate de producător. In cazuri excepționale 
(adică depozitare prolungată în rezervoare contaminate cu apă și prezența de colonii microbiene care reduc 
sulfatul anaerob), produsul poate suferi o degradare și genera cantități mici de compuși de sulf, inclusiv H2S. 
Această situație este deosebit de relevantă în toate acele circumstanțe care necesită intrarea într-un spațiu închis,
 cu expunerea la vapori. Dacă se suspectează această posibilitate, o evaluare specifică a riscurile de prezență a 
H2S în spații închise, pentru a ajuta la determinarea măsurilor și controalelor (adică EIP) adecvate circumstanțelor locale,  precum și a măsurilor de urgență.
Dacă există suspiciuni de inhalare a H2S (hidrogen sulfurat), salvatorii trebuie să să poarte aparate de respirat, 
curele și frânghii de siguranță și să urmeze procedurile de salvare. Se trimite pacientul la spital. Începeți imediat 
respirația artificială dacă respirația a încetat. Se administrează oxigen dacă este necesar. Această situație este 
deosebit de relevantă pentru operațiunile care implică expunerea la vaporii din interiorul rezervoarelor sau a altor 
spații închise. Prin urmare, este foarte important să se urmeze măsurile de precauție menționate mai sus, de 
asemenea, cu uleiuri uzate.

     Informaţiile furnizate în această fişă cu date de securitate se bazează pe legislaţia europeană şi pe legislaţia
 naţională şi ele sunt în conformitate cu nivelul nostru actual de cunoştinţe şi experienţă în ceea ce priveşte
 manipularea, depozitarea şi utilizarea produsului. Fişa cu date de securitate descrie produsul din punct de vedere
 al pericolelor şi cerinţelor de securitate şi nu reprezintă garanţii pentru proprietăţile produsului. Este sarcina 
utilizatorului să se asigure că produsul este adecvat scopului dorit şi să-şi asume responsabilitatea pentru
 respectarea legislaţiei şi reglementărilor în vigoare privind manipularea, transportul şi depozitarea produsului. A nu 
se utiliza produsul în alte scopuri decât cele menţionate la secţiunea 1. 
      Utilizarea produsului în alt scop decât cel indicat în FDS cade excluziv în responsabilitatea utilizatorului şi exonerează furnizorul de orice răspundere.
      Ne exprimăm disponibilitatea de a răspunde oricăror cerinţe specifice privind utilizarea depozitarea şi
 manipularea în siguranţă a produsului.
      Pentru informaţii privind modul de utilizare al produsului solicitaţi specificaţia tehnică a produsului.   

	



2
              Denumirea furnizorului: ENI AUSTRIA GmbH Viena - Sucursala Bucureşti      Ediţia:    Revizia:
              Denumirea produsului:   eni Aquamet 104 Plus                                                   Data: 30.05.2021.
image1.png




