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1. IDENTIFICAREA SUBSTANŢEI/PRODUSULUI ŞI A SOCIETĂŢII/ÎNTREPRINDERII

0. Identificarea produsului
Forma produsului			: Amestec
Denumirea comercială			: eni Ite 600
REACH nr.				: -
Cod produs				: 4416
Tip produs				: Amestec de hidrocarburi
Formula				: 0402-2015

Produsul este un AMESTEC. Ca urmare, CAS/EC/Index nu se aplică.
Înregistrarea REACH nu se aplică.

0. Utilizări relevante ale substanţei sau amestecului şi utilizări contraindicate

1. Utilizări relevante

Categoria principală de utilizare		: Industrial, Profesional

Utilizarea substanţei/amestecului	: Ulei electroizolant pentru echipamente electrice
  Fluid funcţional
----
Nu utilizaţi produsul în alte scopuri decât acelea avizate de producător. În caz contrar, utilizatorul se poate expune unor riscuri neprevăzute.

Funcţia sau categoria de utilizare	: Agent electroizolant

1. Utilizări contraindicate
Nu există informaţii disponibile.

0. Detalii privind furnizorul fişei cu date de securitate
Producător/Furnizor:
ENI S.p.A.
P.le E. Mattei 1-00144 ROMA Italia
Tel (+39) 06 59821
www.eni.com

Contact:
Refining & Marketing Division
Via Laurentina 449 00142 ROMA Italia 
Tel (+39) 06 59881  Fax (+39) 06 59885700

Importator/distribuitor: 
ENI AUSTRIA GmbH Viena - Sucursala Bucureşti, 
Șoseaua Pipera 43, Corp B, parter, 014254, Sector 2, București
Telefon: 0376.203.880;  Fax: 0376.203.882

0. Telefon de urgenţă

CNIT +39 0382 24444 (24 h)
RO:  0376.203.880 (orele 9oo- 17oo)
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2. IDENTIFICAREA PERICOLELOR 

2.1. Clasificarea substanţei sau amestecului

Clasificare conform Regulamentului (EC) nr. 1272/2008 [CLP]:

Asp. Tox. 1    H304

Textul complet al frazelor H:	secțiunea 16

Pericole fizico-chimice, pentru sănătate şi efecte asupra mediului

Aspirarea în plămâni poate cauza pneumonie chimică. Contactul prelungit și repetat cu pielea poate cauza înroșiri, iritații
și dermatite. 

2.2. Elemente pentru etichetă

Etichetare conform Regulamentului (EC) 1272/2008 [CLP]

Pictograme de pericol (CLP):

	[image: ]
Cuvânt de atenționare:	Periculos

Ingredienții periculoși și/sau
cu limite ocupaționale de
expunere:	Conține: Uleiuri lubrifiante (petroliere),C20-50, ulei neutral de bază, hidrotratat

Specificarea pericolului (CLP):	H304 – Poate fi fatal dacă este aspirat în căile respiratorii

Formularea precauţiilor:	P301+P310 – DACĂ AȚI ÎNGHIȚIT chemaţi imediat medicul
	P331 – NU induceţi voma
	P501 – Deşeul de produs/ambalaj, trebuie tratat conform reglementărilor locale

Închidere rezistentă pentru copii: Nu

Atenționare tactilă:	Nu

2.3. Alte pericole

Fizico-chimice:	Produsul este combustibil, dar nu este clasificat ca inflamabil. Poate produce amestecuri inflamabile în cazul în care este supus unor temperaturi cu mult mai mari decât cele normale.
Sănătate:	Dacă produsul este manipulat sau utilizat la temperaturi ridicate, în contact cu produse încinse sau în stare de vapori, poate provoca arsuri. Orice substanţă, în caz de accidente survenite la instalaţii aflate sub presiune ori similare, poate accidental, să fie injectată în ţesuturile subcutanate chiar dacă în aparenţă  persoana nu a suferit  leziuni externe. În 
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acest caz, victima trebuie transportată imediat la spital pentru tratament de specialitate. Nu aşteptaţi apariţia simptomelor.

Mediu:	Nu

Contaminanţi:	În cazuri excepţionale (stocarea îndelungată în rezervoare contaminate cu apă şi prezenţa unor colonii microbiale anaerobice, reducătoare de sulf), produsul poate genera mici cantităţi de compuşi cu sulf, inclusiv H2S. Vezi secţiunea 16.


Această substanţă/amestec, nu este de tip PBT – persistentă, bioacumulativă sau toxică sau vPvB – foarte persistentă şi foarte bioacumulativă conform Anexei XIII REACH

3. Compoziţie/informaţii despre ingredienţi

3.1.  Substanţe

Nu se aplică

3.2.  Amestecuri

Compoziţie/informaţii
despre ingredienţi:	Ulei de bază mineral, adânc rafinat
	Aditivi

Ingrediente periculoase şi/sau
cu limită ocupaţională de 
expunere:	Vezi tabelul
	Denumire
	Identificarea produsului
	%
	Clasificare conform (EC)  1272/2008 [CLP]

	Uleiuri lubrifiante (petroliere), C20-50,  uleiuri de bază neutrale, hidrotratate 
(componentul principal)
	(CAS nr.) 72623-87-1
(EC nr.) 276-38-4
(REACH nr.) 01-2119474889-13
	90-99,9
	Asp. Tox.1, H304



Textul complet pentru frazele H:	vezi secţiunea 16

4. MĂSURI DE PRIM AJUTOR

4.1.  Descrierea măsurilor de prim ajutor

Generalităţi:	În cazul vomitării spontane, transportaţi victima la spital pentru verificarea posibilităţii aspirării produsului în plămâni.	

Inhalare:	În cazul inhalării de vapori sau aerosoli, scoateţi victima la aer curat. Dacă este necesar solicitaţi asistenţă medicală. Vezi şi pct. 4.3.

Contactul cu pielea:	Spălaţi cu multă apă şi săpun. Dacă inflamarea sau iritarea persistă, solicitaţi ajutor medical. În cazul contactului cu produs fierbinte răciţi părţile afectate cu multă apă rece şi acoperiţi cu tifon sau pânză curată. Chemaţi un medic sau mergeţi la spital. Nu folosiţi unguente dacă nu au fost recomandate de medic. Trebuie evitată hipotermia corpului. Nu puneţi gheaţă pe arsură.
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Contactul cu ochii:	Spălaţi ochii cu multă apă timp de 15 minute. Dacă iritaţia persistă solicitaţi ajutor medical. In cazul contactului cu produs fierbinte spălaţi cu multă apă rece şi acoperiţi cu tifon sau pânză curată. Chemaţi un medic sau mergeţi la spital. Nu folosiţi unguente dacă nu au fost recomandate de medic.

Înghiţire:	Nu provocaţi voma pentru a preveni aspirarea în căile respiratorii. Dacă persoana este conştientă, să clătească gura cu apă fără a înghiţi.  Chemaţi un medic sau mergeţi la spital. Dacă persoana este în stare de inconştienţă, plasaţi-o într-o poziţie de relaxare.
În cazul vomei spontane, capul trebuie coborât pentru a preveni riscul aspirării în căile respiratorii.

4.2.  Principalele simptome şi efecte, acute şi întârziate

Simptome/vătămări
(generalități):	Pentru toate produsele petroliere cu viscozități reduse (sub 20,5 mm2/s la 40oC), există riscul aspirării în căile respiratorii direct (prin înghițire) sau prin vomă.
Simptome/vătămări 
după inhalare:	Produsul are tensiunea de vapori redusă, astfel încât în condiţii normale de temperatură concentraţia în aer este neglijabilă. O concentraţie mărită poate rezulta în utilizarea produsului la temperaturi ridicate, sau în condiţii care favorizează apariţia ceţei de ulei. În aceste cazuri, expunerea îndelungată poate provoca iritarea căilor respiratorii, dureri de cap, stare de greaţă.
Simptome/vătămări după 
contactul cu pielea:	Contactul prelungit şi repetat cu pielea poate cauza înroşirea, iritarea sau apariţia dermatitelor. Contactul cu produsul fierbinte poate cauza arsuri.
Simptome/vătămări după 
contactul cu ochii:	Contactul cu ochii poate provoca o uşoară iritere trecătoare. Contactul cu pro-dusul fierbinte sau vapori poate provoca arsuri.
Simptome/vătămări 
după inghiţire:	Înghiţirea accidentală a unor cantităţi mici de produs poate cauza iritaţii, tuse şi disconfort gastric. Totuşi, având în vedere caracteristicile produsului, înghiţirea unor cantităţi periculoase este puţin probabilă.
Simptome/vătămări după
administrare intravenoasă:	Nu sunt informaţii disponibile.

Simptome cronice:	Nimic de raportat conform criteriilor prezente de clasificare.

4.3.  Indicaţii cu privire la controlul medical imediat şi cerinţe de tratament special

Există posibilitatea inhalării de hidrogen sulfurat (H2S). În acest caz, persoana în cauză trebuie transportată imediat la
spital. Se va aplica imediat respiraţia artificială. Se administrează oxigen dacă este cazul. Solicitaţi control medical în
toate cazurile de arsuri serioase.

5. MĂSURI DE COMBATERE A INCENDIILOR

5.1.  Medii de stingere a incendiilor

Medii adecvate:	Incendiu de mici dimensiuni: dioxid de carbon, spumă, anumite chimicale, nisip sau pământ. Incendiu puternic: spumă sau apă (pulverizată). Aceste mijloace trebuie folosite doar de personal specializat. Alte gaze de stingere (conform reglementărilor).
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Medii inadecvate:	Nu utilizaţi apa sub formă de jet. Aceasta poate înteţi şi extinde incendiul. Utilizarea simultană a spumei și apei pe aceeași suprafață trebuie evitată dacă apa distruge spuma.

5.2.  Pericole speciale cauzate de substanţa sau amestecul în cauză

Pericol de incendiu:	Acest produs este combustibil dar nu este clasificat ca inflamabil. Producerea de vapori inflamabili are loc la temperaturi mult mai ridicate decât acelea ale mediului ambiant.

Pericol de explozie:	În cazul pierderilor din circuitele sub presiune se formează ceaţă de ulei. În acest caz, trebuie să se ţină seama că limita inferioară de explozie este în jur de 45 g ulei/m3  aer.

Produse de combustie:	Arderea incompletă produce un amestec complex de produse solide, lichide şi gaze, cum ar fi: NOx, H2S, SOx  (gaze toxice/periculoase), compuşi oxigenaţi (aldehide etc.) 

5.3.  Informaţii pentru pompieri

Instrucţiuni generale:	Dacă este posibil opriţi scurgerile de produs şi mutaţi containerele şi butoaiele în afara zonei periculoase. Produsul scurs care nu arde trebuie acoperit cu nisip sau spumă. Folosiţi apa sub formă de spray pentru a răci containerele şi suprafeţele expuse flăcărilor. Dacă focul nu poate fi controlat, evacuaţi zona.

Echipament de protecţie special
pentru pompieri:	Echipament de protecţie individual (secţiunea 8). Aparat de respiraţie autonom.

Alte informaţii:	În caz de incendiu nu împrăştiaţi produsele reziduale, deşeurile şi apa scursă: colectaţi-le separat şi utilizaţi un tratament adecvat.

6. MĂSURI ÎN CAZ DE SCURGERI ACCIDENTALE

6.1.  Preicauţii personale, echipament de protecţie şi proceduri de urgenţă

Măsuri generale:	Dacă se poate efectua în condiţii de siguranţă pentru voi, întrerupeţi orice sursă de scurgere şi eliminaţi sursele de aprindere (electricitate, scântei, flăcări). Evitaţi contactul direct cu materialul scurs. Asiguraţi ventilaţie cu aer ascendent.

6.1.1. Pentru personalul neangajat în urgenţe

Echipament de protecţie:	Vezi secţiunea 8.

Proceduri de urgenţă:	Evitaţi contactul direct cu materialul împrăştiat. Personalul neimplicat trebuie să pără-sească zona. Alertaţi personalul cu atribuţii în cazuri de urgenţă, cu excepţia cazurilor de mici scurgeri şi alte acţiuni care pot fi făcute dacă personalul a fost instruit corespunzător de persoane competente în conducerea operaţiunilor cu caracter de urgenţă.  

6.1.2. Pentru personalul cu răspunderi în situaţii de urgenţă

Echipament de protecţie:	Scurgeri reduse: echipament de lucru normal, antistatic. 
Scurgeri masive: salopete din materiale antistatice şi rezistente la produse chimice, iar dacă este necesar, din material rezistent la căldură şi izolant. Mănuşile din PVA nu sunt rezistente la apă şi nu vor fi folosite în situaţii de urgenţă. Dacă se anticipează contactul cu produs fierbinte, se vor folosi mănuşi rezistente la temperatură ridicată şi izolate termic. Cască de protecţie. Bocanci sau cizme din material antistatic şi care previn 
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alunecările. Glugă şi/sau vizieră de protecţie a feţei, pentru protejarea ochilor dacă se anticipează posibilitatea împrăştierii de produs. Protejarea căilor respiratorii: dispozitiv  complet sau parţial, cu filtre pentru vapori organici (aplicabil şi pentru H2S). Aparat de respiraţie autonom care poate fi utilizat în concordanţă cu suprafaţa scurgerii şi mărimea previzionată a expunerii. Dacă situaţia nu poate fi complet evaluată, sau există posibilitatea unei lipse de oxigen, se vor folosi doar aparatele de respiraţie autonome. 

Proceruri de urgenţă:	Informaţi autorităţile competente conform reglementărilor în vigoare. 

6.2.  Precauţii referitoare la mediu

Nu lăsaţi produsul să se scurgă în în canalizare, cursuri de apă sau pe spaţii verzi. În cazul contaminării solului, strângeţi
solul contaminat în vederea tratării conform legislaţiei locale. Trebuie asigurată scurgerea într-o zonă de siguranţă pentru 
a reduce riscurile deversării.

6.3.  Metode şi materiale pentru păstrare în siguranţă şi curăţare

Pentru contaminare:	Sol: Asiguraţi păstrarea în siguranţă a produsului scurs tratat cu nisip, pământ sau alte substanţe absorbante. Adunaţi lichidul şi deşeurile cu produs în containere adecvate rezistente la apă şi ulei. Curăţaţi zona contaminată. Acţionaţi în concordanţă cu reglementările locale. 
Apă: Folosiți adsorbanți specifici (de suprafață). Colectați reziduurile de la suprafață în containere rezistente la ulei în concordanță cu reglementările locale. În cazul scurgerilor pe suprafețe mari folosiți bariere plutitoare. Nu folosiți solvenți sau adsorbanți dacă nu sunt avizați de un expert sau aprobați de autoritățile competente. Anunţaţi autorităţile competente despre incident. Acţionaţi în concordanţă cu legislaţia în domeniu.

Alte informaţii:	Măsurile recomandate sunt bazate pe mai multe scenarii cu scurgeri de acest produs; totuşi condiţiile locale (vânt, temperatura aerului, prezenţa valurilor, direcţia şi viteza curentului apei) au o influenţă semnificativă în alegerea măsurilor adecvate. Reglementările locale pot limita acţiunile care pot fi luate.

6.4.  Referinţe la alte secţiuni

Pentru mai multe informații vedeți secţiunea  „Controlul expunerii/protecția personală”, capitolul 16.

7. MANIPULARE ŞI DEPOZITARE

7.1. Precauţii pentru manipularea în siguranţă
Precauţii pentru manipulare
În siguranţă:	Aveţi în vedere să fie urmate reglementările cu privire la manipularea şi depozitarea pro-duselor inflamabile. Nu folosiţi aer comprimat pentru operaţiile de  ambalare, descărcare şi manipulare. Menţineţi produsele departe de suprafeţele calde, scântei sau foc des-chis. Manipulaţi produsele în spaţiu deschis sau zone bine ventilate. În timpul operaţiilor de transvazarelegaţi echipamentul la pământ. Evitaţi acumularea sarcinilor electrice. Goliţi containerele care conţin reziduuri de produse combustibile. Nu tăiaţi, sudaţi, găuriţi sau incineraţi containerele decât dacă sunt perfect golite şi curăţate. Înaintea înregistrării vaselor de stocare şi începerii oricărei operaţii în zona delimitată, asiguraţi o curăţenie adecvată şi controlul conţinutului de oxigen, al inflamabilităţii şi prezenţei compuşilor cu sulf. Vezi şi secţiunea 16, “Alte informaţii”. 

Temperatura de manipulare:	0...65oC
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Măsuri de igienă:	Evitaţi contactul cu pielea. Nu fumaţi. Nu înghiţiţi. Nu inhalaţi fum, ceaţă sau vapori de produs. Nu mâncaţi şi nu beţi pe timpul folosirii produsului. Nu ştergeţi mâinile cu nisip 
sau cârpe îmbibate cu ulei. Nu refolosiţi mănuşile dacă sunt contaminate. Ţineţi produsul departe de mâncare şi băuturi.

7.2. Condiţii pentru depozitare, inclusiv unele incompatibilităţi
Condiţii de depozitare:	Depozitaţi în zone uscate şi ventilate. Feriţi produsele de flăcări deschise, suprafeţe calde şi surse de aprindere. Nu fumaţi. 

Produse incompatibile:	Oxidanţi puternici.

Temperatura de păstrare:	La temperatura mediului.

Zona de depozitare:	Proiectarea depozitului, rezervoarelor, echipamentelor şi procedurile de operare trebuie să îndeplinească cerinţele legislaţiei europene, naţionale sau locale. Instalaţiile de sto-care trebuie prevăzute cu posibilităţi adecvate de colectare a produsului pentru a preveni poluarea apei şi solului în cazul unor scurgeri. Curăţarea interioară a rezervoarelor de depozitare trebuie efectuată doar de personal calificat şi dotat corespunzător, care să îndeplinească reglementările naţionale, locale sau ale companiei.
 
Ambalaje şi containere:	Dacă produsul este livrat în containere, acestea vor fi menţinute închise ermetic şi cu eti-chetele în perfectă stare. Menţineţi produsul doar în containerele originale sau adecvate acestui scop. Containerele goale pot conține produse reziduale inflamabile. Nu sudați, găuriți, tăiați sau incinerați containerele goale dacă nu sunt curățate corespunzător.

Materialele ambalajelor:	Pentru containere, sau acoperirile containerelor folosiţi materiale specifice aprobate pen-tru a fi folosite pentru produsul respectiv. Pentru aceste containere se recomandă oţel cu conţinut redus de carbon (moale) sau inoxidabil. Pot fi folosite şi anumite materiale sintetice. Compatibilitatea acestora cu uleiul trebuie asigurată de producător.
7.3. Utilizări finale specifice

Nu există informaţii disponibile.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
8. CONTROLUL EXPUNERII/PROTECŢIE PERSONALĂ

8.1. Parametri de control

	Uleiuri lubrifiante (petroliere), C20-50, neutrale de bază, hidrotratate (72623-87-1)

	Austria
	MAK (mg/m3)
	5 mg/m3 (ceaţă de ulei mineral, înalt rafinat; DMSO <3%m/m) 

	Belgia
	Valoare limită (mg/m3)
	5 mg/m3 (ceaţă de ulei mineral, înalt rafinat; DMSO <3%m/m) 

	Italia; Portugalia; USA ACGIH
	ACGIH TLV – TWA (mg/m3)
	5 mg/m3 (ceaţă de ulei mineral, înalt rafinat; DMSO <3%m/m) 

	Italia; Portugalia; USA ACGIH
	ACGIH TLV – STEL (mg/m3)
	10 mg/m3 (ceaţă de ulei mineral, înalt rafinat; DMSO <3%m/m) 

	USA NIOSH
	NIOSH REL (TWA) (mg/m3)
	5 mg/m3 (ceaţă de ulei mineral, înalt rafinat; DMSO <3%m/m) 

	USA NIOSH
	NIOSH REL (STEL) (mg/m3)
	10 mg/m3 (ceaţă de ulei mineral, înalt rafinat; DMSO <3%m/m) 

	USA OSHA
	OSHA PEL (TWA) (mg/m3)
	5 mg/m3 (ceaţă de ulei mineral, înalt rafinat; DMSO <3%m/m) 

	Spania
	VLA-ED (mg/m3)
	5 mg/m3 (ceaţă de ulei mineral, înalt rafinat; DMSO <3%m/m) 

	Spania
	VLA-EC (mg/m3)
	10 mg/m3 (ceaţă de ulei mineral, înalt rafinat; DMSO <3%m/m) 

	Olanda
	MAC TGG 8h (mg/m3)
	5 mg/m3 (ceaţă de ulei mineral, înalt rafinat; DMSO <3%m/m) 

	Anglia
	WEL TWA (mg/m3)
	5 mg/m3 (ceaţă de ulei mineral, înalt rafinat; DMSO <3%m/m) 

	Anglia
	WEL STEL (mg/m3)
	10 mg/m3 (ceaţă de ulei mineral, înalt rafinat; DMSO <3%m/m) 

	Danemarca
	Graensevaerdie (langvarig) (mg/m3)
	1 mg/m3 (ceaţă de ulei mineral, înalt rafinat; DMSO <3%m/m) 

	Danemarca
	Graensevaerdie (kortvarig) (mg/m3)
	2 mg/m3 (ceaţă de ulei mineral, înalt rafinat; DMSO <3%m/m) 
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	Ungaria
	AK-ertek
	5 mg/m3 (ceaţă de ulei mineral, înalt rafinat; DMSO <3%m/m) 

	Suedia
	Nivågränsvärde (NVG) (mg/m3)
	1 mg/m3 (ceaţă de ulei mineral, înalt rafinat; DMSO <3%m/m) 

	Suedia
	Kortidsvärde (KTV) (mg/m3)
	3 mg/m3 (ceaţă de ulei mineral, înalt rafinat; DMSO <3%m/m) 

	România
	Expunere pe termen lung – 8h  (mg/m3)
	10 mg/m3 (ceaţă de ulei mineral, înalt rafinat; DMSO <3%m/m) 

	Canada (Quebec)
	VECD (mg/m3)
	10 mg/m3 (ceaţă de ulei mineral, înalt rafinat; DMSO <3%m/m) 

	
	
	

	Canada (Quebec)
	VEMP (mg/m3)
	5 mg/m3 (ceaţă de ulei mineral, înalt rafinat; DMSO <3%m/m) 



	Uleiuri lubrifiante (petroliere), C20-50, neutrale de bază, hidrotratate (72623-87-1)

	DNEL/DMEL (Lucrători)

	Termen lung – efecte sistemice, inhalare
	5,4 mg/m3/zi (DNEL; ceaţă de ulei de bază mineral, înalt rafinat, DMSO <3%m/m)

	DNEL/DMEL (Populaţie)

	Termen lung – efecte locale, inhalare
	1,2 mg/m3/zi (DNEL; ceaţă de ulei de bază mineral, înalt rafinat, DMSO <3%m/m)



Metode de monitorizare:	Procedurile de monitorizare trebuie alese în concordanță cu indicațiile autotităților naționale referitoare la legislația relevantă și, în orice caz, cu igiena industrială.

Informaţii suplimentare:	DNEL (Derived No Effect Level) este un nivel estimat de siguranţă la expunere care derivă din datele pentru toxicitate ce sunt specifice reglementărilor REACH. DNEL poate să difere de OEL (Occupational Exposure Limit – Limita Expunerii Ocupaţionale) pentru aceeaşi substanţă. Valorile OEL pot fi recomandate de o companie, reglementări guvernamentale sau organizaţii specializate, cum ar fi: Scientific Commitee for Occupational Exposure Limits (SCOEL) sau American Conference of Governmental Industrial Hygienists (ACGIH). OEL consideră nivelul de siguranţă la expunere pentru un lucrător pe durata a 8 ore de lucru pe zi şi 40 ore pe săptămână, ca durată medie ponderată (TWA – time weighted average) sau 15 minute – expunere pe tim scurt (STEL – short-therm exposure limit). Având în vedere protejarea sănătăţii, OEL diferă faţă de REACH.

8.2. Controlul expunerii

Controlul tehnologiei specifice:	Înaintea înregistrării vaselor de stocare şi începerii oricărei operaţii în zona delimitată, asiguraţi o curăţenie adecvată şi controlul conţinutului de oxigen şi al inflamabilităţii. 
Echipament de protecţie
individual:	Ecran de protecţie a feţei. Mănuşi. Salopetă de protecţie. Ochelari de protecţie. Încălţăminte de protecţie. Mască pentru praf sau aerosoli.

Protecţia mâinilor:	Dacă există riscul contactului cu pielea, folosiţi mănuşi rezistente la hidrocarburi căptuşite cu postav. Folosiţi mănuşile respectând toate condiţiile şi fără a depăşi limitele fixate de producător. Înlocuiţi imediat mănuşile în cazul tăierii, găuririi sau al altor semne de degra-dare a acestora. Dacă este necesar, faceţi referire la standardul EN 374. Materialele 
adecvate sunt constituite din nitril sau PVC (polivinilclorură) cu un indice de protecţie > 5 (durata de permeabilitate > 240 minute).

                                                     [image: ]
 
Protejarea ochilor:	Folosiţi ochelari de protecţie sau ecran de protecţie a feţei. Dacă este necesar vedeţi standardele naţionale sau standardul EN 166. 
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Protecţia pielei şi a 
corpului:	Folosiţi salopete complete. Vedeţi şi standardele aplicabile (EN 340), pentru definirea caracteristicilor şi performanţelor în concordanţă cu riscurile referitoare la zona respec-tivă. Este necesară folosirea încălţămintei de protecţie cu caracteristici anti-alunecare, rezistentă chimic şi, dacă este necesar, protejată împotriva temperaturii. 

Protecţia căilor respiratorii:	Independent de alte măsuri posibile (modificări tehnologice, proceduri de operare şi alte măsuri de limitare a expunerii lucrătorilor), poate fi folosit echipamentul de protecţie personal în funcţie de necesităţi. Spaţii deschise sau bine ventilate: în prezenţa ceţei de ulei sau dacă produsul este manipulat în condiţii neadecvate, folosiţi măşti cu acoperire completă sau parţială a feţei şi filtre pen-tru aerosoli sau ceaţă de ulei. În cazul în care este prezentă o cantitate semnifi	cativă de vapori (manipulare la temperatură ridicată, de exemplu), folosiţi măşti cu acoperire completă sau parţială a feţei şi filtre pentru vapori de hidrocarburi.
Pentru  zone închise sau interioarele rezervoarelor, folosiţi măsuri de protecţie a căilor respiratorii (măşti sau aparate autonome de respirat), alese în concordanţă cu activitatea specifică, precum şi cu durata prevăzută a expunerii.

Protecţie la pericole termice:	Dacă se anticipează un contact cu produse calde, mănuşile trebuie să fie izolate şi rezistente la temperatură.

Controlul expunerii mediului:	Nu deversaţi produsul în mediul înconjurător.

Controlul expunerii 
consumatorului:	Nu sunt necesare cerinţe speciale dacă estemanipulat la temperatura camerei.

8.3. Măsuri de igienă

Măsuri generale de 
protecţie şi igienă:	Evitaţi contactul cu pielea şi ochii. Nu inhalaţi vaporii sau ceaţa de ulei. Nu curăţaţi mâi-nile cu nisip sau cârpe îmbibate în ulei. Nu beţi, mâncaţi sau fumaţi cu mâinile murdare. Spălaţi mâinile cu apă şi săpun. Nu utilizaţi solvenţi sau alte produse iritante. Nu refolosiţi mănuşile şi salopetele contaminate.	

9. PROPRIETĂŢI FIZICE ŞI CHIMICE

9.1. Informaţii privind proprietăţile fizice şi chimice de bază

Stare fizică:	Lichid

Aspect:	Lichid clar

Masa moleculară:	Nu se aplică pentru amestecuri

Culoare:	Galben deschis

Miros:	Miros uşor de petrol

Limitarea mirosului:	Nu sunt date disponibile

pH:	Nu se aplică

Punct de topire	Punct de curgere ≤ - 40oC (ASTM D 97)
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Punct de solidificare:	Nu se dispune de date

Punct de fierbere:	> 250oC (ASTM D 1160)

Punct de inflamabilitate:	> 135oC (ASTM D 93)

Viteza relativă de evaporare
(butilacetat = 1):	Neglijabilă

Inflamabilitate (solid, gaz):	Nu sunt date disponibile

Limita de explozie:	> 45 g/m3 (aerosol)

Presiunea de vapori:	< 0,1 hPa (20oC) (ulei mineral, ASTM D 5191) (CONCAWE, 2010)

Densitatea relativă a vaporilor:	Nu se dispune de date

Densitatea relativă:	Nu se dispune de date

Densitate:	< 895 kg/m3 (15oC) (ASTM D 4052)	

Solubilitate:	Apă: Nemiscibil şi insolubil
					
Temperaturaa de autoaprindere:	> 270oC (DIN 51794)

Log Pow (coeficient de
partiţie n-octanol/apă): 	Nu sunt date disponibile

Temperatura de descompunere:	Nu sunt date disponibile

Viscozitatea cinematică:	≤12 mm2/s (la 40oC) (ASTM D 445)

Viscozitatea dinamică:	Nu sunt date disponibile

Proprietăţi explozive:	Nu

Proprietăţi oxidante:	Nu

9.2. Alte informaţii

Conţinut de compuşi organici
volatili (VOC):	= 0% (EU, CH)

10. STABILITATE ŞI REACTIVITATE

10.1. Reactivitate

Acest amestec nu induce pericole datotită reactivităţii, cu excepţia acelora menţionate în paragrafele următoare.

10.2. Stabilitate chimică

Produs stabil, în concordanţă cu proprietăţile sale intrinseci (în condiţii normale de depozitare şi manipulare).

10.3. Posibilităţi de reacţii periculoase
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Nu sunt (în condiţii normale de depozitare şi manipulare). Contactul cu oxidanţi puternici (peroxizi, cromaţi etc.) 
poate constitui un pericol de incendiu. Amestecul cu nitraţi sau alţi oxidanţi puternici (cloraţi, percloraţi, oxigen 
lichid) poate crea o masă critică explozivă. Sensibilitatea la căldură, frecare, şocuri, nu poate fi anticipată.

10.4. Condiţii de evitat

Menţineţi produsul la distanţă de: oxidanţi puternici, flacără deschisă, suprafeţe fierbinţi şi surse de aprindere.
Evitaţi formarea de sarcini electrostatice.

10.5. Materiale incompatibile

Oxidanţi puternici. 

10.6. Produse de descompunere periculoase
În cazuri excepţionale (cum ar fi stocarea timp îndelungat în rezervoare conta-minate cu apă şi în prezenţa colo-
niilor microbiene reducătoare de compuşi cu sulf, în condiţii anaerobe), produsul conduce prin degradare la apa-
riţia unor cantităţi de compuşi cu sulf (H2S) cu miros specific; vezi secţiunea 16.

11. INFORMAŢII TOXICOLOGICE

11.1. Informaţii privind efectele toxicologice

Toxicitate acută:	Nu este clasificat (pe baza datelor disponibile nu sunt îndeplinite criteriile de clasificare).

	eni ITE 600

	LD50 – toxicitate orală (şobolan)
	≥ 2000 mg/kg corp (calculată pe baza compoziţiei)

	LD50 – toxicitate dermală (iepure)
	≥ 2000 mg/kg corp (calculată pe baza compoziţiei)

	LC50 – toxicitate la inhalare (şobolan)
	≥ 5 mg/l/4h (calculată pe baza compoziţiei)

	ATE (vapori)
	5,000 mg/l/4h

	ATE (praf, ceață)
	5,000 mg/l/4h



	Uleiuri lubrifiante (petroliere), C20-50, neutrale de bază, hidrotratate (72623-87-1)

	LD50 – toxicitate orală (şobolan)
	> 5000 mg/kg (OECD 401)

	LD50 – toxicitate dermală (şobolan)
	> 5000 mg/kg (OECD 402)

	LC50 – toxicitate la inhalare (şobolan)
	> 5 mg/l/4h (OECD 403)



Iritarea pielei:	Nu este clasificat (pe baza datelor disponibile nu poate fi clasificat)
	Contactul repetat și prelungit cu pielea poate provoca înroșiri, iritații și dermatite.
	pH: nu se aplică

Leziuni oculare/iritaţii:	Nu este clasificat (pe baza datelor disponibile nu poate fi clasificat)
	pH: nu se aplică
Sensibilizarea pielei sau
a căilor respiratorii:	Nu este clasificat (pe baza datelor disponibile nu poate fi clasificat). Acest pro-dus nu conţine cantităţi semnificative de substanţe clasificate ca sensibilizatoare (în orice caz, < 0,1% masă).
Efecte mutagene asupra
embrionilor:	Nu este clasificat (pe baza datelor disponibile nu poate fi clasificat). Acest produs nu conţine cantităţi semnificative de substanţe clasificate ca mutagene conform EU (în orice caz, < 0,1% masă).
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Carcinogenitate:	Nu este clasificat (pe baza datelor disponibile nu poate fi clasificat).  Niciun component al produsului nu este cuprins în listele cu substanţe carcinogene de NTP, IARC, OSHA, EU sau altele.
Uleiurile minerale de bază conţinute de acest produs au valori < 3% (masă). De extras DMSO, conform IP 346.
	
Capacitatea de reproducere:	Nu este clasificat (pe baza datelor disponibile nu poate fi clasificat) – pe baza compoziţiei.
Acest produs nu conţine cantităţi semnificative de substanţe clasificate ca “Toxic pentru Reproducere” conform EU (în orice caz, < 0,1% masă).
Valoarea specifică a
toxicităţii unui organ 	Nu este clasificat (pe baza datelor disponibile nu poate fi clasificat) – pe baza 
(o singură expunere):	compoziţiei.

Valoarea specifică a
toxicităţii unui organ 	Nu este clasificat (pe baza datelor disponibile nu poate fi clasificat) – pe baza
(expuneri repetate):	compoziţiei.

	Uleiuri lubrifiante (petroliere), C20-50, neutrale de bază, hidrotratate (72623-87-1) 

	LOAEL (oral, şobolan, 90 zile)
	125 mg/kg corp/zi (OECD TG 408)



Pericol la aspirare:	Poate fi fatal dacă este înghițit în căile respiratorii.  
		Pentru toate produsele petroliere cu viscozități reduse (sub 20,5 mm2/s la 40oC), există riscul aspirării în căile respiratorii direct (prin înghițire) sau prin vomă.
	eni Ite 600

	Viscozitatea cinematică
	≤ 12 mm2/s (40oC) (ASTM D 445)



Potenţiale efecte şi simptome
adverse asupra sănătăţii 
umane:	Expunerea prelungită sau repetată la contactul cu pielea poate cauza înroşiri, iritaţii sau dermatite. Contactul cu ochii poate provoca înroşiri sau iritaţii temporare. 

Alte informaţii:	Nu

12. INFORMAŢII ECOLOGICE

12.1. Toxicitate

Ecologie – generalităţi:	Deversarea necontrolată în mediu poate conduce la contaminarea diferitelor componente (sol, apă freatică, cursuri de apă). Manipulaţi respectând regulile generale stabilite pentru prevenirea poluării şi deversarea în mediul încon-jurător. Pe baza componenţilor şi prin comparare cu alte produse de acelaşi tip şi compoziţie, este de aşteptat ca produsul să fie toxic pentru organismele acvatice la peste 100 mg/l şi să nu fie considerat ca periculos pentru mediu.

Ecologie – aer:	Produsul are o presiune de vapori scăzută astfel că, în condiţii normale de temperatură, concentraţia în aer este neglijabilă. O concentraţie semnificativă se poate produce doar dacă produsul este folosit la temperaturi ridicate, sau sub formă de ceaţă sau spray.

Ecologie – apă:	Produsul nu este solubil în apă. Pluteşte pe apă formând un film subţire la suprafaţă. Periculos pentru organismele acvatice prin acţiune mecanică (imobilizare şi îmbibare).
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	eni Ite 600

	LC50 peşti 1
	>100 mg/l (calculat pe baza compoziţiei). 

	EC50 Daphnia 1
	>100 mg/l (calculat pe baza compoziţiei). 

	ErC50 (alge)
	>100 mg/l (calculat pe baza compoziţiei). 



	 Uleiuri lubrifiante (petroliere), C20-50, neutrale de bază, hidrotratate (72623-87-1) 

	LC50 peşti 1
	>100 mg/l (LL 50)

	EC50 Daphnia 1
	>10000 mg/l WAF, 48h (OECD 202)



12.2. Persistenţă şi degradabilitate

	eni Ite 600

	Persistenţă şi degradabilitate
	Cei mai importanţi constituenţi ai produsului trebuie să fie consideraţi “inerent biodegradabili” şi nu “rapid biodegradabili”, având o persistenţă moderată, în special în condiţii anaerobe.



	Uleiuri lubrifiante (petroliere), C20-50, neutrale de bază, hidrotratate (72623-87-1)  

	Persistenţă şi degradabilitate
	Cei mai importanţi constituenţi ai produsului trebuie să fie consideraţi “inerent biodegradabili” şi nu “rapid biodegradabili”, având o persistenţă moderată, în special în condiţii anaerobe.



12.3. Potenţial de bioacumulare

12.4. Mobilitate în sol

Nu se dispune de informaţii suplimentare.

12.5. Rezultate cu prevederile PBT şi vPvB

	eni Ite 600

	Această substanţă/amestec nu îndeplineşte criteriile PBT şi vPvB de clasificare. Produsul trebuie considerat “Persistent” în mediu, conform REACH, anexa XIII, pct. 1.1

	PBT – Persistent, Bioaccumulative and Toxic (Persistent, Bioaculativ şi Toxic)
vPvB – very Persistent and very Bioaccumulative (foarte Persistent şi foarte Bioacumulativ)



	Uleiuri lubrifiante (petroliere), C20-50, neutrale de bază, hidrotratate (72623-87-1)   

	Această substanţă/amestec nu îndeplineşte criteriile PBT şi vPvB de clasificare. Produsul trebuie considerat “Persistent” în mediu, conform REACH, anexa XIII



12.6. Alte efecte adverse

Alte efecte adverse:	Nu

Alte informaţii:	Produsul nu are proprietăţi specifice de inhibare a activităţii bacteriene. În orice caz, reziduurile apoase care conţin acest produs trebuie tratate în instalaţiile speciale destinate acestui scop.  

13. CONSIDERAŢII PRIVIND ELIMINAREA

13.1. Metode de tratare a deşeurilor

Metode de tratare:	Nu deversaţi produsul, proaspăt sau uzat, pe sol, în canalizări de scurgere, lacuri sau cursuri de apă. Livraţi produsul unui colector autorizat. Depozitați containerele goale și deșeurile în condiții de siguranță.
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Recomandări privind
eliminarea deşeurilor:		Cod 13 03 07* (uleiuri minerale neclorurate electroizolante și de transfer termic) 
						( 2001/118/CE; HG 856/2002, 441/2002, 1159/2003)
						Acest cod constituie doar o indicaţie generală care ţine seama de compoziţia originală a
						produsului şi utilizarea prescrisă. Utilizatorul are responsabilitatea alegerii corecte a
						codului în raport cu domeniul efectiv în care foloseşte produsul, gradul de degradare şi
						contaminare. 
Deşeul de produs şi ambalajul acestuia  trebuie predate la punctele de colectare autorizate sau incinerate în incineratoare autorizate conform legislaţiei în vigoare: 
OUG 78/2000 privind regimul deşeurilor, aprobată prin legea 426/2001;
OUG 16/2001 privind gestionarea deşeurilor industriale reciclabile aprobată cu modificări prin legea 465/2001;
HG 235/2007 privind gestionarea uleiurilor uzate;
HG 128/2002 privind incinerarea deşeurilor, modificată şi completată prin HG 268/2005
OMAPM nr.756/2004 pentru aprobarea Normativului tehnic privind 
incinerearea deşeurilor
HG 349/2005 privind depozitarea deşeurilor  
HG 621 /2005 privind gestionarea ambalajelor şi deşeurilor de ambalaje

Informaţii suplimentare:		Containerele goale pot conţine reziduuri combustibile. Nu tăiaţi, găuriţi, sudaţi
						sau incineraţi containerele sau butoaiele goale dacă acestea nu au fost foarte 
						bine curăţate şi declarate sigure.

Ecologie – deşeuri:		Acest produs nu conţine substanţe halogenate.

14. INFORMAŢII PRIVIND TRANSPORTUL
14.1. Cod UN

Nu este periculos conform reglementărilor de transport.

14.2. Cod UN pentru transport naval

Nu se aplică

14.3. Clasa de pericol 
ADR
Clasa de pericol (ADR):		Nu se aplică
IMDG
Clasa de pericol (IMDG):	Nu se aplică
IATA
Clasa de pericol (IATA):		Nu se aplică
ADN
Clasa de pericol (ADN):		Nu se aplică
RID
Clasa de pericol (RID):		Nu se aplică

14.4. Grupa de ambalare
Grupa de ambalare (UN):	Nu se aplică
Grupa de ambalare (IMDG):	Nu se aplică
Grupa de ambalare (IATA):	Nu se aplică
Grupa de ambalare (ADN):	Nu se aplică
Grupa de ambalare (RID):	Nu se aplică
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14.5. Pericole pentru mediu 

Periculos pentru mediu:		Nu
Poluant marin:			Nu
Alte informații:			Nu

14.6. Precauții speciale pentru utilizator

Precauții speciale la transport:	Nu

Transport internațional
Reglementări la transport (ADR):	Nu se aplică

Transport pe apă
Reglementări la transport (IMDG):	Nu se aplică
Limitarea cantității (IMDG):		Nu se aplică

Transport aerian
Reglementări la transport (IATA):	Nu se aplică

Transport pe ape interioare
Reglementări la transport (ADN):	Nu se aplică

Transport feroviar
Reglementări la transport (RID):		Nu se aplică

14.7. Transport în vrac conform Axexa II MARPOL 73/78 și codul IBC

Cod IBC:	Nu 

15. INFORMAŢII PRIVIND REGLEMENTAREA 

15.1. Regulamente/legislaţie în domeniul securităţii, sănătăţii şi al mediului specifice pentru substanţa sau amestecul în cauză

15.1.1. Reglementări EU

Autorizări și/sau restricții în utilizare (Anexa XVII):
	3. Substanțele lichide sau amestecurile care sunt considerate ca periculoase în concordanță cu Directiva 1999/45/EC sau care îndeplinesc criteriul pentru oricare clase sau categorii de pericol evidențiate în Anexa I din Regulamentul (EC) no. 1272/2008
	Uleiuri lubrifiante (petroliere), C20-50, uleiuri neutrale de bază hidrotratate

	3.b. Clasele de pericol 3.1 la 3.6, 3.7 efecte adverse asupra funcțiilor sexuale și a fertilității sau asupra dezvoltării, 3.8 alte efecte decât efectele narcotice, 3.9 și 3.10
	eni Ite 600 - Uleiuri lubrifiante (petroliere), C20-50, uleiuri neutrale de bază hidrotratate



Nici un ingredient nu este inclus în lista cu candidați REACH (> 0,1% m/m).
Nu conține substanțe din Anexa XIV REACH.

Legislaţii EU relevante:	Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 (REACH): Restricţii la introducerea pe piaţă
	şi utilizare, Regulamentul 552/2009:	
	Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 privind clasificarea, etichetarea şi amba-larea substanţelor şi a amestecurilor, de modificare şi abrogare a Directivelor 67/548/CEE şi 1999/45/CE, precum şi de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1907/2006;
Regulamentul (CE) nr. 790/2009 de modificare, în vederea adaptării la progresul tehnic şi ştiinţific a Regulamentului (CE) nr. 1272/2008 al Parlamentului European şi al 
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Consiliului privind clasificarea, etichetarea şi ambalarea substanţelor şi a amestecurilor;
Regulamentul 552/2009  de modificare a anexei XVII din Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 – REACH privind “Restricţiile privind producerea, introducerea pe piaţă şi utilizarea anumitor substanţe, amestecuri,şi articole periculoase”.
Regulamentul (CE) nr. 1336/2008 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 648/2004 în vederea adaptării acestuia la Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 privind clasificarea, etichetarea şi ambalarea substanţelor şi a amestecurilor;
Regulamentul (UE) nr. 453/2010 al Comisiei din 20 mai 2010 de modificare a Regulamentului (CE) nr.1907/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea şi restricţionarea substanţelor chimice (REACH);

Conţinut VOC (compuşi
organici volatili):                       = 0 (EU, CH)   	

15.1.2. Reglementări naţionale

Franța
Maladies professionelles:	RG 36 – Affections provoquées par les huiles et graisses d’origine minérale ou
de synthèse
Germania
VwVwS referire la Anexă:	Clasa de pericol pentru apă (WGK) (D) 1, pericol redus pentru ape (Clasificare conform VwVwS, Anexa 4)

Referire la WGK:		Clasificare în funcţie de componenţi în concordanţă cu Verwaltungsvorschrift
wassergefährdender Stoffe (VwVwS)

Clasa VbF (D):			Nu se aplică

Clasa de depozitare (LGK):	LGK 12 – Lichide neinflamabile în ambalaje neinflamabile.

Restricții pentru lucrători:	Restricțiile asupra angajaților și protecția tinerilor lucrători trebuie avute în vedere,
conform paragrafului 22 JArbSchG, în cazul formării de substanțe periculoase. 
Alte informații, restricții și
reglementări de interdicție:	TRGS 400: Posibilități de risc pentru activitățile cu substanțe periculoase
				TRGS 401: Riscuri la contactul cu pielea – identificare, impunere, măsuri
				TRGS 900: Limite la expunere ocupațională.
Olanda
Saneringsinspanningen:		C – Lozing minimaliseren

Danemarca
Classification remarks:		Ghid pentru acțiuni de urgență pentru depozitarea lichidelor inflamabile

Reglementări daneze: 		Recomandări: Persoanele sub 18 ani nu trebuie să utilizeze produsul.

Legislaţie naţională:	HG 1408/2008 privind clasificarea, ambalarea şi etichetarea substanţelor periculoase;
HG 937/2010 privind clasificarea, ambalarea şi etichetarea la introducerea pe piaţă a preparatelor periculoase;
HG 735/2006 privind limitarea emisiei de compuşi organici volatili;
HG 371/2010 pentru modificarea şi completarea HG 699/2003 privind stabilirea unor măsuri pentru reducerea emisiilor de compuşi organici volatili datorate utilizării solvenţilor organici în anumite activităţi şi instalaţii; 
Legea 360/2003 privind regimul substanţelor şi preparatelor chimice periculoase;
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Legea 263/2005 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 360/2003;
HG 1093/2006 privind stabilirea cerinţelor minime de securitate şi sănătate pentru protecţia lucrătorilor împotriva riscurilor legate de expunerea la agenţi cancerigeni sau mutageni la locul de muncă; 
HG 882/2007 privind desemnarea autorităţilor competente pentru aplicarea Regulamentului (CE) nr.1907/2006/CE – REACH; 
HG 477/2009 privind stabilirea sancţiunilor aplicabile pentru încălcarea prevederilor Regulamentului (CE) nr.1907/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea şi restricţionarea substanţelor chimice (REACH), de înfiinţare a Agenţiei Europene pentru Produse Chimice, de modificare a Directivei 1999/45/CE şi de abrogare a Regulamentului (CEE) nr.793/93 al Consiliului şi a Regulamentului (CE) nr.1488/94 al Comisiei, precum şi a Directivei 76/769/CEE a Consiliului şi a Directivelor 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE şi 2000/21/CE ale Comisiei;
HG 398/2010 privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea prevederilor Regulamentului (CE) nr.1272/2008 al Parlamentului European şi al Consiliului din 16 decembrie 2008 privind clasificarea, etichetarea şi ambalarea substanţelor şi a amestecurilor, de modificare şi de abrogare a Directivelor 67/548/CEE şi 1999/45/CE, precum de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1907/2006;
O.G. 122/2010 privind stabilirea sancţiunilor aplicabile pentru încălcarea prevederilor Regulamentului (CE) nr.1272/2008 al Parlamentului European şi al Consiliului din 16 decembrie 2008 privind clasificarea, etichetarea şi ambalarea substanţelor şi a amestecurilor, de modificare şi de abrogare a directivelor 67/548/CEE şi 1999/45/CE, precum şi de modificare a Regulamentului (CE) nr.1907/2006.

15.2. Impuneri de natură chimică pentru siguranţă 
	Pentru următoarele substanțe din acest amestec au fost puse în evidență impuneri de natură chimică pentru siguranță

	Uleiuri lubrifiante (petroliere), C20-50, ulei neutral de bază, hidrotratat



16. ALTE INFORMAŢII

Indicaţii de modificări:	
Formula. Denumirea. Modificări în concordanţă cu Regulamentul (EC) nr. 830/2015.

Sursele informațiilor:	Această Fișă cu Date de Siguranță are la bază caracteristicile componenților și combinațiilor lor luând în considerare informațiile puse la dispoziție de furnizori.
	Textele complete cu frazele H și R sunt menționate în această Fișă cu Date de Siguranță. Aceste fraze sunt menționate doar cu titlu informativ și NU corespund clasificării produsului.

Alte informații:	Nu folosiţi produsul pentru alte utilizări în afara celor avizate de producător. În aceste cazuri, utilizatorul poate fi expus unor riscuri neprevăzute. În cazuri excepţionale (cum ar fi stocarea timp îndelungat în rezervoare contaminate cu apă şi în prezenţa coloniilor microbiene reducătoare de compuşi cu sulf, în condiţii anaerobe), produsul conduce prin degradare la apariţia unor cantităţi de compuşi cu sulf (H2S) cu miros specific. Această situaţie are importanţă în acele circumstanţe care necesită pătrunderea în spaţii închise, expuse la prezenţa vaporilor. Dacă este suspectată prezenţa vaporilor de H2S, trebuie luate măsuri preventive, având în vedere şi procedurile adecvate de urgenţă. Astfel, dacă există suspiciunea inhalării de H2S, salvatorii trebuie să poarte echipament adecvat, inclusiv aparate de respiraţie. Pacientul trebuie trimis la spital. Dacă încetează respiraţia, se va proceda la respiraţie artificială, cu administrare de oxigen dacă este nevoie.
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Prescurtări şi acronime:	

	Textele complete ale frazelor H sunt cuprinse în această Fişă cu Date de Securitate. Aceste fraze sunt menţionate doar cu titlu
informativ şi deci, NU CORESPUND clasificării produsului.

	ACGIH = American Conference of Governmental Industrial Hygienists
API = American Petroleum Institute
CSR = Chemical Safety Report
DNEL = Derived No Effect Level
DMEL = Derived Minimum Effect Level
EC50 = Effective Concentration, 50%
EL50 = Effective Loading, 50%
EPA = Environmental Protection Agency
IC50 = Inhibition Concentration, 50%
LC50 = Lethal Concentration, 50%
LD50 = Lethal Dose, 50%
LL50 = Lethal Loading, 50%
LOAEL = Low Observed Adverse Effects Level
NOEL = No Observed Effects Level
NOAEL = No Observed Adverse Effects Level
OECD = Organization for Economic Cooperation and Development
PNEC = Predicted No-Effect Concentration
PBT = Persistent, Bioaccumulative, Toxicity
STOT = Single Target Organ Toxicity
(STOT) RE = (Single Target Organ Toxicity) Repeated exposure
(STOT) SE = (Single Target Organ Toxicity) Single exposure
TLV-TWA = Threshold Limit Value – Time-Weighted Average
TLV – STEL = Threshold Limit Value – Short Term Exposure Limit
UVCB = Substance of Unknown or Variable composition, Complex reaction products or Biological materials
vPvB = very Persistent, very Bioaccumulative
WAF = Water Accommodated Fraction







Textul complet pentru frazele H- şi EUH- 

	Asp. Tox.1
	Periculos la aspirare, Categoria 1

	H304
	Poate fi fatal dacă este înghițit pe toate căile respiratorii



Clasificarea și procedura folosită la clasificarea amestecurilor conform Reglementărilor (EC) 1272/2008 [CLP]:
	Asp. Tox. 1
	H304
	Metodă de calcul






SDS EU (REACH Annex II) eni 2015

Aceste informaţii se bazează pe cunoştinţele actuale şi se referă la descrierea produsului doar în privinţa 
sănătăţii, securităţii şi cerinţelor privitoare la mediu. Acest material nu este deci realizat pentru a garanta
anumite proprietăţi săpecifice ale produsului.
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