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1. IDENTIFICAREA SUBSTANŢEI/PRODUSULUI ŞI A SOCIETĂŢII/ÎNTREPRINDERII

0. Identificarea produsului
Forma produsului			: Amestec
Denumirea comercială			: eni LHM SUPER
Denumire chimică			: -
Denumire IUPAC			: -
EC indice nr.				: -
EC nr.					: -
CAS nr.					:-
REACH nr.				: -
Cod produs				: 1500
Formula				: 1610-2013

0. Utilizări relevante ale substanţei sau amestecului şi utilizări contraindicate

1. Utilizări relevante

Categoria principală de utilizare		: Uz industrial, uz profesional

Utilizare specială 
Industrială/Profesională			: Utilizare specifică
				 	 
Utilizarea substanţei/amestecului	: Lubrifiant pentru prelucrarea metalelor
Fluid funcţional
----
Nu utilizaţi produsul în alte scopuri decât acelea avizate de producător. În caz contrar, utilizatorul se poate expune unor riscuri neprevăzute.

Funcţia sau categoria de utilizare	: Lubrifianţi şi aditivi

1. Utilizări contraindicate

Nu există informaţii disponibile

0. Detalii privind furnizorul fişei cu date de securitate
Producător/Furnizor:
ENI S.p.A.
P.le E. Mattei 1-00144 ROMA Italia
Tel (+39) 06 59821
www.eni.com
Contact:
Refining & Marketing Division
Via Laurentina 449 00142 ROMA Italia
Tel (+39) 06 59881  Fax (+39) 06 59885700
Persoana responsabilă: qualt-t@eni.com

Importator/distribuitor: 
ENI AUSTRIA GmbH Viena - Sucursala Bucureşti, 
Șoseaua Pipera 43, Corp B, parter, 014254, Sector 2, București
Telefon: 0376.203.880;  Fax: 0376.203.882
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0. Telefon de urgenţă

CNIT +39 0382 24444 (24 h)
RO:  0376.203.880 (orele 9oo- 17oo)

2. IDENTIFICAREA PERICOLELOR 

2.1. Clasificarea substanţei sau amestecului

Clasificare conform Regulamentului (EC) nr. 1272/2008 [CLP]:

Asp. Tox. 1 	        H304
Aquatic Chronic 3     H412

Textul complet al frazelor H-: secțiunea 16

Clasificare conform Directivelor EC 67/548/EEC, 1999/45EC (inclusiv amendamentele), HG 1408/2008 şi
HG 937/2010:

R52/53

Pericole fizico-chimice, pentru sănătate şi efecte asupra mediului

Aspirarea în căile respiratorii poate provoca pneumonie chimică. Contactul prelungit și repetat cu pielea poate provoca înroșire, iritare și dermatite. Periculos pentru organismele acvatice; poate provoca efecte adverse pe termen lung.

2.2. Elemente pentru etichetă

Imagini de pericol (CLP)		:
					[image: ]
					   GHS08
Cuvinte de atenționare		: Pericol

Ingrediente periculoase și/sau
relevante pentru limite la
expunere ocupațională		: Conține distilate (petroliere), fracţii parafinice uşoare hidrotratate

Formularea pericolelor		: H304 – Poate fi fatal dacă este inhalat în întregul sistem respirator
				  H412 – Periculos pentru organismele acvatice cu efecte pe termen lung
				  
Formularea precauțiilor		: P273 – Evitați deversarea în mediu
  P301+P310 – DACĂ ESTE ÎNGHIŢIT: Solicitați imediat asistență medicală
			  P331 – NU PROVOCAŢI vomitarea
P501 – Deșeurile de produs/ambalaj vor fi tratate în conformitate cu legislația națională sau locală

Atenționări generale		: (Nu se aplică – Clasificat ca periculos conform EC nr. 1272/2008) 

2.3. Alte pericole (fără relevanță pentru clasificare)
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Fizico-chimice:	Produsul este combustibil, dar nu este clasificat ca inflamabil. Poate produce amestecuri inflamabile în cazul în care este supus unor temperaturi cu mult mai mari decât cele normale.

Sănătate:	Dacă produsul este manipulat sau utilizat la temperaturi ridicate, în contact cu produse încinse sau în stare de vapori, poate provoca arsuri. Orice substanţă, în caz de accidente survenite la instalaţii aflate sub presiune ori similare, poate accidental, să fie injectată în ţesuturile subcutanate chiar dacă în aparenţă  persoana nu a suferit  leziuni externe. În acest caz, victima trebuie transportată imediat la spital pentru tratament de specialitate. Nu aşteptaţi apariţia simptomelor.

Mediu:				Nu

Contaminanţi:	În cazuri excepționale (de exemplu, stocarea prelungită în rezervoare contaminate cu apă, sau în prezența coloniilor microbiene anaerobice reducătoare de sulf), produsul este supus degradării și generează cantități mici de compuși cu sulf, inclusiv H2S. Vedeți secțiunea 16.

Această substanţă/amestec, nu este de tip PBT – persistentă, bioacumulativă sau toxică sau vPvB – foarte persistentă şi foarte bioacumulativă conform Anexei XIII REACH

3. Compoziţie/informaţii despre ingredienţi

3.1.  Substanţe
Nu se aplică

3.2.  Amestecuri

Compoziţie/informaţii
despre ingredienţi:		Ulei de bază mineral adânc rafinat
Aditivi
Toate uleiurile minerale de bază conținute de produs au < 3% extract DMSO, conform IP 346/92 (nota L – Dir. 94/69/CE – Reg CE 1272/2008)	
	
Ingrediente periculoase şi/sau
cu limită ocupaţională de 
expunere:	Vezi tabelul. Substanţele menţionate drept “IMPURITĂŢI“ sunt impurităţi şi/sau produse de reacţie între componenţi şi nu sunt introduse deliberat în produs
	Denumire
	Identificarea produsului
	%
	Clasificare conform Directivei 67/548/EEC

	Ulei mineral de bază adânc rafinat
(Component)
	
	50 – 74,99 
	Neclasificat


	Distilate (petroliere) ușoare parafinice, hidrotratate 
(Component)
	CAS No. 64742-46-7
EC no. 265-148-2
REACH no. 01-2119487077-29
	25 - 49,99
	Xn; R65

	2,6-di-terț-butil-p-crezol
 (Aditiv)
	CAS No. 128-37-0
EC no. 279-420-3
REACH no. -
	0,1 – 0,99
	N; R50/53

	Triaril fosfat izopropilat
(Aditiv)
	CAS No. 68937-41-7
EC no. 273-066-3
EC index no. -
REACH no. -
	0,1 – 0,49
	N; R51/53
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	Denumire
	Identificarea produsului
	%
	Clasificare conform Reg.EC 1272/2008

	Ulei mineral de bază adânc rafinat
(Component)
	
	50 – 74,99
	Neclasificat

	Distilate (petroliere) ușoare parafinice, hidrotratate 
(Component)
	CAS No. 64742-46-7
EC no. 265-148-2
REACH no. 01-2119487077-29
	25 - 49,99
	Asp. Tox. 1, H304

	2,6-di-terț-butil-p-crezol
 (Aditiv)
	CAS No. 128-37-0
EC no. 279-420-3
REACH no. -
	0,1 – 0,99
	Aquatic Acute 1, H400
Aquatic Chronic 1, H410

	Triaril fosfat izopropilat
(Aditiv)
	CAS No. 68937-41-7
EC no. 273-066-3
EC index no. -
REACH no. -
	0,1 – 0,49
	Aquatic Chronic 2, H411


Textul complet al frazeloe R-, H- și EUH-:	vezi secțiunea 16.

4. MĂSURI DE PRIM AJUTOR

4.1.  Descrierea măsurilor de prim ajutor
Generalităţi:	Solicitați asistență medicală pentru toate cazurile de vomă spontană.

Inhalare:	Inhalarea de vapori sau aerosoli cu temperaturi poate provoca iritarea căilor respiratorii. Dacă este necesar solicitaţi asistenţă medicală. Vedeţi şi pct. 4.3.

Contactul cu pielea:	Spălaţi cu multă apă şi săpun. Contactul repetat și prelungit poate provoca înroşirea, iritarea și apariția unor dermatite. În cazul contactului cu produs fierbinte spălaţi cu apă rece şi acoperiţi cu pânză curată. Nu folosiţi unguente decât la recomandarea medicului. Nu puneţi gheată pe zona afectată.

Contactul cu ochii:	Spălaţi cu multă apă timp de 15 minute. Dacă iritaţia persistă solicitaţi asistenţă medicală. Nu folosiţi unguente decât la recomandarea medicului. 

Înghiţire:	Nu provocaţi voma pentru a evita aspirarea în căile respiratorii. Dacă persoana este conştientă să clătească gura cu apă fără a o inghiţi. În cazul inconştienţei  persoana trebuie aşezată în poziţie de relaxare, cu capul mai jos pentru a preveni înghiţirea în cazul vomei spontane. Solicitaţi asistenţă medicală..

4.2.  Principalele simptome şi efecte, acute şi întârziate

Simptome/vătămări 
după inhalare:	Produsul are tensiunea de vapori redusă, astfel încât în condiţii normale de temperatură concentraţia în aer este neglijabilă. O concentraţie mărită poate rezulta în utilizarea produsului la temperaturi ridicate, sau în condiţii care favorizează apariţia ceţei de ulei. În aceste cazuri, expunerea îndelungată poate provoca iritarea căilor respiratorii, dureri de cap, stare de greaţă.

Simptome/vătămări după 
contactul cu pielea:	Contactul prelungit şi repetat cu pielea poate cauza înroşirea, iritarea sau apariţia dermatitelor. Contactul cu produsul fierbinte poate cauza arsuri.

Simptome/vătămări după 
contactul cu ochii:	Contactul cu ochii poate provoca o uşoară iritere trecătoare. Contactul cu produsul fierbinte sau vapori poate provoca arsuri.
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Simptome/vătămări 
după inghiţire:	Înghiţirea accidentală a unor cantităţi mici de produs poate cauza iritaţii, tuse şi disconfort gastric. Totuşi, având în vedere caracteristicile produsului, înghiţirea unor cantităţi periculoase este puţin probabilă.
Simptome/vătămări după
administrare intravenoasă:	Nu sunt informaţii disponibile.

4.3.  Indicaţii cu privire la controlul medical imediat şi cerinţe de tratament special

Dacă există suspiciuni cu privire la inhalarea de H2S (hidrogen sulfurat), efectuați imediat respirație artificială dacă  persoana nu mai respiră. Transportați imediat victima la spital.

5. MĂSURI DE COMBATERE A INCENDIILOR

5.1.  Medii de stingere a incendiilor

Medii adecvate:	Incendiu de mici dimensiuni: dioxid de carbon, spumă, anumite chimicale, nisip sau pământ. 
Incendiu puternic: spumă sau apă (pulverizată). Aceste mijloace trebuie folosite doar de personal specializat. 

Medii inadecvate:		Nu utilizaţi apa sub formă de jet. Aceasta poate înteţi şi extinde incendiul.

5.2.  Pericole speciale cauzate de substanţa sau amestecul în cauză

Pericol de incendiu:	Acest produs este combustibil dar nu este clasificat ca inflamabil. Producerea de vapori inflamabili are loc la temperaturi mult mai ridicate decît acelea ale mediului ambiant.

Pericol de explozie:	În cazul pierderilor din circuitele sub presiune se formează ceaţă de ulei. În acest caz, trebuie să se ţină seama că limita inferioară de explozie este în jur de 45 g ulei/m3 de aer.

Produse de combustie:	Arderea incompletă produce un amestec complex de produse solide, lichide şi gaze, cum ar fi: CO, NOx, H2S, SOx, compuşi oxigenaţi (aldehide etc.). 

5.3.  Informaţii pentru pompieri

Instrucţiuni generale:	Dacă este posibil opriţi scurgerile de produs şi mutaţi containerele şi butoaiele în afara zonei periculoase. Produsul scurs care nu arde trebuie acoperit cu nisip 
sau spumă. Folosiţi apa sub formă de spray pentru a răci containerele şi suprafeţele expuse flăcărilor. Dacă focul nu poate fi controlat, evacuaţi zona.

Echipament de protecţie special
pentru pompieri:		Echipament de protecţie individual (secţiunea 8). Aparat de respiraţie autonom.
Alte informaţii:	În caz de incendiu nu împrăştiaţi produsele reziduale, deşeurile şi apa scursă: colectaţi-le separat şi utilizaţi un tratament adecvat.

6. MĂSURI ÎN CAZ DE SCURGERI ACCIDENTALE

6.1.  Precauţii personale, echipament de protecţie şi proceduri de urgenţă

Măsuri generale:	Dacă se poate efectua în condiţii de siguranţă pentru voi, întrerupeţi orice sursă de scurgere şi eliminaţi sursele de aprindere (electricitate, scântei, flăcări). Evitaţi contactul direct cu materialul scurs. Asiguraţi ventilaţie cu aer ascendent.
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6.1.1. Pentru personalul neangajat în urgenţe

Echipament de protecţie:	Vezi secţiunea 8.

Proceduri de urgenţă:	Evitaţi contactul direct cu materialul împrăştiat. Personalul neimplicat trebuie să pără-sească zona. Alertaţi personalul cu atribuţii în cazuri de urgenţă, cu excepţia cazurilor de mici scurgeri şi alte acţiuni care pot fi făcute dacă personalul a fost instruit corespunzător de persoane competente în conducerea operaţiunilor cu caracter de urgenţă.  

6.1.2. Pentru personalul cu răspunderi în situaţii de urgenţă

Echipament de protecţie:	Scurgeri reduse: echipament de lucru normal, antistatic. 
Scurgeri masive: salopete din materiale antistatice şi rezistente la produse chimice, iar dacă este necesar, din material rezistent la căldură şi izolant. Mănuşile din PVA nu sunt rezistente la apă şi nu vor fi folosite în situaţii de urgenţă. Dacă se anticipează contactul cu produs fierbinte, se vor folosi mănuşi rezistente la temperatură ridicată şi izolate termic. Cască de protecţie. Bocanci sau cizme din material antistatic şi care previn alunecările. Glugă şi/sau vizieră de protecţie a feţei, pentru protejarea ochilor dacă se anticipează posibilitatea împrăştierii de produs. Protejarea căilor respiratorii: dispozitiv  complet sau parţial, cu filtre pentru vapori organici (aplicabil şi pentru H2S). Aparat de respiraţie autonom care poate fi utilizat în concordanţă cu suprafaţa scurgerii şi mărimea 
previzionată a expunerii. Dacă situaţia nu poate fi complet evaluată, sau există posibilitatea unei lipse de oxigen, se vor folosi doar aparatele de respiraţie autonome. 

Proceruri de urgenţă:		Informaţi autorităţile competente conform reglementărilor în vigoare

6.2.  Precauţii referitoare la mediu

Nu lăsaţi produsul să se scurgă în în canalizare, cursuri de apă sau pe spaţii verzi. În cazul contaminării solului, 
strângeţi solul contaminat în vederea tratării conform legislaţiei locale. 

6.3.  Metode şi materiale pentru păstrare în siguranţă şi curăţare

Pentru contaminare:	Sol: Asiguraţi păstrarea în siguranţă a produsului scurs tratat cu nisip, pământ sau alte substanţe absorbante. Adunaţi lichidul şi deşeurile cu produs în containere adecvate rezistente la apă şi ulei. Curăţaţi zona contaminată. Acţionaţi în concordanţă cu reglementările locale. 
Apă: Folosiți adsorbanți specifici (de suprafață). Colectați reziduurile de la suprafață în containere rezistente la ulei în concordanță cu reglementările locale. În cazul scurgerilor pe suprafețe mari folosiți bariere plutitoare. Nu folosiți solvenți sau adsorbanți dacă nu 
sunt avizați de un expert sau aprobați de autoritățile competente. Anunţaţi autorităţile competente despre incident. Acţionaţi în concordanţă cu legislaţia în domeniu.

Alte informaţii:             	 Măsurile recomandate sunt bazate pe mai multe scenarii cu scurgeri de acest produs; totuşi condiţiile locale (vânt, temperatura aerului, prezenţa valurilor, direcţia şi viteza curentului apei) au o influenţă semnificativă în alegerea măsurilor adecvate.  Reglemen-tările locale pot limita acţiunile care pot fi luate. Ca urmare, dacă este necesar, trebuie consultați experții locali.

6.4.  Referinţe la alte secţiuni

A se vedea secţiunea 16.
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7. MANIPULARE ŞI DEPOZITARE

7.1. Precauţii pentru manipularea în siguranţă

Precauţii pentru manipulare
în siguranţă:	Aveţi în vedere să fie urmate reglementările cu privire la manipularea şi depozitarea produselor inflamabile. Nu folosiţi aer comprimat pentru operaţiile de  ambalare, descărcare şi manipulare. Menţineţi produsele departe de suprafeţele calde, scântei sau foc deschis. Manipulaţi produsele în spaţiu deschis sau zone bine ventilate. În timpul operaţiilor de transvazare sau amestecare, legaţi echipamentul la pământ. Evitaţi acumularea sarcinilor electrice. Goliţi containerele care conţin reziduuri de produse combustibile. Nu tăiaţi, sudaţi, găuriţi sau incineraţi containerele goale decât dacă sunt perfect golite şi curăţate. Înaintea înregistrării vaselor de stocare şi începerii oricărei operaţii în zona delimitată, asiguraţi o curăţenie adecvată şi controlul conţinutului de oxigen și al inflamabilităţii. 

Temperatura de manipulare:	0...55oC

Măsuri de igienă:	Evitaţi contactul cu pielea. Nu fumaţi. Nu înghiţiţi. Nu inhalaţi fum, ceaţă sau vapori de produs. Nu mâncaţi şi nu beţi pe timpul folosirii produsului. Nu ştergeţi mâinile cu nisip sau cârpe îmbibate cu ulei. Nu refolosiţi mănuşile dacă sunt contaminate. Ţineţi produsul departe de mâncare şi băuturi.

7.2. Condiţii pentru depozitare, inclusiv unele incompatibilităţi

Condiţii de depozitare:	Depozitaţi în zone uscate şi ventilate. Feriţi produsele de flăcări deschise, suprafeţe calde şi surse de aprindere. Nu fumaţi. 

Produse incompatibile:		Oxidanţi puternici.

Temperatura de păstrare:	0...55oC. Încălzirea excesivă, peste temperaturile de stocare și manipulare recomandate, poate provoca degradarea produsului și producerea de vapori. 

Zona de depozitare:	Proiectarea depozitului, rezervoarelor, echipamentelor şi procedurile de operare trebuie să îndeplinească cerinţele legislaţiei europene, naţionale sau locale. Instalaţiile de stocare trebuie prevăzute cu posibilităţi adecvate de colectare a produsului pentru a preveni poluarea apei şi solului în cazul unor scurgeri. Curăţarea interioară a rezervoarelor de depozitare trebuie efectuată doar de personal calificat şi dotat corespunzător, care să îndeplinească reglementările naţionale, locale sau ale companiei.

Ambalaje şi containere:	Dacă produsul este livrat în containere, acestea vor fi menţinute închise ermetic şi cu etichetele în perfectă stare. Menţineţi produsul doar în containerele originale sau adecvate acestui scop. Protejați de razele soarelui. Containerele goale pot conține reziduuri combustibile. Nu sudați, găuriți, tăiați sau incinerați containerele goale decât dacă au fost perfect curățate.

Materialele ambalajelor:	Pentru containere, sau acoperirile containerelor folosiţi materiale specifice aprobate pentru a fi folosite pentru produsul respectiv. Pentru aceste containere se recomandă oţel aliat sau polkiesteri. Oțelul carbon și aluminiul provoacă innegrirea. Pot fi folosite şi anumite materiale sintetice. Compatibilitatea acestora cu uleiul trebuie asigurată de producător.
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7.3. Utilizări finale specifice

Nu există informaţii disponibile.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

8. CONTROLUL EXPUNERII/PROTECŢIE PERSONALĂ
8.1. Parametri de control

	Distilate (petroliere) parafinice ușoare, hidrotratate (64742-46-7)

	Austria
	MAK (mg/m3)
	5 mg/m3 (ceaţă de ulei mineral, înalt rafinat; DMSO <3%m/m) 

	Belgia
	Valoare limită (mg/m3)
	5 mg/m3 (ceaţă de ulei mineral, înalt rafinat; DMSO <3%m/m) 

	Italia; Portugalia; USA ACGIH
	ACGIH TLV – TWA (mg/m3)
	5 mg/m3 (ceaţă de ulei mineral, înalt rafinat; DMSO <3%m/m) 

	Italia; Portugalia; USA ACGIH
	ACGIH TLV – STEL (mg/m3)
	10 mg/m3 (ceaţă de ulei mineral, înalt rafinat; DMSO <3%m/m) 

	USA NIOSH
	NIOSH REL (TWA) (mg/m3)
	5 mg/m3 (ceaţă de ulei mineral, înalt rafinat; DMSO <3%m/m) 

	USA NIOSH
	NIOSH REL (STEL) (mg/m3)
	10 mg/m3 (ceaţă de ulei mineral, înalt rafinat; DMSO <3%m/m) 

	USA OSHA
	OSHA PEL (TWA) (mg/m3)
	5 mg/m3 (ceaţă de ulei mineral, înalt rafinat; DMSO <3%m/m) 

	Spania
	VLA-ED (mg/m3)
	5 mg/m3 (ceaţă de ulei mineral, înalt rafinat; DMSO <3%m/m) 

	Spania
	VLA-EC (mg/m3)
	10 mg/m3 (ceaţă de ulei mineral, înalt rafinat; DMSO <3%m/m) 

	Olanda
	MAC TGG 8h (mg/m3)
	5 mg/m3 (ceaţă de ulei mineral, înalt rafinat; DMSO <3%m/m) 

	Anglia
	WEL TWA (mg/m3)
	5 mg/m3 (ceaţă de ulei mineral, înalt rafinat; DMSO <3%m/m) 

	Anglia
	WEL STEL (mg/m3)
	10 mg/m3 (ceaţă de ulei mineral, înalt rafinat; DMSO <3%m/m) 

	Danemarca
	Graensevaerdie (langvarig) (mg/m3)
	1 mg/m3 (ceaţă de ulei mineral, înalt rafinat; DMSO <3%m/m) 

	Danemarca
	Graensevaerdie (kortvarig) (mg/m3)
	2 mg/m3 (ceaţă de ulei mineral, înalt rafinat; DMSO <3%m/m) 

	Ungaria
	AK-ertek
	5 mg/m3 (ceaţă de ulei mineral, înalt rafinat; DMSO <3%m/m) 

	Suedia
	Nivågränsvärde (NVG) (mg/m3)
	1 mg/m3 (ceaţă de ulei mineral, înalt rafinat; DMSO <3%m/m) 

	Suedia
	Kortidsvärde (KTV) (mg/m3)
	3 mg/m3 (ceaţă de ulei mineral, înalt rafinat; DMSO <3%m/m) 

	România
	Expunere pe termen lung – 8h  (mg/m3)
	10 mg/m3 (ceaţă de ulei mineral, înalt rafinat; DMSO <3%m/m) 

	Canada (Quebec)
	VECD (mg/m3)
	10 mg/m3 (ceaţă de ulei mineral, înalt rafinat; DMSO <3%m/m) 

	Canada (Quebec)
	VEMP (mg/m3)
	5 mg/m3 (ceaţă de ulei mineral, înalt rafinat; DMSO <3%m/m) 



	Distilate (petroliere) parafinice ușoare, hidrotratate (64742-55-8)

	DNEL/DMEL (Lucrători)

	Termen lung – efecte sistemice, inhalare
	5,4 mg/m3/zi (DNEL; ceaţă de ulei de bază mineral, înalt rafinat, DMSO <3%m/m)

	DNEL/DMEL (Populaţie)

	Termen lung – efecte locale, inhalare
	1,2 mg/m3/zi (DNEL; ceaţă de ulei de bază mineral, înalt rafinat, DMSO <3%m/m)



Informaţii suplimentare:	DNEL (Derived No Effect Level) este un nivel estimat de siguranţă la expunere care derivă din datele pentru toxicitate ce sunt specifice reglementărilor REACH. 
DNEL poate să difere de OEL (Occupational Exposure Limit – Limita Expunerii 
Ocupaţionale) pentru aceeaşi substanţă. Valorile OEL pot fi recomandate de o companie, reglementări guvernamentale sau organizaţii specializate, cum ar fi: Scientific Commitee for Occupational Exposure Limits (SCOEL) sau American Conference of Governmental Industrial Hygienists (ACGIH). OEL consideră nivelul de siguranţă la expunere pentru un lucrător pe durata a 8 ore de lucru pe zi şi 40 ore pe săptămână, ca durată medie ponderată (TWA – time weighted average) sau 15 minute – expunere pe tim scurt (STEL – short-therm exposure limit). Având în vedere protejarea sănătăţii, OEL diferă faţă de REACH.

8.2. Controlul expunerii

Controlul tehnologiei specifice:	Înaintea înregistrării vaselor de stocare şi începerii oricărei operaţii în zona delimitată, asiguraţi o curăţenie adecvată şi controlul conţinutului de oxigen şi al inflamabilităţii. 
Echipament de protecţie
individual:			Ecran de protecţie a feţei. Mănuşi. Salopetă de protecţie. Ochelari de protecţie.
Încălţăminte de protecţie. Mască pentru praf sau aerosoli.
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Protecţia mâinilor:	Dacă există riscul contactului cu pielea, folosiţi mănuşi rezistente la hidrocarburi căptuşite cu postav. Folosiţi mănuşile respectând toate condiţiile şi fără a depăşi limitele fixate de producător. Înlocuiţi imediat mănuşile în cazul tăierii, găuririi sau al altor semne de degradare a acestora. Dacă este necesar, faceţi referire la standardul EN 374. Materialele adecvate sunt constituite din nitril sau PVC (polivinilclorură) cu un indice de protecţie > 5 (durata de permeabilitate > 240 minute).

Protejarea ochilor:	Folosiţi ochelari de protecţie sau ecran de protecţie a feţei. Dacă este necesar vedeţi standardele naţionale sau standardul EN 166. 
Protecţia pielei şi a 
corpului:	Folosiţi salopete complete. Vedeţi şi standardele aplicabile (EN 340), pentru definirea caracteristicilor şi performanţelor în concordanţă cu riscurile referitoare la zona respectivă. Este necesară folosirea încălţămintei de protecţie cu caracteristici anti-alunecare, rezistentă chimic şi, dacă este necesar, protejată împotriva temperaturii.

Protecţia căilor respiratorii:	Independent de alte măsuri posibile (modificări tehnologice, proceduri de operare şi alte măsuri de limitare a expunerii lucrătorilor), poate fi folosit echipamentul de
protecţie personal în funcţie de necesităţi. Spaţii deschise sau bine ventilate: în prezenţa ceţei de ulei sau dacă produsul este manipulat în condiţii neadecvate, folosiţi măşti cu acoperire completă sau parţială a feţei şi filtre pentru aerosoli sau ceaţă de ulei. În cazul în care este prezentă o cantitate semnificativă de vapori (manipulare la temperatură ridicată, de exemplu), folosiţi măşti cu acoperire completă sau parţială a feţei şi filtre pentru vapori de hidrocarburi.
Pentru  zone închise sau interioarele rezervoarelor, folosiţi măsuri de protecţie  a căilor respiratorii (măşti sau aparate autonome de respirat), alese în concordanţă cu activitatea specifică, precum şi cu durata prevăzută a expunerii.

Protecţie la pericole termice:	Dacă se anticipează un contact cu produse calde, mănuşile trebuie să fie izolate şi rezistente la temperatură.

Controlul expunerii mediului:	Nu deversaţi produsul în mediul înconjurător. Nu deversați deșeurile industriale pe sol. Deșeurile trebuie incinerate, colectate sau regenerate. Preveniți împrăștierea substanțelor nedizolvate în apa reziduală.
Controlul expunerii 
consumatorului:			Nu se aplică.
				
8.3. Măsuri de igienă

Măsuri generale de 
protecţie şi igienă:	Evitaţi contactul cu pielea şi ochii. Nu inhalaţi vaporii sau ceaţa de ulei. Nu curăţaţi mâinile cu nisip sau cârpe îmbibate în ulei. Nu beţi, mâncaţi sau fumaţi cu mâinile murdare. Spălaţi mâinile cu apă şi săpun. Nu utilizaţi solvenţi sau alte produse iritante. Nu refolosiţi mănuşile şi salopetele contaminate.

9. PROPRIETĂŢI FIZICE ŞI CHIMICE
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9.1. Informaţii privind proprietăţile fizice şi chimice de bază

Stare fizică:			Lichid

Aspect:				Lichid clar

Masa moleculară:		Nu se aplică pentru amestecuri

Culoare:			Verde

Miros:				Miros uşor de petrol

Limitarea mirosului:		Nu sunt date disponibile

pH:				Nu se aplică

Viteza relativă de evaporare
(butilacetat = 1):			Neglijabilă

Punct de topire			Punct de curgere ≤ - 50oC (ASTM D 97)

Punct de solidificare:		Nu se dispune de date

Punct de fierbere:		> 270oC (ASTM D 1160)

Punct de inflamabilitate:		> 100oC (ASTM D 93)

Temperatura de autoaprindere:	≥ 300oC (DIN 51794)

Temperatura de descompunere: Nu sunt date disponibile

Inflamabilitate (solid, gaz):	 Nu sunt date disponibile

Presiunea de vapori:		0,1 hPa (ulei mineral)

Densitatea relativă a
vaporilor la 20oC:		Nu sunt date disponibile

Densitatea relativă a vaporilor:	Nu se dispune de date

Densitatea relativă:		Nu se dispune de date

Densitate:			≤ 840 kg/m3 (15oC) (ASTM D 4052)	

Solubilitate:			Apă: Nemiscibil şi insolubil
				
Log Pow: 			Nu se aplică pentru amestecuri

Log Kow:			Nu se dispune de date

Viscozitatea cinematică:	18 mm2/s (la 40oC) (ASTM D 445)

Viscozitatea dinamică:		Nu sunt date disponibile

Proprietăţi explozive:		Nu se dispune de date
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Proprietăţi oxidante:		Nu sunt date disponibile

Limita de explozie:		0,6…6,5% vol

9.2. Alte informaţii

Conţinut de compuşi organici
volatili (VOC):	= 		0% (EU, CH)

10. STABILITATE ŞI REACTIVITATE

10.1. Reactivitate

Acest amestec nu induce pericole datotită reactivităţii, cu excepţia acelora menţionate în paragrafele următoare.

10.2. Stabilitate chimică

Produs stabil, în concordanţă cu proprietăţile sale intrinseci (în condiţii normale de depozitare şi manipulare).

10.3. Posibilităţi de reacţii periculoase

Nu sunt (în condiţii normale de depozitare şi manipulare). Contactul cu oxidanţi puternici (peroxizi, cromaţi etc.) 
poate constitui un pericol de incendiu. Amestecul cu nitraţi sau alţi oxidanţi puternici (cloraţi, percloraţi, oxigen 
lichid) poate crea o masă critică explozivă. Sensibilitatea la căldură, frecare, şocuri, nu poate fi anticipată.

10.4. Condiţii de evitat

Menţineţi produsul la distanţă de: oxidanţi puternici, flacără deschisă, suprafeţe fierbinţi şi surse de aprindere.
Evitaţi formarea de sarcini electrostatice.

10.5. Materiale incompatibile

Oxidanţi puternici.  

10.6. Produse de descompunere periculoase

Nu sunt.

11. INFORMAŢII TOXICOLOGICE

11.1. Informaţii privind efectele toxicologice

Toxicitate acută:	Nu este clasificat (pe baza datelor disponibile nu sunt îndeplinite criteriile de clasificare).

	eni LHM SUPER

	LD50 – toxicitate orală (şobolan)
	≥ 2000 mg/kg corp (calculată pe baza compoziţiei)

	LD50 – toxicitate dermală (şobolan)
	≥ 2000 mg/kg corp (calculată pe baza compoziţiei)

	LC50 – toxicitate la inhalare (şobolan)
	≥ 5 mg/l/4h (calculată pe baza compoziției)



	Ulei mineral de bază adânc rafinat

	LD50 – toxicitate orală (şobolan)
	≥ 5000 mg/kg corp (OECD 401)

	LD50 – toxicitate dermală (şobolan)
	≥ 5000 mg/kg corp (OECD 402)

	LC50 – toxicitate la inhalare (şobolan)
	≥ 5 mg/l/4h (OECD 403)
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	Distilate (petroliere) parafinice ușoare, hidrotratate (64742-46-7)

	LD50 – toxicitate orală (şobolan)
	≥ 5000 mg/kg corp (OECD 401)

	LD50 – toxicitate dermală (şobolan)
	≥ 5000 mg/kg corp (OECD 402)

	LC50 – toxicitate la inhalare (şobolan)
	≥ 5 mg/l/4h (OECD 403)



	Triaril fosfat izopropilat (68937-41-7)

	LD50 – toxicitate orală (şobolan)
	≥ 5000 mg/kg corp 

	LD50 – toxicitate dermală (şobolan)
	≥ 5000 mg/kg corp 

	LC50 – toxicitate la inhalare (şobolan)
	≥ 5 mg/l/4h 



	2,6-di-terț-butil-p-crezol (128-37-0)

	LD50 – toxicitate orală (şobolan)
	≥ 890 mg/kg corp 



Iritarea pielei:			Nu este clasificat (pe baza datelor disponibile nu poate fi clasificat).
				Contactul repetat și prelungit cu pielea poate cauza înroșire, iritare și dermatite.
				pH: nu se aplică

Leziuni oculare/iritaţii:		Nu este clasificat (pe baza datelor disponibile nu poate fi clasificat)
				pH: nu se aplică
Sensibilizarea pielei sau
a căilor respiratorii:	Nu este clasificat (pe baza datelor disponibile nu poate fi clasificat). 

Efecte mutagene asupra
embrionilor:	Nu este clasificat (pe baza datelor disponibile nu poate fi clasificat). Acest produs nu conţine cantităţi semnificative de substanţe clasificate ca mutagene conform EU (în orice caz, < 0,1% masă).

Carcinogenitate:	Nu este clasificat (pe baza datelor disponibile nu poate fi clasificat).  Niciun component al produsului nu este cuprins în listele cu substanţe carcinogene de NTP, IARC, OSHA, EU sau altele. Toate uleiurile minerale de bază conținute de acest produs au < 3% extract DMSO conform IP 346/92.
	
Toxicitate la reproducere:	Poate fi periculos la alăptarea copiilor..

Valoarea specifică a
toxicităţii unui organ 		Nu este clasificat (pe baza datelor disponibile nu poate fi clasificat) – pe baza 
(o singură expunere):		compoziţiei.

Valoarea specifică a
toxicităţii unui organ		Nu este clasificat (pe baza datelor disponibile nu poate fi clasificat) – pe baza
(expuneri repetate):		compoziţiei.

	Ulei mineral de bază adânc rafinat

	LOAEL (oral, șobolan, 90 zile)
	= 125 mg/kg corp/zi (OECD TG 408)



	Distilate (petroliere) parafinice ușoare, hidrotratate (64742-46-7)

	LOAEL (oral, șobolan, 90 zile)
	= 125 mg/kg corp/zi (OECD TG 408)



Pericol la aspirare:		Poate fi fatal la aspirarea în căile respiratorii
Pentru toate produselepetroliere cu viscozități reduse (sub 20,5 mm2/s la 40oC) există riscul aspirării în căile respiratorii.
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Potenţiale efecte şi simptome
adverse asupra sănătăţii 
umane:	Expunerea prelungită sau repetată la contactul cu pielea poate cauza înroşiri, iritaţii sau dermatite. Contactul cu ochii poate provoca înroşiri sau iritaţii temporare. 

Alte informaţii:			Nu

12. INFORMAŢII ECOLOGICE

12.1. Toxicitate

Ecologie – generalităţi:	Pe baza componenților și prin comparație cu alte produse de același tip și compoziție este de așteptat ca acest produs să fie toxic pentru organismele acvatice la < 1 ml/l și trebuie să fie privit ca periculos pentru mediu.
Deversarea necontrolată în mediu poate conduce la contaminarea diferitelor componente (sol, apă freatică, cursuri de apă). Manipulaţi respectând regulile generale stabilite pentru prevenirea poluării şi deversarea în mediul înconjurător. 

Ecologie – aer:	Produsul are o presiune de vapori scăzută astfel că, în condiţii normale de temperatură, concentraţia în aer este neglijabilă. O concentraţie semnificativă se poate produce doar dacă produsul este folosit la temperaturi ridicate, sau sub formă de ceaţă sau spray.

Ecologie – apă:	Produsul nu este solubil în apă. Pluteşte pe apă formând un film subţire la suprafaţă. Periculos pentru organismele acvatice prin acţiune mecanică (imobilizare şi îmbibare).

	eni LHM SUPER

	LC50 peşti 1
	10…100 mg/l (calculat pe baza compoziției)

	ErC50 (alge)
	10…100 mg/l (calculat pe baza compoziției)

	EC50 Daphnia 1
	10…100 mg/l (calculat pe baza compoziției)



	Ulei mineral de bază

	LC50 peşti 1
	>100 mg/l (LL 50)

	EC50 Daphnia 1
	10000 mg/l  WAF, 48 h (OECD 202)



	Triaril fosfat izopropilat (68937-41-7)

	LC50 peşti 1
	1,6 mg/l ( 96 ore, Oncorhynchus mykiss)

	EC50 Daphnia 1
	2,44 mg/l ( 48 ore)

	LC50 pești 2
	10,8 mg/l (96 ore, Pimephales promelas)



	Distilate (petroliere) parafinice ușoare, hidrotratate (64742-46-7)

	LC50 peşti 1
	>100 mg/l (LL 50)

	EC50 Daphnia 1
	>10000 mg/l WAF, 48 ore (OECD 202)



12.2. Persistenţă şi degradabilitate

	eni LHM SUPER

	Persistenţă şi degradabilitate
	Nu este biodegradabil. O parte dintre constituenții produsului trebuie considerați “inerent biodegradabili”, dar nu “rapid biodegradabili”, cu persistență moderată, în special în condiții anaerobe. 
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	Ulei mineral de bază adânc rafinat

	Persistenţă şi degradabilitate
	O parte însemnată dintre constituenții produsului trebuie considerați “inerent biodegradabili”, dar nu “rapid biodegradabili”, cu persistență moderată, în special în condiții anaerobe.



	Distilate (petroliere) parafinice ușoare, hidrotratate (64742-46-7)

	Persistenţă şi degradabilitate
	O parte însemnată dintre constituenții produsului trebuie considerați “inerent biodegradabili”, dar nu “rapid biodegradabili”, cu persistență moderată, în special în condiții anaerobe



12.3. Potenţial de bioacumulare

	eni LHM SUPER

	Log Pow
	Nu se aplică la amestecuri



12.4. Mobilitate în sol

Nu se dispune de informaţii suplimentare.

12.5. Rezultate cu prevederile PBT şi vPvB

	eni LHM SUPER

	Această substanţă/amestec nu îndeplineşte criteriile PBT şi vPvB de clasificare. Produsul trebuie considerat “Persistent” în mediu, conform REACH, anexa XIII

	PBT – Persistent, Bioaccumulative and Toxic (Persistent, Bioaculativ şi Toxic)
vPvB – very Persistent and very Bioaccumulative (foarte Persistent şi foarte Bioacumulativ)



	Ulei mineral de bază adânc rafinat

	Această substanţă/amestec nu îndeplineşte criteriile PBT şi vPvB de clasificare. Produsul trebuie considerat “Persistent” în mediu, conform REACH, anexa XIII

	PBT – Persistent, Bioaccumulative and Toxic (Persistent, Bioaculativ şi Toxic)
vPvB – very Persistent and very Bioaccumulative (foarte Persistent şi foarte Bioacumulativ)



	Distilate (petroliere) parafinice ușoare, hidrotratate (64742-46-7)

	Această substanţă/amestec nu îndeplineşte criteriile PBT şi vPvB de clasificare. Produsul trebuie considerat “Persistent” în mediu, conform REACH, anexa XIII

	PBT – Persistent, Bioaccumulative and Toxic (Persistent, Bioaculativ şi Toxic)
vPvB – very Persistent and very Bioaccumulative (foarte Persistent şi foarte Bioacumulativ)



12.6. Alte efecte adverse

Alte efecte adverse:		Nu

Alte informaţii:	Produsul nu are proprietăţi specifice de inhibare a activităţii bacteriene. În orice caz, reziduurile apoase care conţin acest produs trebuie tratate în instalaţiile speciale destinate acestui scop.  

13. CONSIDERAŢII PRIVIND ELIMINAREA

13.1. Metode de tratare a deşeurilor
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Metode de tratare:	Nu deversaţi produsul, proaspăt sau uzat, pe sol, în canalizări de scurgere, lacuri sau cursuri de apă. Livraţi produsul unui colector autorizat.
Recomandări privind
eliminarea deşeurilor:	Cod 13 01 10* (uleiuri mineral de bază, fără halogeni, pentru acționări hidraulice) 2001/118/CE; HG 856/2002, 441/2002, 1159/2003)
Acest cod constitue doar o indicaţie generală care ţine seama de compoziţia originală a produsului şi utilizarea prescrisă. Utilizatorul are responsabilitatea alegerii corecte a 
codului în raport cu domeniul efectiv în care foloseşte produsul, gradul de degradare şi contaminare. 
						Deşeul de produs şi ambalajul acestuia  trebuie predate la punctele de colectare
						autorizate sau incinerate în incineratoare autorizate conform legislaţiei în vigoare: 
					OUG 78/2000 privind regimul deşeurilor, aprobată prin legea 426/2001;
OUG 16/2001 privind gestionarea deşeurilor industriale reciclabile  aprobată cu modificări prin legea 465/2001;
					HG 235/2007 privind gestionarea uleiurilor uzate;
HG 128/2002 privind incinerarea deşeurilor, modificată şi completată prin HG 268/2005
					OMAPM nr.756/2004 pentru aprobarea Normativului tehnic privind incinerearea
					deşeurilor
					HG 349/2005 privind depozitarea deşeurilor  
					HG 621 /2005 privind gestionarea ambalajelor şi deşeurilor de ambalaje

Informaţii suplimentare:		Containerele goale pot conţine reziduuri combustibile. Nu tăiaţi, găuriţi, sudaţi
						sau incineraţi containerele sau butoaiele goale dacă acestea nu au fost foarte 
						bine curăţate şi declarate sigure.

Ecologie – deşeuri:	Nu deversați deșeurile industriale pe sol. Deșeurile trebuie incinerate sau recondiționate. 
			Depozitarea deșeurilor se va face în conformitate cu legislația locală/națională.
			
14. INFORMAŢII PRIVIND TRANSPORTUL
În concordanță cu ADR/RID/ADNR/IMDG/ICAO/IATA

14.1. Număr UN

Nu este periculos în sensul reglementărilor de transport

14.2. Cod UN pentru transpot naval

Denumirea			: Nu se aplică

14.3. Clasa de pericol 

Riscuri auxiliare (IMDG)		: --

Riscuri auxiliare (IATA)		: --

14.4. Grupa de ambalare

Grupa de ambalare (UN)	: --			

14.5. Pericole pentru mediu 

Alte informații			: Nu 
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14.6. Precauții speciale pentru utilizator

14.6.1. Transport internațional
Reglementări la transport (ADR)			: Nu						
Starea pe timpul transportului (ADR-RID)		: Lichid							
Restricții la cantități (ADR)				: --
Cantități limitate					: --

14.6.2. Transport pe apă

Reglementări portuare					: Nu se aplică
Restricții la cantități (IMDG)				: Nu se aplică
EmS-No.(1)						: --
MFAG-No.						: --					

14.6.3. Transport aerian

Instrucțiuni “cargo” (ICAO)			: Nu se aplică			
Instrucțiuni “passenger” (ICAO)			: Nu se aplică			
Instrucțiuni “passenger” –Limitare
cantități (ICAO)					: Nu se aplică					

14.7. Transport vrac corespunzător Anexa II, MARPOL 73/78 și Codul IBC

Cod IBC					: Nu se aplică

15. INFORMAŢII PRIVIND REGLEMENTAREA 

15.1. Regulamente/legislaţie în domeniul securităţii, sănătăţii şi al mediului specifice pentru substanţa sau amestecul în cauză

15.1.1. Reglementări EU

Niciun ingredient nu este inclus în lista REACH cu restricții.
Niciun ingredient nu este inclus în lista REACH Candidat (> 0,1% masă).

Legislaţii EU relevante:		Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 (REACH): Restricţii la introducerea pe piaţă					şi utilizare, Regulamentul 552/2009:	
				Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 privind clasificarea, etichetarea şi ambalarea
substanţelor şi a amestecurilor, de modificare şi abrogare a Directivelor 67/548/CEE şi 1999/45/CE, precum şi de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1907/2006;
Regulamentul (CE) nr. 790/2009 de modificare, în vederea adaptării la progresul tehnic şi ştiinţific a Regulamentului (CE) nr. 1272/2008 al Parlamentului European şi al Consiliului privind clasificarea, etichetarea şi ambalarea sub-stanţelor şi a amestecurilor;
Regulamentul 552/2009  de modificare a anexei XVII din Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 – REACH privind “Restricţiile privind producerea, introducerea pe piaţă şi utilizarea anumitor substanţe, amestecuri,şi articole periculoase”.
Regulamentul (CE) nr. 1336/2008 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 648/2004 în vederea adaptării acestuia la Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 privind clasificarea, etichetarea şi ambalarea substanţelor şi a amestecurilor;
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Regulamentul (UE) nr. 453/2010 al Comisiei din 20 mai 2010 de modificare a Regulamentului (CE) nr.1907/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea şi restricţionarea substanţelor chimice (REACH);
Conţinut VOC (compuşi
organici volatili):                       = 0 (EU, CH)   	

Cod deşeu (EURAL):		13 01 10*

15.1.2. Reglementări naţionale

Maladies professionelles:	RG 36 – Affections provoquées par les huiles et graisses d’origine minérale ou de synthèse

Clasa de pericol pentru
apă (WGK):			3 (în concordanţă cu compoziţia)

Referire la WGK:		Clasificare în funcţie de componenţi în concordanţă cu Verwaltungsvorschrift
wassergefährdender Stoffe (VwVwS)

Clasa de depozitare (LGK):	LGK 12 – Lichide neinflamabile în ambalaje neinflamabile.

Legislaţie naţională:	HG 1408/2008 privind clasificarea, ambalarea şi etichetarea substanţelor periculoase;
HG 937/2010 privind clasificarea, ambalarea şi etichetarea la introducerea pe piaţă a preparatelor periculoase;
HG 735/2006 privind limitarea emisiei de compuşi organici volatili;
HG 371/2010 pentru modificarea şi completarea HG 699/2003 privind stabilirea unor măsuri pentru reducerea emisiilor de compuşi organici volatili datorate utilizării solvenţilor organici în anumite activităţi şi instalaţii; 
Legea 360/2003 privind regimul substanţelor şi preparatelor chimice periculoase;
HG 1093/2006 privind stabilirea cerinţelor minime de securitate şi sănătate pentru protecţia lucrătorilor împotriva riscurilor legate de expunerea la agenţi cancerigeni sau mutageni la locul de muncă; 
HG 882/2007 privind desemnarea autorităţilor competente pentru aplicarea Regulamentului (CE) nr.1907/2006/CE – REACH; 
HG 477/2009 privind stabilirea sancţiunilor aplicabile pentru încălcarea prevederilor Regulamentului (CE) nr.1907/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea şi restricţionarea substanţelor chimice (REACH), de înfiinţare a Agenţiei Europene pentru Produse Chimice, de modificare a Directivei 1999/45/CE şi de abrogare a Regulamentului (CEE) nr.793/93 al Consiliului şi a Regulamentului (CE) nr.1488/94 al Comisiei, precum şi a Directivei 76/769/CEE a Consiliului şi a Directivelor 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE şi 2000/21/CE ale Comisiei;
HG 398/2010 privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea prevederilor 
Regulamentului (CE) nr.1272/2008 al Parlamentului European şi al Consiliului din 16 decembrie 2008 privind clasificarea, etichetarea şi ambalarea substanţelor şi a amestecurilor, de modificare şi de abrogare a Directivelor 67/548/CEE şi 1999/45/CE, precum de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1907/2006;
O.G. 122/2010 privind stabilirea sancţiunilor aplicabile pentru încălcarea prevederilor Regulamentului (CE) nr.1272/2008 al Parlamentului European şi al Consiliului din 16 decembrie 2008 privind clasificarea, etichetarea şi ambalarea substanţelor şi a amestecurilor, de modificare şi de abrogare a directivelor 67/548/CEE şi 1999/45/CE, precum şi de modificare a Regulamentului (CE) nr.1907/2006.
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15.2. Impuneri de natură chimică pentru siguranţă 

	Pentru următoarele substanțe din acest amestec s-au prezentat impuneri de natură chimică pentru siguranță

	Ulei mineral de bază adânc rafinat
Distilate (petroliere) parafinice ușoare, hidrotratate



16. ALTE INFORMAŢII

Indicaţii de modificări		: Denumirea

Sursele informaţiilor:	Fişa cu Date de Securitate se bazează pe caracteristicile componenţilor, corespunzător informaţiilor puse la dispoziţie de furnizori.

Prescurtări şi acronime:	Textele complete ale frazelor R sunt cuprinse în această Fişă cu Date de Securitate. Aceste fraze sunt menţionate doar cu titlu informativ şi deci, nu corespund clasificării produsului.

Alte informaţii:	Nu folosiţi produsul pentru alte utilizări în afara celor avizate de producător. În aceste cazuri, utilizatorul poate fi expus unor riscuri neprevăzute. Dacă există suspiciunea inhalării de H2S (hidrogen sulfurat), salvatorii trebuie să poarte aparat pentru respirație, salopete și să urmeze procedurile de salvare. Trimiteți pacientul imediat la spital și efectuați respirație artificială dacă pacientul nu mai respiră. Dacă este necesar administrați oxigen.

Textul complet al frazelor R-, H- și EUH-:
	Aquatic Acute 1
	Periculos pentru mediul acvatic – Pericol acut, Categoria 1

	Aquatic Chronic 1
	Periculos pentru mediul acvatic – Pericol cronic, Categoria 1

	Aquatic Chronic 2
	Periculos pentru mediul acvatic – Pericol cronic, Categoria 2

	Aquatic Chronic 3
	Periculos pentru mediul acvatic – Pericol cronic, Categoria 3

	Asp. Tox. 1
	Pericol la aspirație, Categoria 1

	H304
	Poate fi fatal dacă este aspirat în întregul aparat respirator

	H400
	Foarte toxic pentru viața acvatică

	H410
	Foarte toxic pentru viața acvatică cu efecte pe termen lung

	H411
	Toxic pentru viața acvatică cu efecte pe termen lung

	H412
	Periculos pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung

	R50
	Foarte toxic pentru organismele acvatice

	R50/53
	Foarte toxic pentru organismele acvatice cu efecte adverse pe termen lung asupra mediului acvatic

	R51/53
	Toxic pentru organismele acvatice cu efecte adverse pe termen lung asupra mediului acvatic

	R52/53
	Periculos pentru organismele acvatice cu efecte adverse pe termen lung

	R65
	Periculos; poate provoca vătămarea pulmonilor prin înghiţire

	N
	Periculos pentru mediu

	Xn
	Periculos




Aceste informaţii se bazează pe cunoştinţele actuale şi se referă la descrierea produsului doar în privinţa 
sănătăţii, securităţii şi cerinţelor privitoare la mediu. Acest material nu este deci realizat pentru a garanta
anumite proprietăţi săpecifice ale produsului.
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