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eni i-Sea inboard 10W-40 este un lubrifiant sintetic universal, cu performanțe ridicate,  destinat motoarelor în patru timpi, chiar și turboalimentate, pe benzină sau motorină, montate la bordul ambarcațiunilor.  

CARACTERISTICI (VALORI TIPICE)
	Grad SAE 
	10W-40

	Densitate la 15°C
	kg/m3
	875

	Viscozitate la 100°C
	mm²/s
	15.3

	Indice de viscozitate
	-
	145

	Viscozitate CCS @ -25°C
	cP
	6400

	Punct de inflamabilitate (COC)
	°C
	220

	Punct de curgere
	°C
	-30



PROPRIETĂȚI ȘI PERFORMANȚE

· eni i-Sea inboard 10W-40 ste formulat prin selecționarea unor  componenți de tehnologie înaltă pentru a asigura dezvoltarea puterii maxime a motorului dar și o protecție ridicată împotriva uzurii și coroziunii chiar în cazul staționării timp îndelungat (între sezoane). 

· Uleiul previne formarea depunerilor carbonoase în motor menținând piesele acestuia în perfectă stare de curățenie,  asigurând astfel funcționarea în condiții maxime de fiabilitate și durabilitate.  

· În plus, uleiul previne înfundarea filtrelor datorită aditivării dispersante speciale, care previne formarea depunerilor în baia de ulei. 

· eni i-Sea inboard 10W-40 este formulat cu aditivi speciali care asigură  lubrifiantului capacitatea de a crește performanțele motorului în ceea ce privește reducerea consumului de combustibil.  

· eni i-Sea inboard 10W-40 conține uleiuri de bază sintetice atent selecționate pentru a asigura extinderea duratei de utilizare a lubrifiantului.  

· eni i-Sea inboard 10W-40 îndeplinește cu succes cele mai severe teste de performanță impuse de producătorii de motoare pentru utilizări marine.  

SPECIFICAȚII ȘI APROBĂRI

eni i-Sea inboard 10W-40 este aprobat oficial sau îndeplinește cerințele următoarelor  specificații:

· ACEA E7
· API CI-4
· API SL
· Volvo VDS-3
· MAN M 3275
· MB 228.3; MB 229.1
· MTU type 2
· Cummins CES 20077/78
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