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eni i-Sea inboard 15W-40 este un lubrifiant universal, pentru motoarele în patru timpi, chiar și turboalimentate, pe benzină sau motorină, montate la bordul ambarcațiunilor.  

CARACTERISTICI (VALORI TIPICE)

	Grad SAE 
	15W-40

	Densitate la 15°C
	kg/m3
	880

	Viscozitate la 100°C
	mm²/s
	14.6

	Indice de viscozitate
	-
	135

	Viscozitate CCS  @ -20°C
	cP
	6800

	Punct de inflamabilitate (COC)
	°C
	230

	Punct de curgere
	°C
	-27




PROPRIETĂȚI ȘI PERFORMANȚE

· eni i-Sea inboard 15W-40 ste formulat prin selecționarea unor componenți de tehnologie înaltă pentru a asigura dezvoltarea puterii maxime a motorului dar și o protecție ridicată împotriva uzurii și coroziunii chiar în cazul staționării timp îndelungat (între sezoane).   

· Uleiul previne formarea depunerilor carbonoase în motor menținând piesele acestuia în perfectă stare de curățenie,  asigurând astfel funcționarea în condiții maxime de fiabilitate și durabilitate.  

· În plus, uleiul previne înfundarea filtrelor datorită aditivării dispersante speciale, care previne formarea depunerilor în baia de ulei. 

· eni i-Sea inboard 15W-40 îndeplinește cu succes cele mai severe teste de performanță impuse de producătorii de motoare pentru utilizări marine.  



SPECIFICAȚII ȘI APROBĂRI

eni i-Sea inboard 15W-40 este aprobat oficial sau îndeplinește cerințele următoarelor specificații:  

· ACEA E7, E5, E3
· API CI-4
· API SL
· Volvo VDS-3
· MAN M3275
· MB 228.3
· MTU type 2
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