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eni i-Sea outboard 4T 10W-30 este un ulei sintetic special, pentru motoarele moderne în patru timpi montate în afara bordului, recomandat, în special, pentru motoarele cu sisteme catalitice, dar care poate avea utilizări universale.  

CARACTERISTICI (VALORI TIPICE)

	Grad SAE 
	10W-30

	Densitate la 15°C
	kg/m3
	855

	Viscozitate la 100°C
	mm²/s
	11.3

	Indice de viscozitate
	-
	153

	Viscozitate CCS @ -25°C
	cP
	4500

	Punct de inflamabilitate (COC)
	°C
	180

	Punct de curgere
	°C
	-30





PROPRIETĂȚI ȘI PERFORMANȚE

· eni i-Sea outboard 4T 10W-30 este formulat prin selecționarea unor componenți de tehnologie înaltă pentru a asigura dezvoltarea puterii maxime a motorului dar și o protecție ridicată împotriva uzurii și coroziunii chiar în cazul staționării timp îndelungat (între sezoane). 

· Uleiul previne formarea depunerilor carbonoase în motor menținând piesele acestuia în perfectă stare de curățenie,  asigurând astfel funcționarea în condiții maxime de fiabilitate și durabilitate.  

· eni i-Sea outboard 4T 10W-30 îndeplinește cele mai severe teste de performanță impuse de NMMA pentru înregistrarea FC-W Catalyst Compatible® astfel încât poate fi recomandat pentru utilizare în motoarele dotate cu sisteme catalitice de tratare a gazelor de ardere.  

· eni i-Sea outboard 4T 10W-30 este formulat cu aditivi speciali modificatori de frecare astfel încât lubrifiantul face posibilă reducerea consumului de combustibil al motorului.

· Datorită utilizării unor uleiuri de bază de înaltă calitate atent selecționate, pot fi extinse intervalele dintre schimburile de ulei. 


SPECIFICAȚII ȘI APROBĂRI

eni i-Sea outboard 4T 10W-30  este aprobat oficial sau îndeplinește cerințele următoarelor specificații:  

	· API SM

· NMMA FC-W Catalyst Compatible® (registration number: FC-00324P)
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