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eni i-Sea outboard 4T 10W-40 este un lubrifiant special, cu utilizări universale,  destinat motoarelor moderne în patru timpi montate în afara bordului. 
 

CARACTERISTICI (VALORI TIPICE)

	Grad SAE 
	10W-40

	Densitate la 15°C
	kg/m3
	860

	Viscozitate la 100°C
	mm²/s
	15.6

	Indice de viscozitate
	-
	175

	Viscozitate CCS @ -25°C
	cP
	3500

	Punct de inflamabilitate (COC)
	°C
	230

	Punct de curgere
	°C
	-30




PROPRIETĂȚI ȘI PERFORMANȚE

· eni i-Sea outboard 4T 10W-40 ste formulat prin selecționarea unor  componenți de tehnologie înaltă pentru a asigura dezvoltarea puterii maxime a motorului dar și o protecție ridicată împotriva uzurii și coroziunii chiar în cazul staționării timp îndelungat (între sezoane). 

· Uleiul previne formarea depunerilor carbonoase în motor menținând piesele acestuia în perfectă stare de curățenie,  asigurând astfel funcționarea în condiții maxime de fiabilitate și durabilitate.  

· Lubrifiantul reduce efectele negative ale diluției uleiului cu benzină datorate condițiilor  de exploatare în regim sever, cum ar fi funcționarea prelungită la turații scăzute.  

· eni i-Sea outboard 4T 10W-40  previne înfundarea filtrelor  datorită aditivării dispersante speciale, care elimină formarea depunerilor în baia de ulei.

· eni i-Sea outboard 4T 10W-40 îndeplinește cu succes cele mai severe teste de  performanță (NMMA FC-W® level).


SPECIFICAȚII ȘI APROBĂRI

eni i-Sea outboard 4T 10W-40 este aprobat oficial sau îndeplinește cerințele următoarelor specificații:  
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