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Eni Austria GmbH Viena – Sucursala București 	F.T. TA 62/2015

eni Multitech JD/F este un lubrifiant multifuncţional, cu proprietăţi speciale, destinat tractoarelor şi utilajelor agricole moderne  în care lubrifierea se face în sistem centralizat, care trebuie să satisfacă cerinţele specificaţiilor de lubrifiere  pentru cutiile de viteze, diferenţiale, ambreiaje cu baie de ulei, frâne umede, sisteme hidraulice, transmisii finale și prizelor de putere.

Caracteristici (valori tipice)

eni Multitech JD/F 
	Grad SAE 
	
	10W-30 (80W)

	Viscozitate cinematică la 100°C
	mm²/s 
	9,5

	Viscozitate cinematică la  40°C
	mm²/s 
	55

	Viscozitate (Brookfield) la -35oC
	mPa.s
	57000

	Indice de viscozitate 
	-
	155

	Punct de inflamabilitate COC (vas deschis)
	°C
	220

	Punct de curgere 
	°C
	-39

	Densitate la 15°C
	kg/dm3
	0,880



Proprietăţi şi performanţe

* eni Multitech JD/F este formulat cu un pachet special de aditivi antiuzură şi de extremă presiune (EP) care protejează dinţii angrenajelor şi lagărele.
* Stabilitatea ridicată la oxidare face posibilă menţinerea uleiului în serviciu perioade lungi, precum și protecția componentelor lubrifiate. 
* Prin utilizarea aditivilor împotriva alunecării cu intermitențe (anti stick-slip) se reduc vibraţiile şi zgomotele în funcţionarea ambreiajelor şi sistemelor de frânare umede, folosite în transmisiile tractoarelor moderne.
* eni Multitech JD/F este perfect compatibil cu elastomeriil folosiţi în toate tipurile de garnituri, deci nu provoacă gonflarea pieselor de cauciuc din circuitele hidraulice.
* Prin bunele proprietăţi antispumante, uleiul previne disfuncţionalităţile în operarea circuitului hidraulic datorate compresibilităţii ridicate a bulelor de aer.
* Atenție: Uleiul nu trebuie utilizat în situațiile în care se impun cerințe de performanță tip API GL-5

Specificaţii

eni Multitech JD/F  îndeplineşte cerinţele următoarelor specificaţii:
- API GL-4						- CNH MAT 3525
- CAT TO-2						- CASE MS 1207, 1210
- ALLISON C-4					- FORD ESN-M2C86-B, C	
- JOHN DEERE JDM J 20C				- FORD ESN-M2C134-D
- MASSEY FERGUSON M1135, M1141, M1143	- FNHA-2-C-201
- KUBOTA UDT (Fluid)				- VCE-WB 101
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