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Eni Austria GmbH Viena – Sucursala București 	F.T. TA 61/2015

eni Multitech THT este un lubrifiant universal pentru utilajele agricole moderne.  Datorită proprietăților sale speciale, uleiul poate fi utilizat în transmisii, sisteme hidraulice, ambreiaje și frâne umede (imersate în ulei), transmisii finale și prize de putere.  

Caracteristici (valori tipice)

eni Multitech THT
	Grad SAE 
	
	15W-30 (80W)

	Viscozitate cinematică la 100°C
	mm²/s 
	10,1

	Viscozitate cinematică la  40°C
	mm²/s 
	65,6

	Viscozitate dinamică la -26oC
	mPa.s
	140000

	Indice de viscozitate 
	-
	140

	Punct de inflamabilitate COC (vas deschis)
	°C
	210

	Punct de curgere 
	°C
	-30

	Densitate la 15°C
	kg/dm3
	0,885



Proprietăţi şi performanţe
* eni Multitech THT posedă o stabilitate ridicată antioxidantă, astfel încât rezistă oricărei tendințe de formare a depunerilor 
* Prin excelentele sale proprietăți antiuzură și caracteristici bune EP uleiul asigură durate lungi de utilizare pentru angrenaje și lagăre precum și  protecție în cazul sarcinilor ridicate 
* Prin utilizarea aditivilor împotriva alunecării cu intermitențe (anti stick-slip) și a modificatorilor de frecare se reduc vibraţiile şi alunecările în funcţionarea ambreiajelor şi sistemelor de frânare umede, prevenindu-se astfel supraîncălzirile și uzurile rapide
* Datorită indicelui de viscozitate ridicat, uleiul asigură funcționarea corespunzătoare a sistemelor hidraulice la temperaturi scăzute și ridicate, prin menținerea viscozităților necesare pentru lubrifierea în siguranță 
* eni Multitech THT este complet compatibil cu toate tipurile de elastomeri utilizați la fabricarea garniturilor și nu provoacă umflările periculoase ale componentelor din cauciuc din circuitul hidraulic 
* Produsul nu corodează materialele feroase, cuprul sau aliajele metalice menținând componentele lubrifiante în perfectă stare
* Prin bunele proprietăți antispumante, uleiul previne funcționarea defectuoasă a pompelor și dispozitivelor hidraulice de comandă și control
* Atenție: Uleiul nu va fi utilizat în aplicațiile care necesită uleiuri cu nivel de performanță API GL-5

Specificaţii
eni Multitech THT este aprobat oficial sau îndeplineşte cerinţele următoarelor specificaţii:
[bookmark: _GoBack]	- API GL-4				- CASE MS 1205,1206, 1207, 1209
	- CAT TO-2				- Massey Ferguson M 1135, 1141, 1143, 1145
	- ALLISON C-4			- NEW HOLLAND FNHA-2C-201
	- Ford ESN M2C 86B, 134B-C-D   - CARRARO Transmission systems		
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