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eni MULTITECH  sunt lubrifianți destinați, în special, lubrifierii utilajelor agricole și pentru construcții, cu următoarele utilizări specifice: motoare diesel și pe benzină în patru timpi, circuite hidraulice, transmisii, frâne imersate în ulei, servodirecții și prize de putere.             

Caracteristici (valori tipice)

	eni Multitech
	
	10W-30
	10W-40
	15W-40

	Viscozitate cinematică la 100  °C
	mm²/s 
	11,0
	15,2
	13,6

	Viscozitate cinematică la 40  °C
	mm²/s 
	88
	102
	100

	Viscozitate dinamică la -25oC
	mPa.s
	6800
	6800
	-

	Viscozitate dinamică la -20oC
	mPa.s
	-
	-
	6100

	Indice de viscozitate
	-
	130
	135
	135

	Punct de inflamabilitate  COC 
	°C
	220
	228
	220

	Punct de curgere
	°C
	-33
	-30
	-27

	Densitate la 15 °C
	kg/l
	0,875
	0,879
	0,884



Proprietăţi şi performanţe

* Prin selecționarea atentă a aditivilor utilizați în formulare asigură uleiurilor eni Multitech caracteristici optime detergent/dispersante, stabilitate ridicată la oxidare, proprietăți antiuzură, antispumante, precum și caracteristici antilipire și de rezistență la strivire care asigură reducerea zgomotelor la frânare.  
* Utilizarea unui ulei sintetic special (gradele 10W-30 și 10W-40) asigură uleiurilor eni Multitech  indici de viscozitate naturali ridicați, puncte de curgere coborâte și viscozități adecvate pe întregul domeniu al temperaturilor de operare și pentru toate utilizările avute în vedere.  
* uleiurile eni Multitech pot fi utilizate în toate mecanismele care echipează utilajele agricole și pentru construcții, cum ar fi: motoarele pe benzină și diesel (și cu turbosuflantă), transmisii mecanice și hidraulice, diferențiale, transmisii finale, frâne imersate în ulei, prize de putere și compresoare de aer.  

* Atenție: produsele nu trebuie folosite în situațiile în care sunt necesare performanțe API GL-5. 

Specificaţii

eni  Multitech  depășesc cerinţele următoarelor specificaţii: 

- API CF-4 / SF 	- CAT TO-2
- ACEA E2		- JOHN DEERE JDM J27		
- API GL 4 		- FORD M2C 159B
- ALLISON  C-4 	- MB 228.1 (15W-40)
- MASSEY FERGUSON M 1139 (10W-30), M 1144, M 1145			
- ZF TE - ML  06B, 06D (10W-30, 10W-40), 07B
- FENDT VARIO (15W-40)
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