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Eni Austria GmbH Viena – Sucursala București 	F.T. TA 5-1/2015

[bookmark: _GoBack]eni Rotra ATF II D este un fluid special,  utilizat în transmisiile automate moderne şi în  multe alte domenii în care sunt necesare performanţe deosebite la temperaturi scăzute, rezistenţă la sarcini mecanice  şi  un indice de viscozitate ridicat.
eni Rotra ATF II D a fost special formulat pentru utilizarea în cutiile de viteze automate pentru care constructorii de autovehicule recomandă folosirea unor fluide de tip GM DEXRON II D. 

CHARACTERISTICI (VALORI TIPICE)
	eni Rotra ATF II D
	

	Viscozitate la 100°C
	mm²/s
	13.4

	Viscozitate la 40°C
	mm²/s
	75

	Viscozitate la –40°C
	mPa·s
	45000

	Indice de viscozitate
	-
	183

	Punct de inflamabilitate COC
	°C
	200

	Punct de curgere
	°C
	-42

	Culoare
	-
	roșu

	Densitate la 15°C
	kg/l
	0,865



PROPRIETĂŢI ŞI PERFORMANŢE
* Alegerea atentă a amelioratorului de indice de viscozitate asigură produsului caracteristici de viscozitate-temperatură  excelente, chiar şi după o lungă perioadă de utilizare.
* Punctul de curgere foarte scăzut garantează performanţele deosebite la temperaturi reduse.
* Modificatorii de frecare, corect dozaţi, asigură funcţionarea  silentioasă, lină (fără şocuri), păstrând eficienţa transmisiei.
* eni Rotra ATF II D, datorită stabilităţii la oxidare ridicate, previne degradarea la contactul cu suprafeţele supraîncălzite, micşorând totodată tendinţa de formare a şlamului.
* Datorită unor bune proprietăţi detergent-dispersante, se asigură menţinerea în suspensie a impurităţilor şi se previne astfel formarea depunerilor.
* Aditivii EP conţinuţi reduc la minimum uzura, prevenind deteriorarea transmisiei. 
* eni Rotra ATF II D nu este coroziv faţă de oţel, cupru şi, în general,  faţă de aliajele feroase şi neferoase.
* Caracteristicile antirugină asigură inhibarea tendinţei de formare a ruginii în sistemele hidraulice ale transmisiilor automate.
* Bunele proprietăţi antispumante asigură reducerea tendinţei de spumare care ar putea afecta proprietăţile de circulaţie  şi de lubrifiere ale uleiului.
* eni Rotra ATF II D este perfect compatibil cu toate tipurile de garnituri de etanşare.

SPECIFICAŢII
eni Rotra ATF II D este oficial aprobat ori îndeplineşte cerinţele următoarelor specificaţii:
- GM DEXRON II D					- Allison C4
- FORD MERCON					- Caterpillar TO-2
- MAN 339 tip Z1 (level)				- BMW
- MAN 339 tip V1 					- RENK Doromat
- MB  236.6 level					- VICKERS 35VQ25
- Voith H55.6335 (G 607, Diwa şi Midimat Transmissions)
- ZF TE-ML 04 D, 11 A, 14A
- LIEBHERR
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