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Eni Austria GmbH Viena – Sucursala București 		F.T. M 217/2015
_________________________________________________________________________________


eni i-Ride moto 15W-50 este un lubrifiant sintetic multifuncţional cu performanţe ridicate, formulat pentru motoarele ȋn patru timpi care echipează motocicletele. Uleiul satisface cerinţele de operare pe orice teren, îndeplinind condiţiile cele mai severe şi variate de operare, cum ar fi temperaturile ridicate specifice curselor şi temperaturile scăzute specifice condiţiilor cu opriri şi porniri frecvente. 

Uleiul este recomandat pentru parcursuri lungi.

Caracteristici (valori tipice)

	Grad SAE 
	
	15W-50

	Viscozitate cinematică la 100°C
	mm²/s 
	17,6 (16,3...21,9)

	Viscozitate cinematică la  40°C
	mm²/s 
	128

	Indice de viscozitate
	-
	150

	Viscozitatea dinamică la -20oC
	mPa.s
	6700

	Punct de inflamabilitate COC 
	°C
	230

	Punct de curgere 
	°C
	-27

	Densitate la 15°C
	kg/l
	0,884




Proprietăţi şi performanţe 

* eni i-Ride moto 15W-50 se menţine fluid la temperaturi scăzute şi asigură o viscozitate ridicată la temperaturi crescute. Ca urmare, poate fiutilizat în toate anotimpurile.

* Proprietăţile superioare detergent-dispersante asigură reducerea depunerilor periculoase. Ca urmare, eni i-Ride moto 15W-50  previne blocarea segmenţilor, asigură starea de curăţenie a pistoanelor şi menţine în suspensie depunerile.

*  Proprietăţile antiuzură ale uleiului asigură prelungirea duratei de utilizare a tuturor pieselor ȋn mişcare, reducând necesităţile de întreţinere şi perioadele de nefuncţionare.


Specificaţii

eni i-Ride moto 15W-50  îndeplineşte cerinţele specificaţiilor:

1. JASO MA, MA 2
1. ACEA A3
1. API SJ
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