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Eni i-Ride scooter MB 10W-30 este un lubrifiant inovator cu tehnologie sintetică, dezvoltat
în funcție de cerințele de lubrifiere a motoarelor în 4 timpi care sunt montate pe scuterele cu
transmisii automate.


Caracteristici (valori tipice)
	Grad SAE 
	
	10W-30

	Viscozitate cinematică la 100°C
	mm²/s *
	11.2

	Viscozitate cinematică la  40°C
	mm²/s *
	73

	Indice de viscozitate
	-
	145

	Viscozitatea dinamică la -25oC
	mPa.s
	6800

	Punct de inflamabilitate COC #
	°C
	235

	Punct de curgere 
	°C
	-21

	Densitate la 15°C
	kg/l
	0,853


Notă: (*) 1 mm²/s = 1 cSt (centi Stokes); (#) COC – Cleveland Open Cup (vas deschis)  


- Acest produs se caracterizează prin performanțe excelente care îl fac potrivit pentru utilizarea în cele mai solicitate motoare cu sisteme Start & Stop, care sunt deosebit de active în utilizarea urbană.
- Formularea specială a motorului Eni i-Ride scooter MB 10W-30 este capabilă să ofere cele mai bune protecție a motorului, controlând în mod eficient uzura și formarea de depuneri în toate condițiile de funcționare, chiar și în cele mai extreme.
- Eni i-Ride scooter MB 10W-30 este un lubrifiant de înaltă calitate cu frecare redusă, conceput pentru a satisface cerințele cerințele motoarelor în 4 timpi, indiferent dacă sunt sau nu avansate tehnologic.
- Caracteristicile vâscozimetrice ale produsului asigură condiții excelente de lubrifiere în orice condiții de conducere, chiar și în timpul accelerațiilor frecvente și bruște care apar adesea în traficul urban.
- Componentele prezente în formularea Eni i-Ride scooter MB 10W-30 au fost selectate cu scrupulozitate pentru a conferi produsului toate elementele distinctive potrivite pentru a satisfice cerințele de lubrifiere doar a motorului montat pe scutere, deoarece acestea au sistem automat de transmisii automate cu variație continuă (CVT), spre deosebire de motoarele în 4 timpi care încorporează și ele ambreiaje cufundate în ulei.

Specificaţii

eni i-Ride scooter 10W-40  îndeplineşte cerinţele specificaţiilor:

• API SJ
• JASO MB
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