	eni i-Ride  (
PRODUCT DATA SHEET
)scooter 15W-50 
	[image: ίð]



Eni Austria GmbH Viena – Sucursala București 		F.T. M 166/2015
_________________________________________________________________________________


[bookmark: _GoBack]eni i-Ride scooter 15W-50 este un lubrifiant sintetic formulat pentru motoarele ȋn patru timpi care echipează  scuterele. Destinat motoarelor răcite cu aer sau apă, rezistă celor mai severe condiţii de operare. Deoarece nu are limitări ȋn ceea ce priveşte domeniul temperaturilor mediului, eni i-Ride scooter 15W-50 poate fi utilizat ȋn toate anotimpurile şi la toate latitudinile.


Caracteristici (valori tipice)

	Grad SAE 
	
	15W-50

	Viscozitate cinematică la 100°C
	mm²/s *
	17,6 (16,3...21,9)

	Viscozitate cinematică la  40°C
	mm²/s *
	128

	Indice de viscozitate
	-
	150

	Viscozitatea dinamică la -20oC
	mPa.s
	6700

	Punct de inflamabilitate COC #
	°C
	230

	Punct de curgere 
	°C
	-27

	Densitate la 15°C
	kg/l
	0,873


Notă: (*) 1 mm²/s = 1 cSt (centi Stokes); (#) COC – Cleveland Open Cup (vas deschis)  


Proprietăţi şi performanţe 

* Componentele sintetice ajută la formarea unui film de ulei care aderă puternic la suprafeţele metalice, chiar şi la perioade lungi de staţionare a motorului, asigurând astfel pornirea uşoară şi reducerea uzurii ȋn condiţiile unor sarcini ridicate.

* Prezenţa componentelor sintetice cu volatilitate scăzută şi stabilitate termică ridicată reduce consumul de ulei şi formarea depunerilor periculoase ȋn motor. În acelaşi timp, prin menţinerea ȋn suspensie a potenţialelor depuneri, se menţin pistoanele curate şi se previne blocarea segmenţilor.

Specificaţii

eni i-Ride scooter 15W-50  îndeplineşte cerinţele specificaţiilor:

1. JASO MA, MA 2
1. API SJ
1. ACEA A3
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