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eni i-Ride scooter 2t este un lubrifiant sintetic care produce o foarte scăzută emisie de fum,  destinat motoarelor ȋn doi timpi ale motocicletelor moderne. 
Produsul poate fi folosit cu sau fără preamestecare.


Caracteristici (valori tipice)

	Viscozitate cinematică la 100°C
	mm²/s *
	11,8

	Viscozitate cinematică la  40°C
	mm²/s *
	94

	Indice de viscozitate
	-
	115

	Punct de inflamabilitate COC #
	°C
	125

	Punct de curgere 
	°C
	-24

	Densitate la 15°C
	kg/l
	0,874


Notă: (*) 1 mm²/s = 1 cSt (centi Stokes); (#) COC – Cleveland Open Cup (vas deschis)  


Proprietăţi şi performanţe 

* eni i-Ride scooter 2t este formulat cu uleiuri de bază sintetice care asigură excelente performanţe motorului, chiar la temperaturi ridicate şi garantează starea de curăţenie a motorului şi foarte bună acţiune antiuzură. Se reduc astfel depunerile ȋn camera de ardere, ȋn zona segmenţilor, a sistemului de evacuare şi se previne ancrasarea bujiilor.

* eni i-Ride scooter 2t  asigură o excelentă protecţie a motorului ȋmpotriva coroziunilor şi uzurilor.


Specificaţii

eni i-Ride scooter 2t  îndeplineşte cerinţele specificaţiilor:

1. API TC
1. JASO FC
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