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APLICAȚII

Eni Rubus CSX 2 este o unsoare de „grad alimentar” pe bază de complex de sulfonat de calciu, ulei alb farmaceutic și aditivi antioxidanti și anticorozivi. Este deosebit de potrivită pentru lubrifierea numeroaselor aplicații din industria alimentară, farmaceutică și cosmetică.
Caracteristicile EP intrinseci, datorate tehnologiei specifice de formulare, o fac deosebit de adecvată pentru lubrifierea rulmenților și componentelor supuse la sarcini mari, vibrații sau șocuri.
Aderența și rezistența la spălare cu apă fac din această unsă o alegere ideală pentru lubrifierea lanțurilor și componentelor care funcționează la temperaturi ridicate și scăzute, în medii apoase sau parțial scufundate (în ambalare și îmbuteliere, în pescării și în industriile agroalimentare).
Eni Rubus CSX 2 este adecvată pentru lubrifierea angrenajelor deschise, a motoarelor electrice și a rulmenților ventilatoarelor.
Este formulată exclusiv cu aditivi incluși în FDA Group 21 CFR 178.3570 și este lipsită de: materiale modificate genetic, materiale de origine animală, substanțe alergene majore, precum uleiuri de nuci, uleiuri de soia și derivați din industria lactatelor.

AVANTAJE PENTRU CLIENȚI

• Respectă cerințele sistemului HACCP (Analiza Riscurilor și Punctele Critice de Control) datorită înregistrării NSF H1 (contact incidental cu alimentele).
• Potrivit pentru aplicații care operează în medii umede și în prezența apei, datorită aderenței excelente și rezistenței la spălare cu apă.
• Asigură protecție eficientă și o durată de viață prelungită a componentelor lubrifiate, datorită rezistenței excelente la sarcini, vibrații și șocuri.
• Permite intervale lungi de schimb datorită stabilității termice și mecanice excepționale.
• Prelungește durata de viață a componentelor lubrifiate, chiar și în atmosfere saline, datorită protecției remarcabile împotriva coroziunii.
• Insolubil în apă și abur.
• Compatibil cu elastomerii utilizați în mod obișnuit în sistemele de lubrifiere ale echipamentelor alimentare.
SPECIFICAȚII - APROBĂRI

• NSF H1 - n° 151653
• ISO 12924 L-XBDHB 2
• Kosher
• Halal
• DIN 51502 KPF2N-20

CARACTERISTICI
	Proprietati
	Metoda
	Unitate
	Tip

	Consistenta (NLGI)
	-
	-
	2

	Agent de ingrosare
	-
	-
	Calciu Sulfonat complex

	Tip ulei de baza
	-
	-
	Ulei alb farmaceutic

	Vascozitate ulei de baza la 40°C
	ASTM D 445
	mm²/s
	220

	Aparenta
	-
	-
	Fina, omogena

	Culoare
	-
	-
	Maron deschis

	Punct de topire
	ASTM D 566
	°C
	280

	Penetrare la 60 de curse duble
	ASTM D 217
	dmm
	280

	Sarcina de sudură la testul cu 4 bile
	ASTM D 2596
	daN
	>750

	Testul de coroziune EMCOR
	IP 220
	-
	0/0

	Testul de spălare cu apă la 79°C
	ASTM D 1264
	%
	0

	Intervalul de temperatură
	
	°C
	-25/+140 (max. 180)



• Eni Rubus CSX 2 trebuie depozitat separat de alte lubrifianți, substanțe chimice și produse alimentare, ferit de lumina directă a soarelui sau alte surse de căldură. Depozitați între 0°C și +40°C.
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