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1. IDENTIFICAREA SUBSTANŢEI/PRODUSULUI ŞI A SOCIETĂŢII/ÎNTREPRINDERII

0. Identificarea produsului
Forma produsului			: Amestec
Denumirea comercială			: ENI ANTIFREEZE SPEZIAL
EC indice nr.				: -
EC nr.					: -
CAS nr.					:-
Cod produs				: 5177
Formula				: 0709-2011

0. Utilizări relevante ale substanţei sau amestecului şi utilizări contraindicate
1. Utilizări relevante
Pentru publicul larg
Categoria principală de utilizare		: Industrială, Profesională, Consum
Utilizare specială 
Industrială/Profesională		: Utilizare specifică
				  Utilizare largă
				  inclusiv prin folosirea în amestecuri
Utilizarea substanţei/preparatului	: Anticongelant
Funcţia sau categoria de utilizare	: Agent anticongelant

1. Utilizări contraindicate

Nu există informaţii disponibile

0. Detalii privind furnizorul fişei cu date de securitate

Producător/Furnizor:
ENI S.p.A.
P.le E. Mattei 1-00144 ROMA Italia
Tel (+39) 06 59821
www.eni.com

Contact:
Refining & Marketing Division
Via Laurentina 449 00142 ROMA Italia
Tel (+39) 06 59881  Fax (+39) 06 59885700
Persoana responsabilă: qualt-t@eni.com

Importator/distribuitor: 
ENI AUSTRIA GmbH Viena - Sucursala Bucureşti, 
Șoseaua Pipera 43, Corp B, parter, 014254, Sector 2, București
Telefon: 0376.203.880;  Fax: 0376.203.882
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0. Telefon de urgenţă

CNIT +39 0382 24444 (24 h)

RO:  0376.203.880 (orele 9oo- 17oo)


2. IDENTIFICAREA PERICOLELOR 

2.1. Clasificarea substanţei sau amestecului

Clasificare conform Regulamentului (EC) nr. 1272/2008 [CLP]:

Acute Tox. 4 (Oral)  H302

Textul complet al frazelor H		: secţiunea 16

Clasificare conform Directivelor EC 67/548/EEC, 1999/45EC (inclusiv amendamentele), HG 1408/2008 şi
HG 937/2010:

Xn; R 22

Textul complet al frazelor R		: secţiunea 16

Pericole fizico-chimice, pentru sănătate şi efecte asupra mediului

Periculos prin înghiţire

2.2. Elemente pentru etichetă

În concordanţă cu directivele EC sau cu reglementările naţionale corespunzătoare, nu există obligaţii de etichetare pentreu acest produs

Etichetare conform Regulamentului (EC) No. 1272/2008 [CLP] 

Simbol de pericol			:   
  					    [image: ]
					   Xn – Periculos

Ingrediente periculoase			: Etilenglicol

[bookmark: _GoBack]Fraze R				: R22 – Periculos dacă este înghiţit

Fraze S					: S2 - A nu se lăsa la îndemâna copiilor
					  S46 – Dacă aţi înghiţit solicitaţi imediat asistenţă medicală şi arătaţi 
						ambalajul sau eticheta 
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2.3. Alte pericole (irelevante pentru clasificare)

Fizico-chimice		: Acest produs este combustibil dar nu clasificat drept ”inflamabil”. Apariţia ames-tecului inflamabil de vapori se produce la temperaturi care sunt mult mai ridicate decât ale mediului ambiant. Dacă produsul este manipulat sau folosit la temperaturi ridicate, contactul cu produsul încălzit sau vaporii poate cauza arsuri.

Sănătate				: Dacă produsul este manipulat sau folosit la temperaturi ridicate, contactul cu
produsul încălzit sau vaporii poate cauza arsuri. Orice material, în caz de accidente sur-venite la instalaţii aflate sub presiune ori similare poate, accidental, să fie injectată în ţesuturile subcutanate chiar dacă în aparenţă persoana nu a suferit leziuni externe. În acest caz, victima trebuie transportată la spital, cât mai repede posibil pentru consult medical de specialitate. 

Mediu					: Nu

Contaminanţi				: Nu

3. COMPOZIŢIE/INFORMAŢII DESPRE COMPONENŢI

3.1.  Substanţe

Nu se aplică

3.2.  Amestecuri

Compoziţie/informaţii despre componenţi		: Etilenglicol, aditivi anticorozivi şi antispumanţi

Componenţi periculoşi şi/sau cu limite
de expunere ocupaţională			: Vezi tabelul	

	Denumire
	Identificarea produsului
	%
	Clasificare conform Directivei 67/548/EEC

	Etilenglicol (componentul principal)
	(CAS nr.) 107-21-1
(EC nr.) 203-473-3
(EC index) 603-027-00-1
(REACH nr.) 01-2119456816-28
	90 - 95
	Xn; R22

	Acid 2/etilhexanoic, sare de sodiu
(aditiv)
	(CAS nr.) 19766-89-3
(EC nr.) 243-283-8
(EC index) -
(REACH nr.) -
	0,99 – 2,99
	Repr. Cat.3; R63



	Denumire
	Identificarea produsului
	%
	Clasificare conform (EC)  1272/2008 [CLP]

	Etilenglicol (componentul principal)
	(CAS nr.) 107-21-1
(EC nr.) 243-283-8
(EC index) 603-027-00-1
(REACH nr.) 01-2119456816-28
	90 - 95
	Acute Tox. 4 (Oral); H302

	Acid 2/etilhexanoic, sare de sodiu
(aditiv)
	(CAS nr.) 19766-89-3
(EC nr.) 243-283-8
(EC index) -
(REACH nr.) -
	0,99 – 2,99
	Repr. 2; H361d


Textul complet pentru frazele R, H şi EUH         :	vezi secţiunea 16
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4. MĂSURI DE PRIM AJUTOR

4.1.  Descrierea măsurilor de prim ajutor

Generalităţi:	În cazul vomitării spontane, transportaţi victima la spital pentru verificarea posibilităţii aspirării produsului în plămâni.	

Inhalare:	În cazul inhalării de vapori sau aerosoli, scoateţi victima la aer curat. Dacă este necesar solicitaţi asistenţă medicală. 

Contactul cu pielea:	Înlocuiţi mînuşile şi hainele contaminate. Spălaţi cu multă apă şi săpun. Dacă inflamarea sau iritarea persistă, solicitaţi ajutor medical. În cazul contactului cu produs fierbinte răciţi părţile afectate cu multă apă rece şi acoperiţi cu tifon sau pânză curată. Chemaţi un medic sau mergeţi la spital. Nu folosiţi unguente dacă nu au fost recomandate de medic. Nu puneţi gheaţă pe arsură.
 
Contactul cu ochii:	Spălaţi ochii cu multă apă timp de 15 minute. Dacă iritaţia persistă solicitaţi ajutor me-dical. In cazul contactului cu produs fierbinte spălaţi cu multă apă rece şi acoperiţi cu tifon sau pânză curată. Chemaţi un medic sau mergeţi la spital. Nu folosiţi unguente dacă nu au fost recomandate de medic.

Înghiţire:	Nu provocaţi voma pentru a preveni aspirarea în căile respiratorii. Dacă persoana este conştientă, să clătească gura cu apă fără a înghiţi. Chemaţi un medic sau mergeţi la spital. Dacă persoana este în stare de inconştienţă, plasaţi-o într-o poziţie de relaxare. În cazul vomei spontane, capul trebuie coborât pentru a preveni riscul aspirării în căile res-piratorii.

 4.2.  Principalele simptome şi efecte, acute şi întârziate

Simptome/vătămări 
după inhalare:	Produsul are tensiunea de vapori redusă, astfel încât în condiţii normale de temperatură concentraţia în aer este neglijabilă. O concentraţie mărită poate rezulta în utilizarea pro-dusului la temperaturi ridicate, sau în condiţii care favorizează apariţia ceţei de ulei. În aceste cazuri, expunerea îndelungată poate provoca iritarea căilor respiratorii, dureri de cap, stare de greaţă.

Simptome/vătămări după 
contactul cu pielea:	Contactul prelungit şi repetat cu pielea poate cauza înroşirea, iritarea sau apariţia derma-titelor. Contactul cu produsul fierbinte poate cauza arsuri.

Simptome/vătămări după 
contactul cu ochii:	Contactul cu ochii poate provoca o uşoară iritare trecătoare. Contactul cu produsul fier-binte sau vapori poate provoca arsuri.

Simptome/vătămări 
după inghiţire:	Înghiţirea accidentală a unor cantităţi semnificative de produs (vezi secţiunea 11) poate cauza vătămări grave, comă şi deces. Efectele pot fi întârziate.

Simptome/vătămări după
administrare intravenoasă:	Nu sunt informaţii disponibile
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4.3.  Indicaţii cu privire la controlul medical imediat şi cerinţe de tratament special

Solicitaţi control medical în toate cazurile de arsuri serioase.

5. MĂSURI DE COMBATERE A INCENDIILOR

5.1.  Medii de stingere a incendiilor

Medii adecvate:	Incendiu de mici dimensiuni: dioxid de carbon, spumă, anumite chimicale, nisip sau pă-mânt. Incendiu puternic: spumă sau apă (pulverizată). Aceste mijloace trebuie folosite doar de personal specializat. 

Medii inadecvate:	Nu utilizaţi apa sub formă de jet. Aceasta poate înteţi şi extinde incendiul.

5.2.  Pericole speciale cauzate de substanţa sau amestecul în cauză

Pericol de incendiu:	Acest produs este combustibil dar nu este clasificat ca inflamabil. Producerea de vapori inflamabili are loc la temperaturi mult mai ridicate decât acelea ale mediului ambiant.

Pericol de explozie:	În cazul pierderilor din circuitele sub presiune se formează ceaţă de ulei. În acest caz, trebuie să se ţină seama că limita inferioară de explozie este în jur de 45 g ulei/m3 de aer.

Produse de combustie:	Arderea incompletă produce un amestec complex de produse solide, lichide şi gaze, cum ar fi: CO, NOx, compuşi oxigenaţi (aldehide etc.), NaOx.

5.3.  Informaţii pentru pompieri

Instrucţiuni generale:	Dacă este posibil opriţi scurgerile de produs şi mutaţi containerele şi butoaiele în afara zonei periculoase. Produsul scurs care nu arde trebuie acoperit cu nisip sau spumă. Folosiţi apa sub formă de spray pentru a răci containerele şi suprafeţele expuse flăcărilor. Dacă focul nu poate fi controlat, evacuaţi zona.

Echipament de protecţie special
pentru pompieri:	Echipament de protecţie individual (secţiunea 8). Aparat de respiraţie autonom.

Alte informaţii:	În caz de incendiu nu împrăştiaţi produsele reziduale, deşeurile şi apa scursă: colectaţi-le separat şi utilizaţi un tratament adecvat.

6. MĂSURI ÎN CAZ DE SCURGERI ACCIDENTALE

6.1.  Preicauţii personale, echipament de protecţie şi proceduri de urgenţă

Măsuri generale:	Dacă se poate efectua în condiţii de siguranţă pentru voi, întrerupeţi orice sursă de scur-gere şi eliminaţi sursele de aprindere (electricitate, scântei, flăcări). Evitaţi împroşcările accidentale pe suprafeţele calde sau contacte electrice.

6.1.1. Pentru personalul neangajat în urgenţe

Echipament de protecţie:	Vezi secţiunea 8.
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Proceduri de urgenţă:	Evitaţi contactul direct cu materialul împrăştiat. Alertaţi personalul cu atribuţii în cazuri de urgenţă, cu excepţia cazurilor de mici scurgeri şi alte acţiuni care pot fi făcute dacă per-
sonalul a fost instruit corespunzător de persoane competente în conducerea operaţiunilor cu caracter de urgenţă. 

6.1.2. Pentru personalul cu răspunderi în situaţii de urgenţă

Echipament de protecţie:	Scurgeri reduse: echipament de lucru normal, antistatic. 
Scurgeri masive: salopete din materiale antistatice şi rezistente la produse chi-mice, iar dacă este necesar, din material rezistent la căldură şi izolant. Mănu-şile din PVA nu sunt rezistente la apă şi nu vor fi folosite în situaţii de urgenţă. Dacă se anticipează contactul cu produs fierbinte, se vor folosi mănuşi rezis-tente la temperatură ridicată şi izolate termic. Cască de protecţie. Bocanci sau cizme din material antistatic şi care previn alunecările. Glugă şi/sau vizieră de protecţie a feţei, pentru protejarea ochilor dacă se anticipează posibilitatea îm-prăştierii de produs. Protejarea căilor respiratorii: dispozitiv  complet sau parţial, cu filtre pentru vapori organici (aplicabil şi pentru H2S). Aparat de respiraţie au-tonom care poate fi utilizat în concordanţă cu suprafaţa scurgerii şi mărimea previzionată a expunerii. Dacă situaţia nu poate fi complet evaluată, sau există posibilitatea unei lipse de oxigen, se vor folosi doar aparatele de respiraţie autonome. 

Proceruri de urgenţă:	Informaţi autorităţile competente conform reglementărilor în vigoare. 

6.2.  Precauţii referitoare la mediu

Nu lăsaţi produsul să se scurgă în în canalizare, cursuri de apă sau pe spaţii verzi. 

6.3.  Metode şi materiale pentru păstrare în siguranţă şi curăţare

Pentru cotaminare:	Sol: Asiguraţi păstrarea în siguranţă a produsului scurs tratat cu nisip, pământ sau alte substanţe absorbante. Adunaţi lichidul şi deşeurile cu produs în containere adecvate rezistente la apă şi ulei. Curăţaţi zona contaminată. Acţionaţi în concordanţă cu regle-mentările locale. 
Apă: Acest produs este solubil în apă şi, ca urmare, nu pot fi luate măsuri speciale. Dacă este posibil, colectaţi produsul scurs cu mijloace mecanice. Anunţaţi autorităţile compe-tente despre incident. Acţionaţi în concordanţă cu legislaţia în domeniu.

Alte informaţii:	Nu folosiţi solvenţi sau dispersanţi dacă nu sunt avizaţi de un expert sau dacă nu sunt aprobaţi de autorităţile locale. Măsurile recomandate sunt bazate pe mai multe scenarii cu scurgeri de acest produs; totuşi condiţiile locale (vânt, temperatura aerului, prezenţa valurilor, direcţia şi viteza curentului apei) au o influenţă semnificativă în alegerea măsurilor adecvate.
                                                
6.4.  Referinţe la alte secţiuni

A se vedea secţiunea 8.

7. MANIPULARE ŞI DEPOZITARE
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7.1. Precauţii pentru manipularea în siguranţă

Precauţii pentru manipulare
În siguranţă:	Aveţi în vedere să fie urmate reglementările cu privire la manipularea şi depozitarea pro-duselor inflamabile. Nu folosiţi aer comprimat pentru operaţiile de  ambalare, descărcare şi manipulare. Menţineţi produsele departe de suprafeţele calde, scântei sau foc deschis. Manipulaţi produsele în spaţiu deschis sau zone bine ventilate. În timpul operaţiilor de transvazare sau amestecare, legaţi echipamentul la pământ. Evitaţi acumularea sar-cinilor electrice. Goliţi containerele care conţin reziduuri de produse combustibile. Nu tă-iaţi, sudaţi, găuriţi sau incineraţi containerele goale decât dacă sunt perfect golite şi curăţate. Înaintea înregistrării vaselor de stocare şi începerii oricărei operaţii în zona delimitată, asiguraţi o curăţenie adecvată şi controlul conţinutului de oxigen şi al inflamabilităţii. 

Temperatura de manipulare:	0...65oC

Măsuri de igienă:	Evitaţi contactul cu pielea. Nu fumaţi. Nu înghiţiţi. Nu inhalaţi fum, ceaţă sau vapori de produs.

7.2. Condiţii pentru depozitare, inclusiv unele incompatibilităţi

Condiţii de depozitare:	Depozitaţi în zone uscate şi ventilate. Feriţi produsele de flăcări deschise, suprafeţe calde şi surse de aprindere. Nu fumaţi. Dacă produsul este livrat în containere, menţineţi-l în vasul originale sau în recipienţi adecvaţi păstrării produ-sului respectiv. Menţineţi containerele închise ermetic şi cu etichetele originale.

Produse incompatibile:	Oxidanţi şi acizi puternici, metale alcaline.

Materiale incompatibile:	Nu folosiţi ambalaje din zinc. Folosiţi doar ambalajele originale sau care sunt aprobate pentru acest produs.

Temperatura de păstrare:	0 – 55oC

Zona de depozitare:	Proiectarea depozitului, rezervoarelor, echipamentelor şi procedurile de operare trebuie să îndeplinească cerinţele legislaţiei europene, naţionale sau locale. Instalaţiile de stocare trebuie prevăzute cu posibilităţi adecvate de colectare a produsului pentru a preveni poluarea apei şi solului în cazul unor scurgeri. Curăţarea interioară a rezervoarelor de depozitare trebuie efectuată doar de personal calificat şi dotat corespunzător, care să îndeplinească reglementările naţionale, locale sau ale companiei.
 
Materialele ambalajelor:	Pentru containere, sau acoperirile containerelor folosiţi materiale specifice aprobate pen-tru a fi folosite cu produsul respectiv. Pentru aceste containere se recomandă oţel cu conţinut redus de carbon (moale) sau inoxidabil. 
Anumite materiale sintetice nu pot fi utilizate, dependent de specificaţia materialului şi utilizarea preconizată. Compatibilitatea se verifică de producător.

7.3. Utilizări finale specifice

Nu există informaţii disponibile.
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8. CONTROLUL EXPUNERII/PROTECŢIE PERSONALĂ

8.1. Parametri de control

	Etilenglicol (107-21-1)

	Belgia
	Valoare limită (mg/m3)
	52 mg/m3 

	Belgia
	Valoare pe timp scurt (mg/m3)
	104 mg/m3 

	Germania
	TRGS 900 Limita expunerii ocupaţionale (mg/m3)
	26 mg/m3

	Germania
	TRGS 900 Limita expunerii pe timp scurt (mg/m3)
	52 mg/m3

	Italia; Portugalia; USA ACGIH
	ACGIH TLV – STEL Ceiling (mg/m3)
	100 mg/m3 

	Italia
	OEL TWA (mg/m3)
	52 mg/m3 (piele)

	Italia
	OEL STEL (mg/m3)
	104 mg/m3 (piele)

	Spania
	VLA – ED (mg/m3)
	52 mg/m3 

	
	VLA – EC (mg/m3)
	104 mg/m3 

	Elveţia
	VLE (mg/m3)
	52 mg/m3 

	
	VME (mg/m3)
	26 mg/m3 

	Danemarca
	Graensevaerdie (langvarig) (mg/m3)
	10 mg/m3 

	
	Graensevaerdie (kortvarig) (mg/m3)
	20 mg/m3 

	Olanda
	MAC TGG 8h (mg/m3)
	10 mg/m3 

	Anglia
	WEL TVA (mg/m3) 
	10 mg/m3 

	România
	Expunere pe termen lung – 8 ore (mg/m3)
	10 mg/m3 



Monitorizarea metodelor:	Procedurile de urmărire trebuie să fie în concordanţă cu indicaţiile autorităţilor naţionale
sau contractele de muncă. Se va face referire la legislaţia în vigoare (Legea 319/2006 privind Securitatea şi sănătatea în muncă şi HG 1218/2006 privind Stabilirea cerinţelor minime de securitate şi sănătate în muncă pentru asigurarea protecţiei lucrătorilor împotriva riscurilor legate de prezenţa agenţilor chimici – anexa 1) şi la asigurarea unor condiţii bune de igienă industrială.

8.2. Controlul expunerii

Controlul tehnologiei specifice:	Înaintea înregistrării vaselor de stocare şi începerii oricărei operaţii în zona delimitată, asiguraţi o curăţenie adecvată şi controlul conţinutului de oxigen şi al inflamabilităţii. 

Echipament de protecţie
individual:	Ecran de protecţie a feţei. Mănuşi. Salopetă de protecţie. Ochelari de protecţie. Încălţăminte de protecţie. Mască pentru praf sau aerosoli.

                                                     [image: ]
 
Protecţia mâinilor:	Dacă există riscul contactului cu pielea, folosiţi mănuşi rezistente la hidro-carburi căptuşite cu postav. Folosiţi mănuşile respectând toate condiţiile şi fără a depăşi limitele fixate de 
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producător. Înlocuiţi imediat mănuşile în cazul tăierii, găuririi sau al altor semne de degradare a acestora. Dacă este necesar, faceţi referire la standardul EN 374. Materialele adecvate sunt constituite din nitril sau PVC (polivinilclorură) cu un indice de protecţie > 5 (durata de permeabilitate > 240 minute).

Protejarea ochilor:	Folosiţi ochelari de protecţie sau ecran de protecţie a feţei. Dacă este necesar vedeţi standardele naţionale sau standardul EN 166. 

Protecţia pielei şi a 
corpului:	Folosiţi salopete complete. Vedeţi şi standardele aplicabile (EN 340), pentru definirea caracteristicilor şi performanţelor în concordanţă cu riscurile referi-toare la zona respectivă. Este necesară folosirea încălţămintei de protecţie cu caracteristici anti-alunecare, rezistentă chimic şi, dacă este necesar, protejată împotriva temperaturii. 

Protecţia căilor respiratorii:	Independent de alte măsuri posibile (modificări tehnologice, proceduri de ope-rare şi alte măsuri de limitare a expunerii lucrătorilor), poate fi folosit echipa-mentul de protecţie personal în funcţie de necesităţi. Spaţii deschise sau bine ventilate: în prezenţa ceţei de ulei sau dacă produsul este manipulat în condiţii neadecvate, folosiţi măşti cu acoperire completă sau parţială a feţei şi filtre pen-tru aerosoli sau ceaţă de ulei. În cazul în care este prezentă o cantitate semnifi-cativă de vapori (manipulare la temperatură ridicată, de exemplu), folosiţi măşti cu acoperire completă sau parţială a feţei şi filtre pentru vapori de hidrocarburi. Pentru  zone închise sau interioarele rezervoarelor, folosiţi măsuri de protecţie  a căilor respiratorii (măşti sau aparate autonome de respirat), alese în concor-danţă cu activitatea specifică, precum şi cu durata prevăzută a expunerii.

Protecţie la pericole termice:	Dacă se anticipează un contact cu produse calde, mănuşile trebuie să fie izolate şi rezistente la temperatură.

Controlul expunerii mediului:	Nu deversaţi produsul în mediul înconjurător.

Controlul expunerii 
consumatorului:	Nu sunt necesare cerinţe speciale dacă estemanipulat la temperatura camerei.

8.3. Măsuri de igienă

Măsuri generale de igienă
şi protecţie:	Evitaţi contactul cu pielea şi ochii. Nu inhalaţi vapori sau ceaţă de produs. Nu vă spălaţi pe mâini cu materiale îmbibate în produs. Nu introduceţi cârpe îmbibate în produs în buzunarele salopetei. Nu mâncaţi, beţi sau fumaţi cu mâinile murdare. Spălaţi mâinile cu apă şi săpun. Nu folosiţi solvenţi sau alte produse iritante ale pielei. Nu refolosiţi mănuşile dacă au fost contaminate.

9. PROPRIETĂŢI FIZICE ŞI CHIMICE

9.1. Informaţii privind proprietăţile fizice şi chimice de bază

Stare fizică:	Lichid

Masa moleculară:	Nu se aplică pentru amestecuri
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Culoare:	Roşie

Miros:	Miros specific (glicol)

Limitarea mirosului:	Nu sunt date disponibile

pH:	8,3...8,9

Punct de topire	≤ - 22oC (ASTM D 1177)

Punct de solidificare:	Nu se dispune de date

Punct de fierbere:	> 170oC (ASTM D 1120)

Punct de inflamabilitate:	> 115oC (ASTM D 93)

Viteza relativă de evaporare
(butilacetat = 1):	Nu sunt date disponibile pentru preparat/amestec

Inflamabilitate (solid, gaz):	Nu sunt date disponibile

Limita de explozie:	3...53% vol. (etilenglicol)

Presiunea de vapori:	< 0,1 mPa 

Densitatea relativă a vaporilor:	Nu se dispune de date

Densitatea relativă:	Nu se dispune de date

Densitate:	1100...1130 kg/m3 (20oC) (ASTM D 4052	

Solubilitate:	Apă: Complet
					
Log Pow (coeficient de
partiţie n-octanol/apă): 	Nu se aplică pentru amestecuri

Temperaturaa de autoaprindere:	> 300oC (DIN 51794)

Temperatura de descompunere:	Nu sunt date disponibile

Viscozitatea cinematică:	3 mm2/s (la 20oC) (ASTM D 445)

Viscozitatea dinamică:	Nu sunt date disponibile

Proprietăţi explozive:	Nu

Proprietăţi oxidante:	Nu

9.2. Alte informaţii

Conţinut de compuşi organici
volatili (VOC):	= 0 (EU, CH)
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10. STABILITATE ŞI REACTIVITATE

10.1. Reactivitate

Acest amestec nu induce pericole datotită reactivităţii, cu excepţia acelora menţionate în paragrafele următoare.

10.2. Stabilitate chimică

Produs stabil, în concordanţă cu proprietăţile sale intrinseci (în condiţii normale de depozitare şi manipulare).

10.3. Posibilităţi de reacţii periculoase

Nu sunt (în condiţii normale de depozitare şi manipulare). Contactul cu oxidanţi puternici (peroxizi, cromaţi etc.) 
sau metale alcaline poate constitui un pericol de incendiu. Amestecul cu nitraţi sau alţi oxidanţi puternici (cloraţi,
percloraţi, oxigen lichid) poate crea o masă critică explozivă. Sensibilitatea la căldură, frecare, şocuri, nu poate fi 
anticipată.

10.4. Condiţii de evitat

Menţineţi produsul la distanţă de: oxidanţi puternici, flacără deschisă, suprafeţe fierbinţi şi surse de aprindere.
Evitaţi formarea de sarcini electrostatice. Contactul cu acizi puternici poate schimba caracteristicile produsului.

10.5. Materiale incompatibile

Oxidanţi şi acizi puternici, metale alcaline.

10.6. Produse de descompunere periculoase

Nu sunt.

11. INFORMAŢII TOXICOLOGICE

11.1. Informaţii privind efectele toxicologice

Toxicitate acută:	Periculos dacă este înghiţit. 
	Doza fatală estimată pentru etilenglicol este de 1,4 ml/kg (masă corporală), aproximativ 100 ml pentru o persoană adultă.

	ENI ANTIFREEZE SPEZIAL

	LD50 – toxicitate dermală (iepure)
	> 2000 mg/kg (calculată pe baza compoziţiei)

	LC50 – toxicitate la inhalare (şobolan)
	> 5 mg/l/4h (calculată pe baza compoziţiei)



Iritarea pielei:	Nu este clasificat (pe baza datelor disponibile nu poate fi clasificat)
	pH: 8,3 – 8,9

Corozivitate:	Nu este clasificat (pe baza datelor disponibile nu poate fi clasificat)
	pH: 8,3 – 8,9
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Sensibilizarea pielei sau
a căilor respiratorii:	Nu este clasificat (pe baza datelor disponibile nu poate fi clasificat). Acest produs nu con-ţine cantităţi semnificative de substanţe clasificate ca sensibilizatoare (în orice caz, <0,1% masă).
	
Efecte mutagene:	Nu este clasificat (pe baza datelor disponibile nu poate fi clasificat). Acest produs nu conţine cantităţi semnificative de substanţe clasificate ca mutagene conform EU (în orice caz, < 0,1% masă).
	
Carcinogenitate:	Nu este clasificat (pe baza datelor disponibile nu poate fi clasificat).  Niciun component al produsului nu este cuprins în listele cu substanţe carcinogene de NTP, IARC, OSHA, EU sau altele.
	
Capacitatea de reproducere:	Nu este clasificat (pe baza datelor disponibile nu poate fi clasificat) – pe baza compoziţiei.
		
Toxicitate la doze	Nu este clasificat (pe baza datelor disponibile nu poate fi clasificat) – pe baza 
repetate:	compoziţiei.

Potenţiale efecte şi simptome
adverse asupra sănătăţii 
umane:	Expunerea prelungită sau repetată la contactul cu pielea poate cauza înroşiri, iritaţii sau dermatite. Contactul cu ochii poate provoca înroşiri sau iritaţii temporare. Periculos dacă este înghiţit.

Alte informaţii:	Nu

12. INFORMAŢII ECOLOGICE

12.1. Toxicitate

Ecologie – generalităţi:	Deversarea necontrolată în mediu poate conduce la contaminarea diferitelor componente (sol, apă freatică, cursuri de apă). Manipulaţi respectând regulile generale stabilite pentru prevenirea poluării şi deversarea în mediul înconjurător. Pe baza componenţilor şi prin comparare cu alte produse de acelaşi tip şi compoziţie, este de aşteptat ca produsul să fie toxic pentru organismele acvatice la peste 100 mg/l şi să nu fie considerat ca peri-culos pentru mediu.

Ecologie – aer:	Produsul are o presiune de vapori scăzută astfel că, în condiţii normale de temperatură, concentraţia în aer este neglijabilă. O concentraţie semnificativă se poate produce doar dacă produsul este folosit la temperaturi ridicate, sau sub formă de ceaţă sau spray.

Ecologie – apă:	Produsul este solubil în apă. 


	ENI ANTIFREEZE SPEZIAL

	LC50 peşti 1
	>100 mg/l (calculat pe baza compoziţiei)

	LC50 alte organisme acvatice 1
	>100 mg/l (calculat pe baza compoziţiei)

	EC50 Daphnia 1
	>100 mg/l (calculat pe baza compoziţiei)
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	Etilenglicol (107-21-1)

	LC50 peşti 1
	>18500 mg/l 96h

	EC50 Daphnia 1
	>10500 - 12700 mg/l 48h

	LC50 alte organisme acvatice 2
	≥ 10000 mg/l 48h



12.2. Persistenţă şi degradabilitate

	ENI ANTIFREEZE SPEZIAL

	Persistenţă şi degradabilitate
	Cei mai importanţi constituenţi ai produsului trebuie să fie consideraţi “rapid biodegradabili”.



	Etilenglicol (107-21-1)

	Persistenţă şi degradabilitate
	Rapid biodegradabil

	Cerinţa biochimică de oxigen (BOD)
	0,36 – 0,4 g O2/g substanţă

	Cerinţa chimică de oxigen (COD)
	1,21 g O2/g substanţă

	ThOD
	1,26 g O2/g substanţă



12.3. Potenţial de bioacumulare

	ENI ANTIFREEZE SPEZIAL

	Log Pow
	Nu se aplică pentru amestecuri



12.4. Mobilitate în sol

Nu se dispune de informaţii suplimentare.

12.5. Rezultate cu prevederile PBT şi vPvB

	ENI ANTIFREEZE SPEZIAL

	Această substanţă/amestec nu îndeplineşte criteriul PBT conform REACH, anexa XIII

	Această substanţă/amestec nu îndeplineşte criteriul vPvB conform REACH, anexa XIII

	PBT – Persistent, Bioaccumulative and Toxic (Persistent, Bioaculativ şi Toxic)
vPvB – very Persistent and very Bioaccumulative (foarte Persistent şi foarte Bioacumulativ)




12.6. Alte efecte adverse

Alte efecte adverse:	Nu

Alte informaţii:	Produsul nu are proprietăţi specifice de inhibare a activităţii bacteriene. În orice caz, reziduurile apoase care conţin acest produs trebuie tratate în instalaţiile speciale destinate acestui scop.  

13. CONSIDERAŢII PRIVIND ELIMINAREA

13.1. Metode de tratare a deşeurilor
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Metode de tratare:	Nu deversaţi produsul, proaspăt sau uzat, pe sol, în canalizări de scurgere, lacuri sau cursuri de apă. Livraţi produsul unui colector autorizat.

Recomandări privind
eliminarea deşeurilor:		Cod 16 01 14* ( 2001/118/CE; HG 856/2002, 441/2002, 1159/2003)
						Acest cod constitue doar o indicaţie generală care ţine seama de compoziţia
					originală a produsului şi utilizarea prescrisă. Utilizatorul are responsabilitatea 
					alegerii corecte a codului în raport cu domeniul efectiv în care foloseşte pro- 
					dusul, gradul de degradare şi contaminare. 
Deşeul de produs şi ambalajul acestuia  trebuie predate la punctele de colectare autorizate sau incinerate în incineratoare autorizate conform legislaţiei în vigoare: 
OUG 78/2000 privind regimul deşeurilor, aprobată prin legea 426/2001;
OUG 16/2001 privind gestionarea deşeurilor industriale reciclabile aprobată cu modifi-cări prin legea 465/2001;
HG 235/2007 privind gestionarea uleiurilor uzate;
HG 128/2002 privind incinerarea deşeurilor, modificată şi completată prin HG 268/2005
OMAPM nr.756/2004 pentru aprobarea Normativului tehnic privind incinerearea deşeurilor
HG 349/2005 privind depozitarea deşeurilor  
HG 621 /2005 privind gestionarea ambalajelor şi deşeurilor de ambalaje

Informaţii suplimentare:		Containerele goale pot conţine reziduuri combustibile. Nu tăiaţi, găuriţi, sudaţi
						sau incineraţi containerele sau butoaiele goale dacă acestea nu au fost foarte 
						bine curăţate şi declarate sigure.

Ecologie – deşeuri:		Acest produs nu conţine substanţe halogenate.

14. INFORMAŢII PRIVIND TRANSPORTUL

Nu este periculos ţinând seama de reglementările în transporturi. În concordanţă cu ADR/RID/ADNR/IMDG/ICAO/IATA

14.1. Cod UN				

Nu este periculos ]n sensul reglement[rilor din transporturi.

14.2. Cod UN la transport naval

Nu se aplică

14.3. Casa de pericol la transport

Riscuri secundare (IMDG)		: --
Riscuri secundare (ICAO)		: --

14.4. Grupa de ambalare

Grupa de ambalare (UN)		:--
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14.5. Pericole pentru mediu

Alte informaţii				:--

14.6. Precauţii speciale pentru utilizator

Precauţii speciale la transport		: Nu

14.6.1. Transport internaţional 

Stare pe timpul transportului (ADR-RID) : Lichid
Cod clasificare				:--
Cantităţi limită	(ADR)			: Nu se aplică

14.6.2. Transport maritim

Reglementări portuare			: Nu se aplică
Cantităţi limită (IMDG)			: Nu se aplică

14.6.3. Transport aerian

Prescripţii “cargo” (ICAO)			: Nu se aplică
Prescripţii “pasager” (ICAO)			: Nu se aplică
Prescripţii “pasager” – cantităţi limită (ICAO)	: Nu se aplică

14.7. Transport în vrac conform Anexa II din MARPOL 73/78 şi codul IBC
Codul IBC						: Nu

15. INFORMAŢII PRIVIND REGLEMENTAREA 

15.1. Regulamente/legislaţie în domeniul securităţii, sănătăţii şi al mediului specifice pentru substanţa sau amestecul în cauză

15.1.1. Reglementări EU

Niciun ingredient nu este inclus în lista REACH, Anexa XVII (restricţii) 

Legislaţii EU relevante:	Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 (REACH): Restricţii la introducerea pe piaţă şi utili-zare, Regulamentul 552/2009:	
	Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 privind clasificarea, etichetarea şi ambalarea sub-stanţelor şi a amestecurilor, de modificare şi abrogare a Directivelor 67/548/CEE şi 1999/45/CE, precum şi de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1907/2006;
Regulamentul (CE) nr. 790/2009 de modificare, în vederea adaptării la progresul tehnic şi ştiinţific a Regulamentului (CE) nr. 1272/2008 al Parlamentului European şi al Consi-liului privind clasificarea, etichetarea şi ambalarea substanţelor şi a amestecurilor;
Regulamentul 552/2009  de modificare a anexei XVII din Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 – REACH privind “Restricţiile privind producerea, introducerea pe piaţă şi utilizarea anumitor substanţe, amestecuri,şi articole periculoase”.
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Regulamentul (CE) nr. 1336/2008 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 648/2004 în vederea adaptării acestuia la Regulamentul (CE) nr.1272/2008 privind clasificarea, eti-chetarea şi ambalarea substanţelor şi a amestecurilor;
Regulamentul (UE) nr. 453/2010 al Comisiei din 20 mai 2010 de modificare a Regu-lamentului (CE) nr.1907/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului privind înre-gistrarea, evaluarea, autorizarea şi restricţionarea substanţelor chimice (REACH).

Conţinut VOC (compuşi
organici volatili):                       = 0 (EU, CH)   	

Cod deşeu (EURAL):		16 01 14*

15.1.2. Reglementări naţionale

Clasa de pericol pentru
apă (WGK):			1 (în concordanţă cu compoziţia)

Referire la WGK:		Clasificare în funcţie de componenţi în concordanţă cu Verwaltungsvorschrift
wassergefährdender Stoffe (VwVwS)

Clasa de depozitare (LGK):	LGK 12 – Lichide neinflamabile în ambalaje neinflamabile.

Legislaţie naţională:	HG 1408/2008 privind clasificarea, ambalarea şi etichetarea substanţelor periculoase;
HG 937/2010 privind clasificarea, ambalarea şi etichetarea la introducerea pe piaţă a preparatelor periculoase;
HG 735/2006 privind limitarea emisiei de compuşi organici volatili;
HG 371/2010 pentru modificarea şi completarea HG 699/2003 privind stabilirea unor măsuri pentru reducerea emisiilor de compuşi organici volatili datorate utilizării solvenţilor organici în anumite activităţi şi instalaţii; 
Legea 360/2003 privind regimul substanţelor şi preparatelor chimice periculoase;
Legea 263/2005 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 360/2003;
HG 1093/2006 privind stabilirea cerinţelor minime de securitate şi sănătate pentru pro-tecţia lucrătorilor împotriva riscurilor legate de expunerea la agenţi cancerigeni sau muta-geni la locul de muncă; 
HG 882/2007 privind desemnarea autorităţilor competente pentru aplicarea Regulamen-tului (CE) nr.1907/2006/CE – REACH; 
HG 477/2009 privind stabilirea sancţiunilor aplicabile pentru încălcarea prevederilor Re-gulamentului (CE) nr.1907/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului privind înre-gistrarea, evaluarea, autorizarea şi restricţionarea substanţelor chimice (REACH), de în-fiinţare a Agenţiei Europene pentru Produse Chimice, de modificare a Directivei 1999/45/CE şi de abrogare a Regulamentului (CEE) nr.793/93 al Consiliului şi a Regula-mentului (CE) nr.1488/94 al Comisiei, precum şi a Directivei 76/769/CEE a Consiliului şi a Directivelor 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE şi 2000/21/CE ale Comisiei;
HG 398/2010 privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea prevederilor Regulamentului (CE) nr.1272/2008 al Parlamentului European şi al Consiliului din 16 decembrie 2008 pri-vind clasificarea, etichetarea şi ambalarea substanţelor şi a amestecurilor, de modificare şi de abrogare a Directivelor 67/548/CEE şi 1999/45/CE, precum de modificare a Regu-lamentului (CE) nr. 1907/2006;
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O.G. 122/2010 privind stabilirea sancţiunilor aplicabile pentru încălcarea prevederilor Regulamentului (CE) nr.1272/2008 al Parlamentului European şi al Consiliului din 16 decembrie 2008 privind clasificarea, etichetarea şi ambalarea substanţelor şi a ameste-curilor, de modificare şi de abrogare a directivelor 67/548/CEE şi 1999/45/CE, precum şi de modificare a Regulamentului (CE) nr.1907/2006.

15.2. Impuneri de natură chimică pentru siguranţă 

Nu sunt disponibile informaţii suplimentere.

16. ALTE INFORMAŢII

Indicaţii de modificări:	Modificare în concordanţă cu Regulamentul (EC) nr. 1907/2006 şi 453/2010.

Sursele informaţiilor:	Fişa cu Date de Securitate se bazează pe caracteristicile componenţilor, corespunzător informaţiilor puse la dispoziţie de furnizori.

Prescurtări şi acronime:	Textele complete ale frazelor R sunt cuprinse în această Fişă cu Date de Securitate. Aceste fraze sunt menţionate doar cu titlu informativ şi deci, nu corespund clasificării produsului.

Alte informaţii:	Nu folosiţi produsul pentru alte utilizări în afara celor avizate de producător. În aceste cazuri, utilizatorul poate fi expus unor riscuri neprevăzute.

Clasificare conform Reglementărilor (EC) no. 1272/2008 [CLP]:
	Acute Tox. 4 (Oral);  H302

Textul complet pentru frazele R-, H- şi EUH (European Union Specific Hazard Statements)
	Acute Tox.4 (Oral)
	Toxicitate acută Categoria 4 (Oral)

	Repr. 2
	Toxic pentru reproducere Categoria 2

	H302
	Periculos prin înghiţire

	H319
	Provoacă serioase iritaţii ale ochilor

	H361d
	Suspectat de afectare a fătului

	R22
	Periculos prin înghiţire

	R63
	Posibil risc de pericol pentru făt

	Xn
	Periculos





Aceste informaţii se bazează pe cunoştinţele actuale şi se referă la descrierea produsului doar în privinţa 
sănătăţii, securităţii şi cerinţelor privitoare la mediu. Acest material nu este deci realizat pentru a garanta
anumite proprietăţi săpecifice ale produsului.
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