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eni Dicrea ESX 100 este un lubrifiant sintetic (esteri) biodegradabil formulat pentru lubrifierea compresoarelor de aer, cu mişcare alternativă (cu piston). Este aditivat antioxidant, antiuzură şi antirugină.
Caracteristici (valori tipice)
	eni Dicrea ESX 
	
	100

	Viscozitate cinematică la 40°C
	mm²/s 
	95,4

	Viscozitate cinematică la 100 °C
	mm²/s 
	9,87

	Indice de viscozitate
	-
	78

	Punct de inflamabilitate COC 
	°C
	245

	Punct de curgere
	°C
	- 30

	Densitate la 15 °C
	kg/l
	0,990



Proprietăţi şi performanţe 
* eni Dicrea ESX 100, datorită bazei sintetice şi aditivilor judicios aleşi, are o tendinţă foarte redusă de formare a depunerilor carbonoase la temperaturi ridicate, după cum rezultă prin testul POT (Pneurop Oxidation Test, DIN 51352-2).
* Uleiul asigură protecţia antirugină a componentelor circuitului de ungere şi a compresorului.
* Dicrea ESX 100 are bune proprietăţi antiuzură care asigură funcţionarea în bune condiţii a componentelor în frecare.
* Produsul este compatibil cu componentele din cauciuc folosite în mod curent în fabricarea compresoarelor de aer.

Specificaţii
eni Dicrea ESX 100 îndeplineşte cerinţele specificaţiilor:
· ISO –L – DAB;    ISO – L – DAH
· DIN 51506 VDL

Aprobări
eni Dicrea ESX 100 este aprobat de firma Sperre pentru lubrifierea compresoarelor de aer, cu mişcare alternativă, răcite cu apă. 

Utilizări
[bookmark: _GoBack]eni Dicrea ESX 100, datorită tendinţei reduse de formare a depunerilor carbonoase şi şlamului pe supape şi în răcitoarele intermediare şi finale, este un lubrifiant perfect adaptat condiţiilor de ungere a cilindrilor compresoarelor de aer, cu mişcare alternativă (cu piston).  Lubrifiantul asigură exploatarea compresoarelor în condiţii de maximă siguranţă pe perioade lungi de timp reducând numărul operaţiilor de întreţinere. Uleiul asigură o bună lubrifiere şi pentru ambielaj. 
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