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eni ARNICA PSX 46  este un fluid hidraulic complet sintetic (hidrocarburi sintetice), cu performanţe foarte ridicate, formulat special pentru presele utilizate în industria materialelor ceramice.
Uleiul sintetic de bază conţine un pachet de aditivi care îi conferă proprietăţi detergent-dispersante, antioxidante, antiuzură şi antirugină. Ca urmare, intervalele de schimbare a uleiului sunt mult mai mari decât cele care pot fi obţinute cu uleiuri minerale. 

Caracteristici (valori tipice)
	eni ARNICA PSX 46 

	Viscozitate cinematică la 40 °C
	mm²/s 
	46

	Viscozitate cinematică la 100 °C
	mm²/s 
	7,62

	Indice de viscozitate
	-
	147

	Punct de inflamabilitate COC 
	°C
	238

	Punct de curgere
	°C
	-45

	Densitate la 15 °C
	kg/l
	0,844



Proprietăţi şi performanţe
* Valoarea ridicată a indicelui de viscozitate a uleiului eni ARNICA PSX 46 asigură o minimă variaţie a viscozităţii cu temperatura. 
* Datorită valorii foarte scăzute a punctului de curgere, fluidul poate fi folosit într-un domeniu foarte larg de temperaturi.  
* eni ARNICA PSX 46 posedă o bună stabilitate termo-oxidativă asigurând astfel durate de utilizare foarte lungi.
* eni ARNICA PSX 46 posedă bune proprietăți  antiuzură asigurând funcţionarea eficientă,  timp  îndelungat, a pompelor cu palete şi a tuturor organelor metalice, în mişcare, din circuitul hidraulic.
* Suprafeţele metalice ale tuturor componentelor circuitului hidraulic sunt protejate efficient împotriva coroziunilor datorită aditivării corespunzatoare a produsului. 
* Prin proprietăţile detergent-dispersante pe care le posedă, uleiul menţine în suspensie impurităţile mărind astfel intervalul de schimbare al filtrelor.

Utilizări
eni ARNICA PSX 46   este recomandat pentru presele hidraulice folosite în industria materialelor ceramice, ca şi pentru cele mai noi utilaje SACMI. 


Specificaţii şi aprobări
Uleiul eni ARNICA PSX 46 îndeplineşte cerinţele de calitate ale specificaţiilor:
· ISO-L-HV
· DIN 51524 HVLP D
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